Zał. Nr 1.13 do SIWZ

|  |
| --- |
| Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / **Oświadczenie Wykonawcy o parametrach / funkcjach posiadanych przez oferowany przedmiot zamówienia** |

Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wszystkie tabele o dane wymagane przez Zamawiającego!!!

**\*UWAGA:** W przypadku, gdy wykonawca nie poda pełnego katalogu wymaganych informacji złożona oferta będzie podlegać odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy pzp.

|  |
| --- |
| **Część nr 13:**  **URZĄDZENIA DO UTYLIZACJI I DEZYNFEKCJI** |

**W TYM:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MACERATOR** | | | |
| **ILOŚĆ: 1 SZT.** | | | |
| **Wypełnia wykonawca:** | | | |
| TYP | MODEL | PRODUCENT | KRAJ POCHODZENIA |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Obligatoryjne minimalne (wymagane) parametry lub funkcje** | **j.m.** | **Ilość** | **Odpowiedź Wykonawcy**  **TAK/NIE\*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Macerator przeznaczony wyłącznie do utylizacji jednorazowego użytku naczyń wykonanych ze specjalnie przetworzonej pulpy papierowej – kaczek, basenów itp. |  | | TAK / NIE \* |
| 2 | Obudowa : konstrukcja ze stali nierdzewnej z frontem i górną pokrywą wykonaną z wysokiej jakości tworzywa |  | | TAK / NIE \* |
| 3 | Górna pokrywa wykonana z wysokiej jakości tworzywa, z uchwytem umożliwiającym otwieranie łokciem |  | | TAK / NIE \* |
| 4 | Antybakteryjna powłoka zapobiegająca namnażaniu sie bakterii na obudowie urządzenia |  | | TAK / NIE \* |
| 5 | Bęben wykonany w całości ze stali nierdzewnej |  | | TAK / NIE \* |
| 6 | Zabezpieczenie włączenia – czujnik zamknięcia pokrywy, czujnik braku wody, czujnik zablokowania odpływu- zadziałanie któregokolwiek z tych czujników uniemożliwia włączenie urządzenia |  | | TAK / NIE \* |
| 7 | Komora maceratora wyposażona w niewielkie otwory o średnicy max. 10mm uniemożliwiające przedostanie się niepożądanego przedmiotu do rury kanalizacyjnej powodując zapchanie |  | | TAK / NIE \* |
| 8 | Maceracja przy użyciu dwóch modułów tnąco rozrywających nie wymagających ostrzenia (dożywotnia gwarancja na moduły tnąco rozrywające) |  | | TAK / NIE \* |
| 9 | Wszystkie elementy tnące umiejscowione w głównej części komory (bezpośredni dostęp do wszystkich elementów tnących po otwarciu pokrywy bez konieczności demontażu bębna w celu ich sprawdzenia i wyczyszczenia) |  | | TAK / NIE \* |
| 10 | Automatyczne uruchamianie urządzenia, funkcja „auto-start” po zamknięciu pokrywy |  | | TAK / NIE \* |
| 11 | Zbiornik wodny znajdujący się w całości pod obudową ze stali nierdzewnej, odporny na uszkodzenia mechaniczne |  | | TAK / NIE \* |
| 12 | Wymiary w mm (szerokość x wysokość x głębokość): 977mm wys. x 445mm głęb. x 360 mm szer. (+/- 5mm) |  | | TAK / NIE \* |
| 13 | Odpływ kanalizacyjny – rura 38-50mm |  | | TAK / NIE \* |
| 14 | Waga urządzenia : bez ładunku i z pustym zbiornikiem wody- do 50 kg |  | | TAK / NIE \* |
| 15 | Zużycie wody na jeden cykl : max 11 litrów |  | | TAK / NIE \* |
| 16 | Wydajność 1 naczynie jednorazowe dowolnego asortymentu na 1 cykl |  | | TAK / NIE \* |
| 17 | Czas jednego cyklu maceratora max. 53-60 sek |  | | TAK / NIE \* |
| 18 | Napięcie zasilania: 230V |  | | TAK / NIE \* |
| 19 | Moc silnika 485 W |  | | TAK / NIE \* |
| 20 | Aktualny dokument dopuszczający do obrotu - CE |  | | TAK / NIE \* |
| 21 | Możliwość stosowania naczyń i chemii różnych producentów |  | | TAK / NIE \* |
| 22 | Wykonawca dostarczy wraz z urządzeniem 1op. 2l preparatu dezodoryzującego |  | | TAK / NIE \* |
| 23 | Wykonawca dostarczy wraz z urządzeniem 2 sztuki podstawek pod basen płaski z ochroną antymikrobiologiczną zawierającą p/mikrobowy dodatek na bazie srebra |  | | TAK / NIE \* |
| 24 | Wykonawca dostarczy wraz z urządzeniem następujące naczynia jednorazowe: |  | | TAK / NIE \* |
| 25 | - 10szt. Basenów kompatybilnych z oferowanymi podstawami, 20 szt. kaczek, 70 szt misek nerkowatych |  | | TAK / NIE \* |
| 26 | Autoryzowany serwis na terenie Polski, bezpłatny w okresie gwarancji, okres gwarancji : zgodnie z przedłożona ofertą |  | | TAK / NIE \* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **MOBILNE URZĄDZENIE DEZYNFEKCYJNE DO POMIESZCZEŃ, Przeznaczenie: Urządzenie do szybkiej dezynfekcji pomieszczeń za pomocą suchej mgły** | | | | | **ILOŚĆ: 1 SZT.** | | | | | **Wypełnia wykonawca:** | | | | | TYP | MODEL | PRODUCENT | KRAJ POCHODZENIA | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Lp** | **Obligatoryjne minimalne (wymagane) parametry lub funkcje** | **j.m.** | **Ilość** | **Odpowiedź Wykonawcy**  **TAK/NIE\*** | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 1 | Przeznaczenie – urządzenie do szybkiej dezynfekcji pomieszczeń za pomocą suchej mgły (likwidacja: bakterii, wirusów, grzybów, sporów). |  | | TAK / NIE \* | | 2 | Sucha mgła o wielkości max 10 mikronów. |  | | TAK / NIE \* | | 3 | Urządzenie przeznaczone do pomieszczeń nie mniejszych niż 150 m3 |  | | TAK / NIE \* | | 4 | Wymagane funkcje: |  | | TAK / NIE \* | | 5 | a)      opóźnienie startu, |  | | TAK / NIE \* | | 6 | Port USB do odczytu danych |  | | TAK / NIE \* | | 7 | Dodatkowo: |  | | TAK / NIE \* | | 8 | a)      materiały do dezynfekcji w ilości min na 13 cykli dla pomieszczenia 150m3. |  | | TAK / NIE \* | | 9 | Zasilanie sieciowe standardowe – 230 VAC (prąd jednofazowy). |  | | TAK / NIE \* | |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **POZOSTAŁE WYMAGANIA:** | **Odpowiedź Wykonawcy**  **TAK/NIE\*** |
| 1 | **2** | **3** |
| 1 | Gwarancja: zgodnie z przedłożoną ofertą | TAK / NIE \* |
| 2 | Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy dokumentację urządzenia (instrukcję obsługi użytkownika, instrukcje bezpieczeństwa użytkownika) w języku polskim w wersji papierowej. | TAK / NIE \* |
| 3 | Urządzenie fabrycznie nowe, nierekondycjonowane, nie powystawowe, nie poleasingowe. | TAK / NIE \* |
| 4 | Produkt posiada wszelkie dopuszczenia do obrotu na terenie RP | TAK / NIE \* |
| 5 | Czas reakcji serwisu: do 48 h (przyjazd serwisanta do Zamawiającego od momentu zgłoszenia). | TAK / NIE\* |
| 6 | W przypadku braku możliwości naprawy sprzętu w siedzibie Zamawiającego, oferent gwarantuje wstawienie sprzętu zastępczego. | TAK / NIE\* |

**UWAGA 1:**

W kolumnie nr 3 i nr 5 tabeli Wykonawca winien zaznaczyć (skreślić) TAK lub NIE. Nie zaznaczenie żadnego z tych słów traktowane będzie jako niespełnienie danego parametru lub funkcji. NIESPEŁNIENIE CHOĆBY JEDNEGO Z PARAMATERÓW LUB FUNKCJI SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY.

**UWAGA 2:**

W przypadku, gdy wykonawca oferuje rozwiązanie równoważne dla wskazanego w tabeli parametru/funkcji, należy wyraźnie zaznaczyć takie rozwiązanie oraz załączyć dokumenty uwiarygodniające zastosowanie rozwiązań równoważnych

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Miejscowość

…………………………………………….

pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)

.................................................................

*imię, nazwisko (pieczęć) i podpis osoby*

*upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy*