| **Załącznik do pisma nr OR.272.1.21.2019 z dnia 16.01.2019 r.** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany w załączniku nr 15 do SIWZ Regulamin i Scenariusz Prezentacji polegające na tym, że :  **przed zmianą jest:**  „1. Celem przeprowadzenia demonstracji Wykonawca jest zobowiązany uruchomić próbkę systemu umożliwiającą:  - weryfikację wszystkich wymogów obligatoryjnych wskazanych w (Tabeli nr 1)  - weryfikację wszystkich wymogów fakultatywnych wskazanych w (Tabela nr 2 - przykładowa), których deklaruję posiadanie na dzień złożenia oferty.  2. Zamawiający zaznacza, że Tabela nr 2 zawarta w tym dokumencie jest przykładowa. Wykonawca na 7 dni przed terminem demonstracji otrzyma na podany e-mail Tabelę nr 2.pdf zawierającą do 15 wymagań fakultatywnych, wybranych przez Zamawiającego z zakresu, który Wykonawca zadeklarował, że posiada na moment składania oferty”  **Po dokonanej zmianie jest:**  „1. Celem przeprowadzenia demonstracji Wykonawca jest zobowiązany uruchomić próbkę systemu umożliwiającą:  - weryfikację wszystkich wymogów obligatoryjnych wskazanych w (Tabeli nr 1)  - weryfikację wszystkich wymogów wskazanych w (Tabela nr 2 - przykładowa), których deklaruje posiadanie na dzień złożenia oferty.  2. Zamawiający zaznacza, że Tabela nr 2 zawarta w tym dokumencie jest przykładowa. Wykonawca na 7 dni przed terminem demonstracji otrzyma na podany e-mail Tabelę nr 2.pdf zawierającą do 15 wymagań wybranych przez Zamawiającego z zakresu, który Wykonawca zadeklarował, że posiada na moment składania oferty”  Zmieniony załącznik nr 15 stanowi załącznik do niniejszych zmian, wyjaśnień. | | |
|  | Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany w załączniku nr 15 do SIWZ Regulamin i Scenariusz Prezentacji polegające na tym, że :  **Przed zmianą jest:**  „11. Wykonawca jest zobligowany do zasilenia bazy danych wszystkimi niezbędnymi danymi umożliwiającymi prezentację wymogów określonych w Tabeli 1 i 2. Wraz z danymi w systemie muszą zostać uprzednio predefiniowane katalogi, słowniki, parametry systemu. Prezentacja ma zostać przeprowadzona zgodnie z zasadą,  że wymogi z Tabeli 1 i 2, które nie wymagają egzystencji w systemie wcześniej występujących zdarzeń lub procedur są prezentowane na danych pacjenta przyjętego do placówki w trakcie prezentacji. Natomiast wymogi wymagające wcześniejszej ewidencji takich zdarzeń lub odnoszące się do grupy pacjentów winne być prezentowane na danych minimum dwóch pacjentów, którym uprzednio naniesiono niezbędne dane i skonfigurowano aplikację w sposób umożliwiający prezentację wymogów uwzględnionych w tabelach”.  **Po dokonanej zmianie jest:**  „11. Wykonawca jest zobligowany do zasilenia bazy danych wszystkimi niezbędnymi danymi umożliwiającymi prezentację wymogów określonych w Tabeli 1 i 2. Wraz z danymi w systemie muszą zostać uprzednio predefiniowane katalogi, słowniki, parametry systemu. Prezentacja ma zostać przeprowadzona zgodnie z zasadą,  że wymogi z Tabeli 1 i 2, które nie wymagają egzystencji w systemie wcześniej występujących zdarzeń lub procedur są prezentowane na danych pacjenta przyjętego do placówki w trakcie prezentacji. Natomiast wymogi wymagające wcześniejszej ewidencji takich zdarzeń lub odnoszące się do grupy pacjentów winne być prezentowane na danych minimum dziesięciu pacjentów, którym uprzednio naniesiono niezbędne dane i skonfigurowano aplikację w sposób umożliwiający prezentację wymogów uwzględnionych w tabelach”.  Zmieniony załącznik nr 15 stanowi załącznik do niniejszych zmian, wyjaśnień. | | |
|  | Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany w załączniku nr 15 do SIWZ Regulamin i Scenariusz Prezentacji polegające na tym, że :  „1.1. Funkcje obligatoryjne (tabela nr 1)  **Przed zmianą jest:**  Obszar „4. Oddział”  **Po dokonanej zmianie** jest: Obszar „4. Dokumentacja medyczna”  Zmieniony załącznik nr 15 stanowi załącznik do niniejszych zmian, wyjaśnień. | | |
| **Lp** | **Data zadania pytania** | **Pytanie** | **Odpowiedź** |
|  | 19.12.2018  Godz. 20.51 | **Dotyczy OPZ pkt 1. Serwer Wirtualizacyjny - 2 szt.**  Z uwagi na zmianę linii produktowej procesorów Intel prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza by:  a) Wymagany procesor osiągał wynik 700 pkt w konfiguracji dwuprocesorowej w teście SPECint\_rate\_base2006?  b) Serwer posiadał wsparcie dla Systemów Operacyjnych i Systemów Wirtualizacyjnych: Microsoft Windows Server min. w wersji 2012 R2,  Microsoft Windows Server min. w wersji 2016,  VMware ESXi  CanonicalUbuntu,  Red Hat Enterprise Linux (RHEL),  SUSE Linux Enterprise Server (SLES),  Centos,  i spełniał pozostałe wymagania OPZ | Tak, Zamawiający dopuszcza. |
|  | 19.12.2018  Godz. 20.51 | **Dotyczy OPZ pkt 2. Serwer bazy danych - 1 szt.**  Z uwagi na zmianę linii produktowej procesorów Intel prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza by:  a) Wymagany procesor był procesorem czterordzeniowym i osiągał wynik 570 pkt w konfiguracji dwuprocesorowej w teście SPECint\_rate\_base2006 ?  b) Sloty rozszerzeń dla konfiguracji 1 procesorowej: Minimum 3 aktywne sloty PCI-Express Generacji 3.  c) Serwer posiadał wsparcie dla Systemów Operacyjnych i Systemów Wirtualizacyjnych: Microsoft Windows Server min. w wersji 2012 R2,  Microsoft Windows Server min. w wersji 2016,  VMware ESXi  CanonicalUbuntu,  Red Hat Enterprise Linux (RHEL),  SUSE Linux Enterprise Server (SLES),  Centos,  i spełniał pozostałe wymagania OPZ | Tak, Zamawiający dopuszcza. |
|  | 19.12.2018  Godz. 20.51 | **Dotyczy OPZ pkt 3. Macierz dyskowa z kontrolerami FC - 1 szt.**  Czy Zamawiający dopuści urządzenie:  • wspierające dyski: 400/800GB SSD 300/600/900GB SAS oraz 1TB, 2TB SAS/NL-SAS  • dostarczone wraz z min. 10 dyskami min. 600GB, 15k SAS 2,5’’  i spełniające pozostałe wymagania OPZ. | Tak, Zamawiający dopuszcza |
|  | 19.12.2018  Godz. 20.51 | **Dotyczy OPZ pkt 3. Macierz dyskowa z kontrolerami FC - 1 szt.**  Czy zamawiający dopuści rozwiązanie pozwalające na rozbudowę do przynajmniej 180 dysków SAS/NL-SAS przy użyciu tych samych kontrolerów macierzowych ? | Zamawiający nie wyraża zgody |
|  | 19.12.2018  Godz. 20.51 | **Dotyczy OPZ pkt 6. Serwer Backup - 1 szt.**  Z uwagi na zmianę linii produktowej procesorów Intel prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza by:  a) Wymagany procesor osiągał wynik 630 pkt w konfiguracji dwuprocesorowej w teście SPECint\_rate\_base2006?  b) Dyski twarde: Możliwość zainstalowania do 8 dysków typu Hot Swap, SAS/SATA/SSD, 3,5”,  Zainstalowane min.:  2 dyski min. 300GB 15k SAS,  4 dyski min. 4TB 7200 obr.  c) Interfejsy sieciowe: Min. 2 porty FC 16Gb.  d) Porty: 1x VGA + DisplayPort  d) Serwer posiadał wsparcie dla Systemów Operacyjnych i Systemów Wirtualizacyjnych: Microsoft Windows Server min. w wersji 2012 R2,  Microsoft Windows Server min. w wersji 2016,  VMware ESXi  CanonicalUbuntu,  Red Hat Enterprise Linux (RHEL),  SUSE Linux Enterprise Server (SLES),  Centos,  i spełniał pozostałe wymagania OPZ | Tak, Zamawiający dopuszcza |
|  | 19.12.2018  Godz. 20.51 | **Dotyczy OPZ i wymagań na Serwer Wirtualizacyjny, Serwer bazy danych, Serwer backup.**  Prosimy o wyjaśnienie czy wymagany interfejs sieciowy „Interfejsy sieciowy Min. 2 porty 10G” ma być Base-T czy SFP+ ? | Zamawiający informuje, że wymagany interfejs sieciowy to Base-T |
|  | 19.12.2018  Godz. 20.51 | **Dotyczy OPZ i wymagań na Serwer Wirtualizacyjny, Serwer bazy danych, Serwer backup.**  Czy zamawiający dopuści rozwiązanie z możliwością rozbudowy do minimum 2TB. Minimum 16 slotów na pamięć? | Zamawiający nie dopuszcza |
|  | 19.12.2018  Godz. 20.51 | **Dotyczy OPZ i wymagań na Serwer Wirtualizacyjny, Serwer bazy danych, Serwer backup.**  Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie z zabezpieczeniem pamięci: Advanced ECC ? | Tak, Zamawiający dopuszcza |
|  | 19.12.2018  Godz. 20.51 | **Dotyczy OPZ pkt 4 Biblioteka Taśmowa - 1 szt.**  W związku z tym, że serwer backup i biblioteka posiadają interfejsy FC, czy można zrezygnować z dostarczenia kabla SAS 6Gb/s o długości min. 2 metry? | Zamawiający wyraża zgodę |
|  | 19.12.2018  Godz. 20.51 | **Dotyczy OPZ pkt 1. Serwer Wirtualizacyjny - 2 szt. – Oprogramowania.**  Prosimy o wyjaśnienie czy intencją Zamawiającego było wymaganie dostarczenia oprogramowania pozwalającego na instalację na przynajmniej 2 serwerach fizycznych posiadających 2 procesory ze wsparciem technicznym oraz gwarancją utrzymania aktualnej wersji przez okres min. 1 roku, oraz posiadającego poniższe cechy:  • Zapewnienie możliwość obsługi wielu instancji systemów operacyjnych na jednym serwerze fizycznym.  • Obsłużenie i wykorzystanie procesora fizycznego wyposażonego w 480 logicznych wątków oraz do 6TB pamięci fizycznej RAM.  • Zapewnienie możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych 1-128 procesorowych.  • Zapewnianie możliwość stworzenia dysku maszyny wirtualnej o wielkości do 62 TB.  • Umożliwienie przenoszenia licencji na oprogramowanie do wirtualizacji pomiędzy serwerami.  • Umożliwienie przydzielenia większej ilości pamięci RAM dla maszyn wirtualnych niż fizyczne zasoby RAM serwera w celu osiągnięcia maksymalnego współczynnika konsolidacji.  • Umożliwienie udostępnienia maszynie wirtualnej większej ilości zasobów dyskowych niż jest fizycznie zarezerwowane na dyskach lokalnych serwera lub na macierzy.  • Posiadanie centralnej konsoli graficznej do zarządzania maszynami wirtualnymi i do konfigurowania innych funkcjonalności. Centralna konsola graficzna z możliwością działania zarówno, jako aplikacja na maszynie fizycznej lub wirtualnej, jak i jako gotowa, wstępnie skonfigurowana maszyna wirtualna tzw. virtualappliance.  • Zapewnienie możliwości bieżącego monitorowania wykorzystania zasobów fizycznych infrastruktury wirtualnej (np. wykorzystanie procesorów, pamięci RAM, wykorzystanie przestrzeni na dyskach/wolumenach) oraz przechowywania i wyświetlania dane maksymalnie sprzed roku.  • Zapewnienie możliwość wykonywania kopii migawkowych instancji systemów operacyjnych (tzw. snapshot) na potrzeby tworzenia kopii zapasowych bez przerywania ich pracy.  • Zapewnienie możliwości klonowania systemów operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi.  • Posiadanie możliwości integracji z usługami katalogowymi Microsoft Active Directory zarówno dla oprogramowania do wirtualizacji jak i oprogramowania zarządzającego.  • Posiadanie funkcjonalnośćci wirtualnego przełącznika (virtualswitch) umożliwiającego tworzenie sieci wirtualnej w obszarze hosta i pozwalającego połączyć maszyny wirtualne w obszarze jednego hosta, a także na zewnątrz sieci fizycznej.  • Zapewnienie odpowiedniej redundancja i taki mechanizm (wysokiej dostępności HA) , aby w przypadku awarii lub niedostępności serwera fizycznego wybrane przez administratora i uruchomione nim wirtualne maszyny zostały uruchomione na innych serwerach z zainstalowanym oprogramowaniem wirtualizacyjnym. | Zgodnie ze SIWZ i późniejszymi zmianami, wyjaśnieniami |
|  | 19.12.2018  Godz. 20.51 | **Dotyczy OPZ Pkt 13. Drukarka - 55 szt.**  Prosimy o dopuszczenie urządzenia o wadze do 14,5 kg, posiadającego 1 złącze USB i spełniającego pozostałe wymagania SIWZ? | Tak, Zamawiający dopuszcza |
|  | 19.12.2018  Godz. 20.51 | **Dotyczy OPZ Pkt 14. Urządzenie wielofunkcyjne TYP1 - 17 szt.**  Prosimy o dopuszczenie urządzenia o rozdzielczości skanowania 600x600 dpi, posiadającego interfejsy 10/100Base-TX Ethernet, 802.11b/g/n, umożliwiającego skanowanie do tiff, pdf i jpg, posiadającego 1 złącze USB 2.0 i spełniającego pozostałe wymagania SIWZ? | Zamawiający nie wyraża zgody. Pozostawia zapisy bez zmian. |
|  | 19.12.2018  Godz. 20.51 | **Dotyczy OPZ pkt 8, 9 i 10 – Zestawy komputerowe:**  Prosimy o dopuszczenie urządzeń o parametrach:  a) Pamięć operacyjna Obsługa pamięci DDR4 2400MHz. Możliwość rozbudowy do min 32GB.  b) Napęd optyczny Czytnik DVD o prędkości min. 8x  c) Porty/złącza min: 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 8 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min 4 porty USB 3.1;  I spełniających pozostałe wymagania SIWZ. | Zgodnie ze SIWZ i późniejszymi zmianami, wyjaśnieniami |
|  | 19.12.2018  Godz. 20.51 | **Dotyczy OPZ str. 7 wymaganie:**  Konfiguracja aktywnych urządzeń sieciowych posiadanych przez Zamawiającego oraz urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę w zakresie:  1) konfiguracja punktów dystrybucyjnych i centralnego punktu sieci komputerowej (serwerowni) celem zwiększenia niezawodności pracy sieci komputerowej  2) konfiguracja kontrolerów sieci bezprzewodowej i punktów dostępowych na terenie BCM - dla pacjentów szpitala powinna być wydzielona sieć bezprzewodowa z ograniczonym dostępem. Pacjent nie powinien mieć dostępu do sieci lokalnej szpitala jedynie do sieci Internet oraz aby miał możliwość dostępu do Internetowego Portalu Pacjenta,  3) wdrożenie systemu zarządzania siecią LAN oraz siecią bezprzewodową  Prosimy o podanie urządzeń i systemów posiadanych przez Zamawiającego, które podlegają konfiguracji, celem wyliczenia czasochłonności prac? | Główny punk dystrybucyjny ul. Mossora1:  ZyXEL USG310  ZyXEL NXC2500  ZyXEL CNA100  ZyXEL XGS3700-48  ZyXEL XGS3700-24HP  ZyXEL GS2210-24HP  punk dystrybucyjny ul.Nysańska:  ZyXEL GS2210-24HP  ZyXEL GS2210-24  ZyXEL NXC2500  ZyXEL USG60  Lokalne punkty dystrybucyjne:  ZyXEL XGS3700-48  ZyXEL GS2210-24HP  Wraz z oprogramowaniem i licencjami firmy ZyXEL |
|  | 19.12.2018  Godz. 20.51 | **Dotyczy OPZ str 185 Zakres szkolenia Administratorów:**  Sieci bezprzewodowej:  1. podstawowa konfiguracja Wireless LAN;  2. zaawansowana konfiguracja Wireless LAN i zarządzanie AP;  3. usługi, zabezpieczenia, dostęp użytkowników;  4. uwierzytelnianie poprzez Web;  5. dostęp dla gości;  6. administracja systemem  Prosimy o podanie urządzeń, nazw producentów i modeli posiadanych urządzeń celem wyliczenia kosztów szkolenia. | Główny punk dystrybucyjny ul. Mossora1:  ZyXEL USG310  ZyXEL NXC2500  ZyXEL CNA100  ZyXEL XGS3700-48  ZyXEL XGS3700-24HP  ZyXEL GS2210-24HP  punk dystrybucyjny ul.Nysańska:  ZyXEL GS2210-24HP  ZyXEL GS2210-24  ZyXEL NXC2500  ZyXEL USG60  Lokalne punkty dystrybucyjne:  ZyXEL XGS3700-48  ZyXEL GS2210-24HP |
|  | 19.12.2018  Godz. 20.51 | **Dotyczy OPZ str 186 Instruktaż personelu.**  Prosimy o wyjaśnienie czy instruktaż ma dotyczyć także sprzętu opisanego w Załącznik nr 1b do SIWZ czy oprogramowania medycznego (części medycznej i administracyjnej) ? | Zamawiający wyjaśnia, że instruktaż ma dotyczyć oprogramowania medycznego (części medycznej i administracyjnej) |
|  | 19.12.2018  Godz. 20.51 | **Dotyczy SIWZ str 18 pkt 9.**  Prosimy o wyjaśnienie o jakich dokumentach potwierdzających parametry proponowanego sprzętu tutaj mowa. Szczególnie w kontekście konieczności dostarczenia do oferty Zal.1b do SIWZ Parametry oferowanego sprzętu, w którym należy podać parametry oferowanego rozwiązania? W opinii Oferenta potwierdzeniem parametrów sprzętu jest właśnie Zal. 1b do SIWZ, który wymaga podania dokładnych wartości parametrów oferowanego sprzętu/urządzenia. | Zamawiający informuje, iż potwierdzeniem parametrów sprzętu jest załącznik nr 1b do SIWZ – Parametry oferowanego sprzętu. Dokument ten ma być złożony wraz z ofertą. W związku z czym, Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w ten sposób, że w podrozdziale V.3 Wykaz oświadczeń lub dokumentów (…) **pkt 9 otrzymuje brzmienie: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający, żąda złożenia wraz z ofertą : zał. nr 1B.** |
|  | 19.12.2018  Godz. 20.51 | **Dotyczy SIWZ rozdział XII kryteria oceny.**  Zwracamy uwagę, że zapisy umowy stoją niejako w sprzeczności z kryteriami oceny. W umowie wpisano „na sztywno” parametry związane z czasem reakcji i czasem naprawy.  Natomiast kryteria oceny dopuszczają różne czasy wskazanych parametrów.  Wnosimy o ujednolicenie zapisów.  Cytat z umowy:  1) na sprzęt komputerowy (zestawy komputerowe, monitory, drukarki i urządzenia wielofunkcyjne) ...............m-cy od daty zakończenia odbioru końcowego przedmiotu Umowy bez uwag ze strony Zamawiającego. **Gwarancja on site, z czasem reakcji następny dzień roboczy i czasem naprawy do 48h, z opcją „uszkodzone dyski pozostają u Zamawiającego”**  2) na ZSI .............m-cy od daty zakończenia odbioru końcowego przedmiotu Umowy bez uwag ze strony Zamawiającego. **Gwarancja on site, z czasem reakcji następny dzień roboczy i czasem naprawy do 48h, z opcją „uszkodzone dyski pozostają u Zamawiającego”** | **Zamawiający udziela łącznej odpowiedzi na pytanie nr 21, 120, 158, 167, 169** w związku z tym, zmienia odpowiednio treść załączników do SIWZ, tj.  **- nr 1 – formularz ofertowy**  **- w pkt 4**  usuwa się wyrażenia: „czas naprawy do 48h” i „czas naprawy do 24h”  - **w pkt 5** usuwa się wszędzie wyrażenia: „z czasem reakcji następny dzień roboczy”  **-w pkt 6** usunięto wszędzie wyrażenie :”on site, z czasem reakcji następny dzień roboczy i czasem naprawy do 48 h z opcją „uszkodzone dyski pozostają u Zamawiającego”  **- zał. nr 14 – projekt umowy**  **1. dotychczasowy zapis w §8 ust. 1 pkt 1** otrzymuje brzmienie: „1) na sprzęt komputerowy (zestawy komputerowe, monitory, drukarki i urządzenia wielofunkcyjne) …. m-cy od daty zakończenia odbioru końcowego przedmiotu Umowy bez uwag ze strony Zamawiającego. Gwarancja on site, z czasem naprawy do 48h, z opcją „uszkodzone dyski pozostają u Zamawiającego”  **2. dotychczasowy zapis w §8 ust. 1 pkt 2** otrzymuje brzmienie: *„2)na ZSI .............m-cy od daty zakończenia odbioru końcowego przedmiotu Umowy bez uwag ze strony Zamawiającego”* Zamawiający usunął wyrażenie: „Gwarancja on site, z czasem reakcji następny dzień roboczy i czasem naprawy do 48 h z opcją „uszkodzone dyski pozostają u Zamawiającego”  3. **w załączniku do umowy : Warunki gwarancji i świadczenia gwarancyjnych usług serwisowych”**  pkt. 23 ppkt 2) otrzymuje brzmienie: „2) Warunki brzegowe realizacji usług serwisowych:  a) Godziny pracy Serwisu: 8.00-16.00 zgodnie ze złożoną ofertą (Usługi świadczone w dni robocze\*, w dni robocze oraz w soboty\* )  \*niepotrzebne skreślić  b) Czas reakcji Serwisu: zgodnie ze złożoną ofertą, tj. następny dzień roboczy\*, 4 godziny\* (czas liczony od momentu zaewidencjonowania w serwisie HD Zgłoszenia Serwisowego do momentu przyjęcia zgłoszenia, tj. nadania mu statusu „zarejestrowane” w godzinach pracy serwisu).  \*niepotrzebne skreślić  c) Czas usunięcia Błędu Aplikacji: 7 dni (czas liczony w dniach roboczych od upłynięcia czasu reakcji).  d) Czas obsługi Konsultacji: 10 dni (czas liczony w dniach roboczych od upłynięcia czasu reakcji).  e) Czas usunięcia Awarii (błędu krytycznego): wynosi do 48h od upłynięcia czasu reakcji Serwisu.  f) Czas usunięcia Usterki Programistycznej: 30 dni (czas liczony w dniach roboczych od upłynięcia czasu reakcji).  g) Termin przystąpienia Serwisu do realizacji usług zleconych: 10 dni – czas liczony w dniach roboczych od momentu powzięcia przez serwis zlecenia wykonania usługi do momentu przystąpienia serwisu do jej wykonania.  **oraz rozdział XII SIWZ** poprzez:  1. **w kryterium „Warunki świadczenia usług gwarancyjnych i serwisowych (K2)”** w sposobie oceny wykresla się wyrażenia „czas naprawy do 48h” oraz „czas naprawy do 24h”  **2. w kryterium „Okres gwarancji na sprzęt komputerowy (…) (K3)”** w sposobie oceny usuwa się wszędzie wyrażenie o treści: „ z czasem reakcji następny dzień roboczy „  **3. w kryterium „Okres gwarancji na ZSI czyli HIS i ERP (K4)** w sposobie oceny usuwa się wszędzie wyrażenie o treści: „on site, z czasem reakcji następny dzień roboczy i czasem naprawy do 48h, z opcją „uszkodzone dyski pozostają u Zamawiającego”  **4. w kryterium „Stopień spełnienia wymagań fakultatywnych na etapie składania ofert (K5)** w sposobie oceny :  - zmienia się wzór poprzez zastąpienie w mianowniku liczby „0,8” liczbą „0,2” ;  - usuwa się wszędzie wyrażenie o treści: „Kryterium dopuszczające do przyjęcia oferty wynosi co najmniej 50% wszystkich kryteriów fakultatywnych  **- zapis o treści:**  „Wykonawca, który spełni na etapie składania ofert 50 % kryteriów   otrzyma 0 pkt   Wykonawca, który spełni na etapie składania ofert 70% kryteriów fakultatywnych otrzyma 10 pkt. wszystko powyżej nie będzie punktowane.   Wynik wzoru K5 wyliczony zostanie z dokładnością do 0,01 pkt.  Składniki wzoru K5 są zaokrąglane w górę do pełnej jedności.”  **Otrzymuje brzmienie:**  „*Wykonawca, który spełni na etapie składania ofert mniej lub równo 50 % kryteriów otrzyma 0 pkt*  *Wykonawca, który spełni na etapie składania ofert 70% kryteriów fakultatywnych otrzyma maksymalną wartość 10 pkt. wszystko powyżej 70% nie będzie dodatkowo punktowane.*  *Wynik wzoru K5 wyliczony zostanie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku”*  *- usuwa się wyrażenie o treści: „Składniki wzoru K5 są zaokrąglane w górę do pełnej jedności”*  Zmienione dokumenty stanowią załączniki do niniejszych wyjaśnień, zmian. |
|  | 19.12.2018  Godz. 20.51 | **Dotyczy Umowy §10 [WARUNKI PŁATNOŚCI].**  Zamawiający w pkt 1. §10 wskazuje na możliwość realizacji płatności za kolejne zadania przy czym nie definiuje zadań. W §12 mowa jest o etapach.  Wnosimy o zmianę słowa zadanie na etap tak by zapisy SWIZ były jednoznaczne. | Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z § 10 ust. 1 umowy, płatność za zrealizowane zadanie zostanie dokonana jednorazowo na konto wykonawcy w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru zadania, bez uwag Zamawiającego. Użyte w § 10 ust. 1 pojęcie „zadanie” należy rozumieć zgodnie z przepisanym mu znaczeniem zawartym w §1 pkt 7 oraz w rozdziale II pkt. 5. 17 Słowniku pojęć (str. 3 SIWZ), tj. jako „E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”. Etapy, o których mowa w § 12 umowy, to etapy ujęte w Harmonogramie Realizacji Zadania, który zgodnie z § 5 ust. 2 umowy zostanie uzgodniony przez Strony i BCM. Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych na podstawie odbiorów częściowych za wykonany dany etap zadania a Wykonanie etapu zadania nie uprawnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT. |
|  | 19.12.2018  Godz. 20.51 | **Dotyczy OPZ 29. Atestowana szafa do przechowywania informatycznych nośników danych - 1 szt. „Dostawa i montaż - na miejsce wskazane przez Zamawiającego”**  Prosimy o informację czy Wykonawca ma zamontować szafkę i jakie są warunki wprowadzenia i posadowienia urządzenia . Poziom zero czy piętro. Czy jest możliwość skorzystania z windy czy trzeba wnieść po schodach? | Zamawiający informuje, że Wykonawca w ramach zamówienia ma zamontować szafę, lokalizacja: na 1 piętrze. Jest możliwość skorzystania z windy |
|  | 19.12.2018  Godz. 20.51 | **Dotyczy OPZ**  W związku z tym, że opisane przez Zamawiającego wymagania spełniają produkty w starszych niż obecnie dostępne na rynku wersje. Prosimy o dopuszczenie rozwiązań, które spełniają poniższe wymagania:  1. Pełne wsparcie dla systemu Vista/Windows 7/Windows8/Windows 8.1/Windows 8.1 Update/10  2. Wersja programu dla stacji roboczych Windows dostępna zarówno w języku polskim jak i angielskim.  3. Skuteczność programu potwierdzona nagrodami VB100 i AV-comparatives  Ochrona antywirusowa i antyspyware  4. Pełna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami.  5. Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu adware, spyware, dialer, phishing, narzędzi hakerskich, backdoor, itp.  6. Wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami.  7. Wykrywanie potencjalnie niepożądanych, niebezpiecznych oraz podejrzanych aplikacji.  8. Skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików.  9. Możliwość skanowania całego dysku, wybranych katalogów lub pojedynczych plików "na żądanie" lub według harmonogramu.  10. System ma oferować administratorowi możliwość definiowania zadań w harmonogramie w taki sposób, aby zadanie przed wykonaniem sprawdzało czy komputer pracuje na zasilaniu bateryjnym i jeśli tak – nie wykonywało danego zadania.  11. Skanowanie "na żądanie" pojedynczych plików lub katalogów przy pomocy skrótu w menu kontekstowym.  12. Możliwość określania poziomu obciążenia procesora (CPU) podczas skanowania „na żądanie” i według harmonogramu.  13. Administrator ma możliwość dodania wykluczenia po tzw. HASH’u zagrożenia, wskazującego bezpośrednio na określoną infekcję, a nie konkretny plik.  14. Możliwość automatycznego wyłączenia komputera po zakończonym skanowaniu.  15. Brak konieczności ponownego uruchomienia (restartu) komputera po instalacji programu.  16. Użytkownik musi posiadać możliwość tymczasowego wyłączenia ochrony na czas co najmniej 10 min lub do ponownego uruchomienia komputera.  17. Ponowne włączenie ochrony antywirusowej nie może wymagać od użytkownika ponownego uruchomienia komputera.  18. Możliwość przeniesienia zainfekowanych plików i załączników poczty w bezpieczny obszar dysku (do katalogu kwarantanny) w celu dalszej kontroli. Pliki muszą być przechowywane w katalogu kwarantanny w postaci zaszyfrowanej.  19. Wbudowany konektor dla programów MS Outlook, Outlook Express, Windows Mail i Windows Live Mail (funkcje programu dostępne są bezpośrednio z menu programu pocztowego).  20. Skanowanie i oczyszczanie poczty przychodzącej POP3 i IMAP "w locie" (w czasie rzeczywistym), zanim zostanie dostarczona do klienta pocztowego zainstalowanego na stacji roboczej  (niezależnie od konkretnego klienta pocztowego).  21. Automatyczna integracja skanera POP3 i IMAP z dowolnym klientem pocztowym bez konieczności zmian w konfiguracji.  22. Skanowanie ruchu HTTP na poziomie stacji roboczych. Zainfekowany ruch jest automatycznie blokowany a użytkownikowi wyświetlane jest stosowne powiadomienie.  23. Blokowanie możliwości przeglądania wybranych stron internetowych. Listę blokowanych stron internetowych określa administrator. Program musi umożliwić blokowanie danej strony internetowej po podaniu na liście całej nazwy strony lub tylko wybranego słowa występującego w nazwie strony.  24. Możliwość zdefiniowania blokady wszystkich stron internetowych z wyjątkiem listy stron ustalonej przez administratora.  25. Automatyczna integracja z dowolną przeglądarką internetową bez konieczności zmian w konfiguracji.  26. Program ma umożliwiać skanowanie ruchu sieciowego wewnątrz szyfrowanych protokołów HTTPS, POP3S, IMAPS.  27. Program ma zapewniać skanowanie ruchu HTTPS transparentnie bez potrzeby konfiguracji zewnętrznych aplikacji takich jak przeglądarki Web lub programy pocztowe.  28. Administrator ma mieć możliwość zdefiniowania portów TCP, na których aplikacja będzie realizowała proces skanowania ruchu szyfrowanego.  29. Program musi posiadać funkcjonalność która na bieżąco będzie odpytywać serwery producenta o znane i bezpieczne procesy uruchomione na komputerze użytkownika.  30. Procesy zweryfikowane jako bezpieczne mają być pomijane podczas procesu skanowania na żądanie oraz przez moduły ochrony w czasie rzeczywistym.  31. Wbudowane dwa niezależne moduły heurystyczne – jeden wykorzystujący pasywne metody heurystyczne (heurystyka) i drugi wykorzystujący aktywne metody heurystyczne oraz elementy sztucznej inteligencji (zaawansowana heurystyka). Musi istnieć możliwość wyboru, z jaką heurystyka ma odbywać się skanowanie – z użyciem jednej i/lub obu metod jednocześnie.  32. Możliwość automatycznego wysyłania nowych zagrożeń (wykrytych przez metody heurystyczne) do laboratoriów producenta bezpośrednio z programu. Do wysłania próbki zagrożenia do laboratorium producenta aplikacja nie może wykorzystywać klienta pocztowego wykorzystywanego na komputerze użytkownika.  33. Możliwość zabezpieczenia konfiguracji programu hasłem, w taki sposób, aby użytkownik siedzący przy komputerze przy próbie dostępu do konfiguracji był proszony o podanie hasła.  34. Możliwość zabezpieczenia programu przed deinstalacją przez niepowołaną osobę, nawet, gdy posiada ona prawa lokalnego lub domenowego administratora. Przy próbie deinstalacji program musi pytać o hasło.  35. Hasło do zabezpieczenia konfiguracji programu oraz deinstalacji musi być takie samo.  36. Program ma mieć możliwość kontroli zainstalowanych aktualizacji systemu operacyjnego i w przypadku braku jakiejś aktualizacji – poinformować o tym użytkownika i administratora wraz z listą niezainstalowanych aktualizacji.  37. Po instalacji programu, użytkownik ma mieć możliwość przygotowania płyty CD, DVD lub pamięci USB, z której będzie w stanie uruchomić komputer w przypadku infekcji i przeskanować dysk w poszukiwaniu wirusów.  38. System antywirusowy uruchomiony z płyty bootowalnej lub pamięci USB ma umożliwiać pełną aktualizację baz sygnatur wirusów z Internetu lub z bazy zapisanej na dysku.  39. System antywirusowy uruchomiony z płyty bootowalnej lub pamięci USB ma pracować w trybie graficznym.  40. Program ma umożliwiać administratorowi blokowanie zewnętrznych nośników danych na stacji w tym przynajmniej: Pamięci masowych, optycznych pamięci masowych, pamięci masowych Firewire, urządzeń do tworzenia obrazów, drukarek USB, urządzeń Bluetooth, czytników kart inteligentnych, modemów, portów LPT/COM , urządzeń przenośnych oraz urządzeń dowolnego typu.  41. Funkcja blokowania nośników wymiennych bądź grup urządzeń ma umożliwiać użytkownikowi tworzenie reguł dla podłączanych urządzeń minimum w oparciu o typ urządzenia, numer seryjny urządzenia, dostawcę urządzenia, model.  42. Program musi mieć możliwość utworzenia reguły na podstawie podłączonego urządzenia, dana funkcjonalność musi pozwalać na automatyczne wypełnienie właściwości urządzenia dla tworzonej reguły.  43. Program ma posiadać funkcjonalność umożliwiającą zastosowanie reguł dla podłączanych urządzeń w zależności od zalogowanego użytkownika.  44. Program musi być wyposażony w system zapobiegania włamaniom działający na hoście (HIPS).  45. Tworzenie reguł dla modułu HIPS musi odbywać się co najmniej w oparciu o: aplikacje źródłowe, pliki docelowe, aplikacje docelowe, elementy docelowe rejestru systemowego.  46. Użytkownik na etapie tworzenia reguł dla modułu HIPS musi posiadać możliwość wybrania jednej z trzech akcji: pytaj, blokuj, zezwól.  47. Oprogramowanie musi posiadać zaawansowany skaner pamięci.  48. Program musi być wyposażony w mechanizm ochrony przed exploitami w popularnych aplikacjach np. czytnikach PDF, aplikacjach JAVA itp.  49. Program ma być wyposażony we wbudowaną funkcję, która wygeneruje pełny raport na temat stacji, na której został zainstalowany w tym przynajmniej z: zainstalowanych aplikacji, usług systemowych, informacji o systemie operacyjnym i sprzęcie, aktywnych procesach i połączeniach.  50. Funkcja generująca taki log ma oferować przynajmniej 9 poziomów filtrowania wyników pod kątem tego, które z nich są podejrzane dla programu i mogą stanowić dla niego zagrożenie bezpieczeństwa.  51. Program ma oferować funkcję, która aktywnie monitoruje i skutecznie blokuje działania wszystkich plików programu, jego procesów, usług i wpisów w rejestrze przed próbą ich modyfikacji przez aplikacje trzecie.  52. Automatyczna, inkrementacyjna aktualizacja baz wirusów i innych zagrożeń dostępna z Internetu.  53. Program musi posiadać funkcjonalność tworzenia lokalnego repozytorium aktualizacji.  54. Program musi posiadać funkcjonalność udostępniania tworzonego repozytorium aktualizacji za pomocą wbudowanego w program serwera http  55. Program musi być wyposażony w funkcjonalność umożliwiającą tworzenie kopii wcześniejszych aktualizacji w celu ich późniejszego przywrócenia (rollback).  56. Program wyposażony tylko w jeden skaner uruchamiany w pamięci, z którego korzystają wszystkie funkcje systemu (antywirus, antyspyware, metody heurystyczne).  57. W momencie wykrycia trybu pełno ekranowego aplikacja ma wstrzymać wyświetlanie wszelkich powiadomień związanych ze swoją pracą oraz wstrzymać swoje zadania znajdujące się w harmonogramie zadań aplikacji.  58. Program ma być wyposażony w dziennik zdarzeń rejestrujący informacje na temat znalezionych zagrożeń, kontroli stron Internetowych i kontroli urządzeń, skanowania na żądanie i według harmonogramu, dokonanych aktualizacji baz wirusów i samego oprogramowania.  59. Wsparcie techniczne do programu świadczone w języku polskim przez polskiego dystrybutora autoryzowanego przez producenta programu.  60. Program musi posiadać możliwość aktywacji poprzez podanie konta administratora licencji, podanie klucza licencyjnego oraz możliwość aktywacji programu offline.  61. W programie musi istnieć możliwość tymczasowego wstrzymania polityk wysłanych z poziomu serwera zdalnej administracji.  62. Aplikacja musi posiadać funkcję ręcznej aktualizacji komponentów programu.  63. Możliwość zmiany konfiguracji programu z poziomu dedykowanego modułu wiersza poleceń. Zmiana konfiguracji jest w takim przypadku autoryzowana bez hasła lub za pomocą hasła do ustawień zaawansowanych.  64. Program musi umożliwiać ochronę przed przyłączeniem komputera do sieci botnet.  65. Program musi posiadać funkcjonalność skanera UEFI, który chroni użytkownika poprzez wykrywanie i blokowanie zagrożeń, atakujących jeszcze przed uruchomieniem systemu operacyjnego.  66. Wbudowany skaner UEFI nie może posiadać dodatkowego interfejsu graficznego i musi być transparentny dla użytkownika aż do momentu wykrycia zagrożenia.  67. Aplikacja musi posiadać ochronę przed oprogramowaniem wymuszającym okup za pomocą dedykowanego modułu.  68. Administrator ma możliwość dodania wykluczenia na podstawie procesu, wskazującego bezpośrednio na określony plik wykonywalny.  69. Program musi posiadać funkcjonalność umożliwiającą zastosowanie reguł dla podłączanych urządzeń zewnętrznych w zależności od zdefiniowanego przedziału czasowego.  70. Program musi oferować możliwość przeskanowania pojedynczego pliku poprzez opcję „przeciągnij i upuść”  71. Program musi posiadać system ochrony przed atakami sieciowymi (IDS).  72. Administrator musi posiadać możliwość dodawania wyjątków dla systemu IDS, co najmniej w oparciu o występujący alert, kierunek, aplikacje, czynność oraz adres IP.  Ochronaserweraplików Windows  1. Wsparciedlasystemów: Microsoft Windows Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, SBS 2008 R2, SBS 2011, Microsoft MultiPoint Server 2010, Microsoft MultiPoint Server 2011, Windows MultiPoint Server 2012.  2. Instalator musi umożliwiać wybór wersji językowej programu, przed rozpoczęciem procesu instalacji.  3. Pełna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami.  4. Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu adware, spyware, dialer, phishing, narzędzi hakerskich, backdoor, itp.  5. Wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami i exploitami.  6. Skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików.  7. System antywirusowy ma mieć możliwość określania poziomu obciążenia procesora (CPU) podczas skanowania „na żądanie” i według harmonogramu.  8. System antywirusowy ma mieć możliwość wykorzystania wielu wątków skanowania w przypadku maszyn wieloprocesorowych.  9. Użytkownik ma mieć możliwość zmiany ilości wątków skanowania w ustawieniach systemu antywirusowego.  10. Możliwość skanowania dysków sieciowych i dysków przenośnych.  11. Skanowanie plików spakowanych i skompresowanych.  12. Program musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na ograniczenie wielokrotnego skanowania plików w środowisku wirtualnym za pomocą mechanizmu przechowującego informacje o przeskanowanym już obiekcie i współdzieleniu tych informacji z innymi maszynami wirtualnymi.  13. Aplikacja powinna wspierać mechanizm klastrowania.  14. Program musi być wyposażony w system zapobiegania włamaniom działający na hoście (HIPS).  15. Program powinien oferować możliwość skanowania dysków sieciowych typu NAS.  16. Aplikacja musi posiadać funkcjonalność, która na bieżąco będzie odpytywać serwery producenta o znane i bezpieczne procesy uruchomione na komputerze użytkownika.  17. Program ma umożliwiać użytkownikowi blokowanie zewnętrznych nośników danych na stacji w tym przynajmniej: pamięci masowych, płyt CD/DVD i pamięci masowych FireWire.  18. Funkcja blokowania nośników wymiennych ma umożliwiać użytkownikowi tworzenie reguł dla podłączanych urządzeń minimum w oparciu o typ urządzenia, numer seryjny urządzenia, dostawcę urządzenia, model.  19. Aplikacja ma umożliwiać użytkownikowi nadanie uprawnień dla podłączanych urządzeń w tym co najmniej: dostęp w trybie do odczytu, pełen dostęp, brak dostępu do podłączanego urządzenia.  20. Aplikacja ma posiadać funkcjonalność umożliwiającą zastosowanie reguł dla podłączanych urządzeń w zależności od zalogowanego użytkownika.  21. System antywirusowy ma automatyczne wykrywać usługi zainstalowane na serwerze i tworzyć dla nich odpowiednie wyjątki.  22. Zainstalowanie na serwerze nowych usług serwerowych ma skutkować automatycznym dodaniem kolejnych wyłączeń w systemie ochrony.  23. Dodanie automatycznych wyłączeń nie wymaga restartu serwera.  24. Brak konieczności ponownego uruchomienia (restartu) komputera po instalacji systemu antywirusowego.  25. System antywirusowy ma mieć możliwość zmiany konfiguracji oraz wymuszania zadań z poziomu dedykowanego modułu CLI (commandline).  26. Możliwość przeniesienia zainfekowanych plików w bezpieczny obszar dysku (do katalogu kwarantanny) w celu dalszej kontroli. Pliki muszą być przechowywane w katalogu kwarantanny w postaci zaszyfrowanej.  27. Wbudowane dwa niezależne moduły heurystyczne – jeden wykorzystujący pasywne metody heurystyczne (heurystyka) i drugi wykorzystujący aktywne metody heurystyczne oraz elementy sztucznej inteligencji (zaawansowana heurystyka). Musi istnieć możliwość wyboru, z jaką heurystyka ma odbywać się skanowanie – z użyciem jednej i/lub obu metod jednocześnie.  28. Możliwość automatycznego wysyłania nowych zagrożeń (wykrytych przez metody heurystyczne) do laboratoriów producenta bezpośrednio z programu (nie wymaga ingerencji użytkownika). Użytkownik musi mieć możliwość określenia rozszerzeń dla plików, które nie będą wysyłane automatycznie, oraz czy próbki zagrożeń będą wysyłane w pełni automatycznie czy też po dodatkowym potwierdzeniu przez użytkownika.  29. Wysyłanie zagrożeń do laboratorium ma być możliwe z serwera zdalnego zarządzania i lokalnie z każdej stacji roboczej w przypadku komputerów mobilnych.  30. Możliwość zabezpieczenia konfiguracji programu hasłem, w taki sposób, aby użytkownik siedzący przy serwerze przy próbie dostępu do konfiguracji systemu antywirusowego był proszony o podanie hasła.  31. Możliwość zabezpieczenia programu przed deinstalacją przez niepowołaną osobę, nawet, gdy posiada ona prawa lokalnego lub domenowego administratora, przy próbie deinstalacji program ma pytać o hasło.  32. Hasło do zabezpieczenia konfiguracji programu oraz jego nieautoryzowanej próby, deinstalacji ma być takie samo.  33. System antywirusowy ma mieć możliwość kontroli zainstalowanych aktualizacji systemu operacyjnego i w przypadku braku jakiejś aktualizacji – poinformować o tym użytkownika wraz z listą niezainstalowanych aktualizacji.  34. Po instalacji systemu antywirusowego, użytkownik ma mieć możliwość przygotowania płyty CD, DVD lub pamięci USB, z której będzie w stanie uruchomić komputer w przypadku infekcji i przeskanować dysk w poszukiwaniu wirusów.  35. System antywirusowy uruchomiony z płyty bootowalnej lub pamięci USB ma umożliwiać pełną aktualizację baz sygnatur wirusów z Internetu lub z bazy zapisanej na dysku.  36. Program powinien umożliwiać administratorowi blokowanie zewnętrznych nośników danych na stacji w tym przynajmniej: nośników CD/DVD oraz urządzeń USB.  37. System antywirusowy ma być wyposażony we wbudowaną funkcję, która wygeneruje pełny raport na temat stacji, na której został zainstalowany w tym przynajmniej z: zainstalowanych aplikacji, usług systemowych, informacji o systemie operacyjnym i sprzęcie, aktywnych procesach i połączeniach.  38. Funkcja generująca taki log ma oferować przynajmniej 9 poziomów filtrowania wyników pod kątem tego, które z nich są podejrzane dla programu i mogą stanowić dla niego zagrożenie bezpieczeństwa.  39. System antywirusowy ma oferować funkcję, która aktywnie monitoruje i skutecznie blokuje działania wszystkich plików programu, jego procesów, usług i wpisów w rejestrze przed próbą ich modyfikacji przez aplikacje trzecie.  40. Automatyczna, inkrementacyjna aktualizacja baz wirusów i innych zagrożeń.  41. Aktualizacja dostępna z Internetu, lokalnego zasobu sieciowego, nośnika CD, DVD lub napędu USB, a także przy pomocy protokołu HTTP z dowolnej stacji roboczej lub serwera (program antywirusowy z wbudowanym serwerem HTTP).  42. Obsługa pobierania aktualizacji za pośrednictwem serwera proxy.  43. Aplikacja musi wspierać skanowanie magazynu Hyper-V  44. Wsparcie techniczne do programu świadczone w języku polskim przez polskiego dystrybutora autoryzowanego przez producenta programu.  45. Program musi posiadać funkcjonalność skanera UEFI, który chroni użytkownika poprzez wykrywanie i blokowanie zagrożeń, atakujących jeszcze przed uruchomieniem systemu operacyjnego.  46. Wbudowany skaner UEFI nie może posiadać dodatkowego interfejsu graficznego i musi być transparentny dla użytkownika aż do momentu wykrycia zagrożenia.  47. Program musi umożliwiać ochronę przed przyłączeniem komputera do sieci botnet.  48. Aplikacja musi posiadać ochronę przed oprogramowaniem wymuszającym okup za pomocą dedykowanego modułu.  49. Program musi posiadać możliwość skanowania plików i folderów, znajdujących się w usłudze chmurowej OneDrive.  50. Program musi posiadać system ochrony przed atakami sieciowymi (IDS).  51. Administrator musi posiadać możliwość dodawania wyjątków dla systemu IDS, co najmniej w oparciu o występujący alert, kierunek, aplikacje, czynność oraz adres IP.  Administracja zdalna  1. Serwer administracyjny musi oferować możliwość instalacji na systemach Windows Server 2008 R2, 2012,2016 oraz systemach Linux.  2. Musi istnieć możliwość pobrania ze strony producenta serwera zarządzającego w postaci gotowej maszyny wirtualnej w formacie OVA (Open Virtual Appliance).  3. Serwer administracyjny musi wspierać instalację w oparciu o co najmniej bazy danych MS SQL i MySQL.  4. Serwer administracyjny musi oferować możliwość wykorzystania już istniejącej bazy danych MS SQL lub MySQL użytkownika.  5. Rozwiązanie ma być w pełni zgodne z rozporządzeniem RODO  6. Administrator musi posiadać możliwość pobrania wszystkich wymaganych elementów serwera centralnej administracji i konsoli w postaci jednego pakietu instalacyjnego lub każdego z modułów oddzielnie bezpośrednio ze strony producenta.  7. Dostęp do konsoli centralnego zarządzania musi odbywać się z poziomu interfejsu WWW niezależnie od platformy sprzętowej i programowej.  8. Narzędzie administracyjne musi wspierać połączenia poprzez serwer proxy występujące w sieci.  9. Konsola musi umożliwiać zarządzanie wszystkimi rozwiązaniami Producenta zabezpieczającymi przed zagrożeniami  10. Konsola musi umożliwiać zarządzanie systemem dynamicznej ochrony przed zagrożeniami  11. Narzędzie musi być kompatybilne z protokołami IPv4 oraz IPv6.  12. Podczas logowania administrator musi mieć możliwość wyboru języka w jakim zostanie wyświetlony panel zarządzający.  13. Zmiana języka panelu administracyjnego nie może wymagać zatrzymania lub reinstalacji oprogramowania zarządzającego.  14. Komunikacja z konsolą powinna być zabezpieczona się za pośrednictwem protokołu SSL.  15. Narzędzie do administracji zdalnej musi posiadać moduł pozwalający na wykrycie niezarządzanych stacji roboczych w sieci.  16. Serwer administracyjny musi posiadać mechanizm instalacji zdalnej agenta na stacjach roboczych.  17. Serwer administracyjny musi posiadać mechanizm wykrywający sklonowane maszyny na podstawie „hardware fingerprint”  18. Serwer administracyjny musi oferować natywne wsparcie dla „VDI” oraz „Golden Master Image”  19. Jeden centralny serwer centralnego zarządzania bez względu na wielkość sieci.  20. Rozwiązanie ma oferować możliwość komunikacji agenta przy wykorzystaniu http Proxy wbudowanego w serwer centralnego zarządzania bez wykorzystania dodatkowej maszyny Proxy  21. Serwer administracyjny musi oferować możliwość instalacji modułu do zarządzania urządzeniami mobilnymi – MDM.  22. Serwer administracyjny musi oferować możliwość sprawdzenia lokalizacji dla urządzeń z systemami iOS  23. Serwer administracyjny musi oferować możliwość wdrożenia urządzenia z iOS z wykorzystaniem programu DEP  24. Serwer administracyjny musi oferować możliwość konfiguracji polityk zabezpieczeń takich jak ograniczenia funkcjonalności urządzenia, blokadę usuwania aplikacji, konfigurację usługi Airprint, konfigurację ustawień Bluetooth, Wi-Fi, VPN dla urządzeń z systemem iOS 10 oraz 11  25. Serwer administracyjny musi oferować możliwość lokalizacji urządzeń mobilnych przy wykorzystaniu Map Google  26. Serwer administracyjny musi oferować możliwość instalacji serwera http proxy pozwalającego na pobieranie aktualizacji baz sygnatur oraz pakietów instalacyjnych na stacjach roboczych bez dostępu do Internetu.  27. Serwer administracyjny musi oferować możliwość utworzenia własnego CA (Certification Authority) oraz dowolnej liczby certyfikatów z podziałem na typ elementu: agent, serwer zarządzający, serwer proxy.  28. Centralna administracja musi pozwalać na zarządzanie programami zabezpieczającymi na stacjach roboczych z systemami Windows, Mac OS X oraz Linux oraz serwerach Windows.  29. Centralna administracja musi pozwalać na zarządzanie programami zabezpieczającymi na urządzeniach mobilnych z systemem Android oraz iOS.  30. Zarządzanie oprogramowaniem zabezpieczającym na stacjach roboczych musi odbywać się za pośrednictwem dedykowanego agenta.  31. Z poziomu konsoli zarządzania administrator ma mieć możliwość weryfikacji podzespołów bazowych zarządzanego komputera oraz weryfikację zainstalowanego oprogramowania firm trzecich na stacji dla systemów Windows, Mac oraz Linux z możliwością jego odinstalowania  32. Konsola ma oferować możliwość aktywacji oraz wdrożenie elementów systemu EDR producenta.  33. W przypadku braku zainstalowanego klienta na urządzeniu mobilnym musi istnieć możliwość jego pobrania ze sklepu Google Play.  34. Administrator musi posiadać możliwość utworzenia dodatkowych użytkowników/administratorów Serwer centralnego zarządzania do zarządzania stacjami roboczymi.  35. Administrator musi posiadać wymuszenia dwufazowej autoryzacji podczas logowania do konsoli zarządzającej  36. Dwu fazowa autoryzacja musi się odbywać za pomocą wiadomości SMS lub haseł jednorazowych generowanych na urządzeniu mobilnym za pomocą dedykowanej aplikacji.  37. Serwer administracyjny musi oferować możliwość utworzenia zestawów uprawnień dotyczących zarządzania poszczególnymi grupami komputerów, politykami, instalacją agenta, raportowania, zarządzania licencjami, zadaniami, itp.  38. Dostępne zadania muszą być podzielone na dwie grupy: zadania klienta oraz zadania serwera.  39. Zadania serwera obejmujące zadanie instalacji agenta, generowania raportów oraz synchronizacji grup.  40. Zadania klienta muszą być wykonywane za pośrednictwem agenta na stacji roboczej.  41. Agent musi posiadać mechanizm pozwalający na zapis zadania w swojej pamięci wewnętrznej w celu ich późniejszego wykonania bez względu na stan połączenia z serwerem centralnej administracji.  42. Instalacja zdalna programu zabezpieczającego za pośrednictwem agenta musi odbywać się z repozytorium producenta lub z pakietu dostępnego w Internecie lub zasobie lokalnym.  43. Serwer administracyjny musi oferować możliwość wyboru parametrów pakietu instalacyjnego zależnych od systemu operacyjnego oraz licencji na program zabezpieczający.  44. Serwer administracyjny musi oferować możliwość deinstalacji programu zabezpieczającego firm trzecich lub jego niepełnej instalacji podczas instalacji nowego pakietu.  45. Serwer administracyjny musi oferować możliwość wysłania komunikatu lub polecenia na stacje kliencką.  46. Serwer administracyjny musi oferować możliwość utworzenia grup statycznych i dynamicznych komputerów.  47. Serwer administracyjny musi oferować możliwość utworzenia grup dynamicznych na podstawie zainstalowanego oprogramowania oraz zainstalowanych podzespołów bazowych w komputerach końcowych.  48. Grupy dynamiczne tworzone na podstawie szablonu określającego warunki jakie musi spełnić klient aby zostać umieszczony w danej grupie. Przykładowe warunki: Adresy sieciowe IP, Aktywne zagrożenia, Stan funkcjonowania/ochrony, Wersja systemu operacyjnego, podzespoły bazowe itp.  49. Edytor konfiguracji polityki musi być identyczny jak edytor konfiguracji ustawień zaawansowanych w programie zabezpieczającym na stacji roboczej.  50. Serwer administracyjny musi oferować możliwość nadania priorytetu „Wymuś” dla konkretnej opcji w konfiguracji klienta. Opcja ta nie będzie mogła być zmieniona na stacji klienckiej bez względu na zabezpieczenie całej konfiguracji hasłem lub w przypadku jego braku.  51. Serwer administracyjny musi posiadać minimum 100 szablonów raportów przygotowanych przez producenta  52. Serwer administracyjny musi oferować możliwość utworzenia własnych raportów lub skorzystanie z predefiniowanych wzorów.  53. Serwer administracyjny musi oferować możliwość wygenerowania raportu na podstawie danych z systemu EDR producenta  54. Serwer administracyjny musi oferować możliwość wygenerowania raportu na podstawie informacje o zainstalowanych podzespołów w stacjach roboczych  55. Raport generowany okresowo może zostać wysłany za pośrednictwem wiadomości email lub zapisany do pliku w formacie PDF, CSV lub PS.  56. Raport na panelu kontrolnym musi być w pełni interaktywny pozwalając przejść do zarządzania stacją/stacjami, której raport dotyczy.  57. Serwer administracyjny musi oferować możliwość utworzenia własnych powiadomień lub skorzystanie z predefiniowanych wzorów.  58. Serwer administracyjny musi oferować możliwość utworzenia własnych powiadomień na zasadzie „WYSIWYG” z wykorzystaniem istniejących zmiennych  59. Powiadomienia mailowe mają być wysyłane w formacie HTML  60. Powiadomienia muszą dotyczyć zmiany ilości klientów danej grupy dynamicznej, wzrostu liczby grupy w stosunku do innej grupy, pojawienia się dziennika zagrożeń lub skanowania lub stanu obiektu serwer centralnego zarządzania.  61. Administrator musi posiadać możliwość wysłania powiadomienia za pośrednictwem wiadomości email lub komunikatu SNMP.  62. Serwer administracyjny musi oferować możliwość podłączenia serwera administracji zdalnej do portalu zarządzania licencjami dostępnego na serwerze producenta.  63. Serwer administracyjny musi posiadać możliwość dodania dowolnej ilości licencji obejmujących różne produkty.  64. Rozwiązanie ma oferować weryfikację zainstalowanych komponentów bazowych urządzenia takich jak: producent, model, numer seryjny, informacje o systemie, procesor, pamięć RAM, wykorzystanie dysku twardego, informacje o wyświetlaczu, urządzenia peryferyjne, urządzenia audio, drukarki, karty sieciowe, urządzenia masowe, etc  65. Serwer administracyjny musi oferować aktualizację wszystkich komponentów z poziomu raportów jednym kliknięciem.  66. Rozwiązanie ma oferować instalację agenta rozwiązania DLP producenta z poziomu jednego repozytorium.  67. Serwer administracji musi umożliwić granulację uprawnień dla Administratorów w taki sposób, aby każdemu z nich możliwe było przyznanie oddzielnych uprawnień do poszczególnych grup komputerów, polityk lub zadań.  68. Konsola webowa musi umożliwiać zarządzanie systemem EDR producenta.  69. Administrator musi mieć możliwość podłączenia do stacji roboczej z użyciem protokołu RDP bezpośrednio z poziomu konsoli ERA.  70. Konsola administracyjna musi oferować możliwość weryfikacji zmian w produktach wprowadzanych przez producenta (Release notes dostępne bezpośrednio z konsoli zarzadzania)  71. Serwer musi wspierać wysyłanie logów do systemu SIEM IBM qRadar  72. Musi istnieć mechanizm, umożliwiający dodawanie reguł do istniejących już w module firewalla lub harmonogramie. Takie reguły można umieścić na początku lub końcu istniejącej listy.  73. Administrator musi otrzymywać powiadomienia o dostępnych aktualizacjach z poziomu interfejsu Konsoli administracyjnej | Tak, Zamawiający dopuszcza. |
|  | 21.12.2018  Godz. 10:24 | **Dotyczy OPZ pkt 8. Zestaw Komputerowy TYP1, 9. Zestaw Komputerowy TYP2, 10. Zestaw Komputerowy TYP3.**  Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści rozwiązanie wyposażone w zasilacz max. 200W? | Tak, Zamawiający dopuszcza |
|  | 21.12.2018  Godz. 10:24 | **Dotyczy OPZ pkt 11. Monitor TYP 2**  Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuście rozwiązanie ważące łącznie z podstawą i okablowaniem max. 12kg, o typowym zużyciu energii nie więcej niż 55W, posiadające certyfikat klasy premium wg. normy EN60950-1 i spełniające pozostałe wymagania SIWZ? | Tak, Zamawiający dopuszcza |
|  | 21.12.2018  Godz. 10:24 | **Dotyczy załącznika nr 2 OPZ ; rozdz. VI Dostawa systemów informatycznych - część medyczna systemu**  **Wymagania ogólne 7. SIM zapewnia udostępnienie danych innym systemom szpitalnym w formie i zakresie ustalonym w trakcie wdrożenia wykorzystując jeden ze standardowych formatów wymiany danych np. dbf, xml, txt, xls. Format powinien być zgodny z wymaganiami rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 12 kwietnia 2012 o Krajowych Ramach Interoperacyjności.**  Czy zważywszy na obowiązujące standardy interoperacyjności, Zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeśli oferowane wymaganie umożliwia potwierdzoną zdolność do wymiany informacji medycznych z wykorzystaniem profili IHE? | Tak |
|  | 21.12.2018  Godz. 10:24 | **Dotyczy załącznika nr 2 OPZ ; rozdz. VI Dostawa systemów informatycznych - część medyczna systemu**  **8. Kolejka Oczekujących 22-25 Wydruk księgi oczekujących na wybrany okres czasu z możliwością podziału wg:**  **- świadczenia, na które oczekuje pacjent,**  **- planowanej jednostki organizacyjnej,**  **- jednostki zapisującej do kolejki,**  **- procedury, na którą jest zapisany pacjent.**  Czy intencją Zamawiającego jest możliwość podglądu wskazanych danych z poziomu Księgi oczekujących? | Tak, z możliwością wydruku |
|  | 21.12.2018  Godz. 10:24 | **Dotyczy załącznika nr 2 OPZ ; rozdz. VI Dostawa systemów informatycznych – część medyczna systemu**  **15. Gruper 18-20 Moduł pozwala na przeglądanie stanu wyznaczenia grup JGP z zastosowaniem filtrów, które ograniczają prezentowaną listę hospitalizacji do:**  **- w ogóle nie posiadających przypisanego JGP,**  **- nie posiadających jednoznacznie przypisanego JGP,**  **- nie posiadających przypisanego JGP umożliwiającego rozliczenie.**  Prosimy o wyjaśnienie czym różnią się wyszczególnione poniżej statusy:  • nie posiadających jednoznacznie przypisanego JGP,  • nie posiadających przypisanego JGP umożliwiającego rozliczenie. | Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu zapis jest następujący:  „Moduł pozwala na przeglądanie stanu wyznaczenia grup JGP z zastosowaniem filtrów, które ograniczają prezentowaną listę hospitalizacji do:  -w ogóle nie posiadających przypisanego JGP,  -nie posiadających przypisanego JGP umożliwiającego rozliczenie.  -błędnie przypisanej JGP (nieoptymalnej)” W związku z czym, Zamawiający nie widzi potrzeby wyjaśniania statusów o których mowa w pytaniu. |
|  | 21.12.2018  Godz. 10:24 | **Dotyczy załącznika nr 2 OPZ ; rozdz. VI Dostawa systemów informatycznych - część medyczna systemu**  **14. Rozliczanie z płatnikami 26 Ewidencja parametrów umów:**  **- definiowanie wartości punktu w ramach limitu i poza limitem,**  Prosimy o informację w jakim zakresie Zamawiający zamierza używać opisanej funkcjonalności? | Funkcjonalność ta pozwoli na kontrolowanie wykonania świadczeń zgodnie z założonymi limitami. BCM będzie posiadać wiedzę dotyczącą limitu, wykonania rzeczywistego, zatwierdzone w NFZ oraz procentowego wykonania kontraktu w określonych zakresach umów |
|  | 21.12.2018  Godz. 10:24 | **Dotyczy załącznika nr 2 OPZ ; rozdz. VI Dostawa systemów informatycznych - część medyczna systemu**  **14. Rozliczanie z płatnikami 43 Możliwość wyboru algorytmu podziału limitu między poszczególne okresy rozliczeniowe.**  Prosimy o uszczegółowienie i wskazanie przypadku użycia oraz wskazanie algorytmów wskazanych w wymaganiu. Zwracamy uwagę, że limity określa NFZ i jednoznacznie są one określone w pliku umowy. | Zamawiający zmienia treść SIWZ w ten sposób, że w załączniku nr 2 OPZ rozdz. VI Dostawa systemów informatycznych - część medyczna systemu  14. Rozliczanie z płatnikami **usuwa** wymaganie nr 43 o treści: „*43 Możliwość wyboru algorytmu podziału limitu między poszczególne okresy rozliczeniowe”*  *Tożsama zmiana dotyczy załącznika nr 1C do SIWZ.* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 21.12.2018  Godz. 10:24 | **Dotyczy załącznika nr 2 OPZ ; rozdz. VI Dostawa systemów informatycznych - część medyczna systemu**  **14. Rozliczanie z płatnikami 53 Możliwość zmiany kwalifikacji płatnika za wykonane świadczenia.**  Co Zamawiający rozumie przez zmianę kwalifikacji płatnika? Czego dotyczy kwalifikacja płatnika? | Funkcjonalność ta pozwala na określenie płatnika pacjenta przyjmowanego do Poradni i Oddziałów Szpitala. Służy przede wszystkim do rozliczenia się konkretnego Oddziału NFZ z innymi Oddziałami NFZ a także krajami Unii Europejskiej |
|  | 21.12.2018  Godz. 10:24 | **Dotyczy załącznika nr 2 OPZ ; rozdz. VI Dostawa systemów informatycznych - część medyczna systemu**  **14. Rozliczanie z płatnikami 60-63 Generowanie szeregu zestawień sprawozdawczych do NFZ, MZ i wewnętrznych raportów weryfikujących danych, między innymi:**  **- Ryczałt PSZ - możliwość prognozowania kwoty ryczałtu za wykonywane świadczenia, możliwość monitorowania realizacji ryczałtu we wszystkich oddziałach i poradniach placówki, Tworzenie symulacji ryczałtu z możliwością określania parametrów określonych w rozporządzeniu**  **- Ryczałt PSZ - Integracja z Modułem Ruch Chorych, Przychodnia w zakresie automatycznego liczenia wykonania oraz bezpośredniego dostępu do raportów**  **- Ryczałt PSZ - Kalkulacja współczynnika zmian wartości względnej świadczeń, Możliwość prowadzenia parametrów jakościowych i wskaźników NFZ**  Co Zamawiający rozumie przez „prowadzenie” parametrów jakościowych i wskaźników – prowadzenie ich rejestru dla poszczególnych okresów? Wspomaganie ich kalkulacji, np. dla zmian wartości świadczeń ambulatoryjnych? | Zamawiający poprzez „prowadzenie” rozumie wspomaganie ich kalkulacji |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 21.12.2018  Godz. 10:24 | **Dotyczy załącznika nr 2 OPZ ; rozdz. VI Dostawa systemów informatycznych - część medyczna systemu**  **3. Izba przyjęć 17 Definiowanie minimalnego zestawu dokumentów, który musi być uzupełniony przed zamknięciem wizyty pacjenta.**  Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeżeli podczas zakończenia wizyty system wyświetli komunikat o braku wygenerowania danych dokumentów? Lista wymaganych typów dokumentów dla danej jednostki byłaby definiowana przez administratora. | Tak - Zamawiający uzna wymaganie za spełnione |
|  | 21.12.2018  Godz. 10:24 | **Dotyczy załącznika nr 2 OPZ ; rozdz. VI Dostawa systemów informatycznych - część medyczna systemu**  **5. Statystyka Medyczna 18 Możliwość wyszukiwania pacjentów według różnych parametrów (imię, nazwisko, imię ojca, imię matki, PESEL, data urodzenia, numer księgi głównej i oddziałowej , oddział, płeć, wiek , PESEL opiekuna, nr telefonu, poprzednie nazwisko, rodzaj i okres pobytu)**  Czy Zamawiający poprzez wymaganie rozumie wyszukiwanie pacjentów w skorowidzu? Czy Zamawiający 'rodzaj pobytu' rozumie jako istnienie pobytu w danej jednostce organizacyjnej? | Zamawiający poprzez wymaganie rozumie wyszukiwanie pacjentów w skorowidzu a przez ‘rodzaj pobytu’ rozumie jako istnienie pobytu w danej jednostce organizacyjnej |
|  | 21.12.2018  Godz. 10:24 | **Dotyczy załącznika nr 2 OPZ ; rozdz. VI Dostawa systemów informatycznych - część medyczna systemu**  **5. Statystyka Medyczna 25 Możliwość obliczania i zatwierdzania ruchu pacjentów w szpitalu.**  Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione, jeżeli system uniemożliwi edycję autoryzowanych pobytów przez użytkowników, którzy nie posiadają odpowiedniego uprawnienia? | TAK Zamawiający uzna wymaganie za spełnione |
|  | 21.12.2018  Godz. 10:24 | **Dotyczy załącznika nr 2 OPZ ; rozdz. VI Dostawa systemów informatycznych - część medyczna systemu**  **5. Statystyka Medyczna 27-29 Możliwość definicji schematów obliczeń statystyki:**  **- osobodni dla oddziałów dziennych na podstawie obecności,**  **- wyłączenie obliczeń ruchu pacjentów dla wybranych oddziałów z ogólnych statystyk szpitalnych,**  **- obliczanie statystyki na przełomie miesięcy wg różnych schematów.**  Prosimy o podanie schematów oraz rodzajów raportów według których Zamawiający zamierza obliczać statystyki.  Prosimy o doprecyzowanie sposobu obliczania statystyk. | Zgodnie z zapisami SIWZ. Rolą Wykonawcy jest przygotowanie z możliwością uzgodnienia na etapie analizy przedwdrożeniowej |
|  | 21.12.2018  Godz. 10:24 | **Dotyczy załącznika nr 2 OPZ ; rozdz. VI Dostawa systemów informatycznych - część medyczna systemu**  **22. Zakażenia szpitalne od 4 do 15 Prowadzenie analiz liczbowych i procentowych danych z Kart Zakażeń Szpitalnych z podziałem na szpitalne i pozaszpitalne:**  **- kwalifikacja zakażenia,**  **- czas do pierwszych objawów zakażenia,**  **- przebieg kliniczny,**  **- czas leczenia,**  **- powód przyjęcia,**  **- skąd przyjęty,**  **- czas poprzedniej hospitalizacji,**  **- płeć,**  **- wiek,**  **- rozpoznanie zakażenia,**  **- rodzaj zakażenia,**  **- czynniki ryzyka,**  Czy chodzi o raporty przedstawiające w danym okresie czasu liczbę pacjentów z uwzględnieniem niżej wymienionych parametrów, czyli np. liczba zarejestrowanych kart z kwalifikacją szpitalną w danym okresie czasu ? Czy też liczba pacjentów ze wskazaną postacią kliniczną? A jeżeli chodzi o procentowe wskaźniki: na jakiej podstawie ma być wyliczany? Na podstawie liczby kart w danym okresie czasu w stosunku do liczby pobytów w tym okresie? | Tak,  chodzi o raporty przedstawiające w danym okresie czasu liczbę pacjentów z uwzględnieniem niżej wymienionych parametrów, czyli np. liczba zarejestrowanych kart z kwalifikacją |
|  | 21.12.2018  Godz. 10:24 | **Dotyczy załącznika nr 2 OPZ ; rozdz. VI Dostawa systemów informatycznych - część medyczna systemu**  **22. Zakażenia szpitalne od 16 do 29 Możliwość nanoszenia niezbędnych danych w odniesieniu do chorych poddawanych zabiegom operacyjnym (Dane ewidencjonowane w module blok operacyjny pojawiają się automatycznie).:**  **- długość pobytu przed operacją,**  **- czas od zranienia,**  **- rodzaj operacji (nagła, planowa)**  **- stopień czystości pola operacyjnego,**  **- czas trwania operacji,**  **- rodzaj znieczulenia,**  **- profilaktyka przeciwbakteryjna,**  **- miejsce operacji,**  **- techniki operacyjne,**  **- drenaż z uwzględnieniem jego rodzaju,**  **- nr katalogowy operacji,**  **- rodzaj zakażeń dla operowanego.**  **- antybiotykoterapia**  **- badania mikrobiologiczne i antybiogram**  Czy Zamawiający ma na myśli założenie pacjentowi, który został poddany zabiegowi operacyjnemu ‘Karty pomocniczej Pacjenta operowanego’ z niezbędnymi informacjami wymienionymi poniżej, które automatycznie przepisywane będą do Karty zakażenia podczas jej zakładania? | Tak, Zamawiający potwierdza, że  Zamawiający ma na myśli założenie pacjentowi, który został poddany zabiegowi operacyjnemu ‘Karty pomocniczej Pacjenta operowanego’ z niezbędnymi informacjami |
|  | 21.12.2018  Godz. 10:24 | **Dotyczy załącznika nr 2 OPZ ; rozdz. VI Dostawa systemów informatycznych - część medyczna systemu**  **22. Zakażenia szpitalne od 30 do 35 Możliwość tworzenia szablonów dokumentów wykorzystywanych w komórce zakażeń szpitalnych w tym:**  **- protokół kontroli czystości oddziałów szpitalnych ,**  **- protokół monitorowania procedur medycznych pod kątem zachowania zasad profilaktyki zakażeń szpitalnych**  **- protokół kontroli czystości kuchni,**  **- protokół kontroli czystości ciągów komunikacyjnych,**  **- protokół kontroli czystości zakładów diagnostycznych,**  **- protokół kontroli czystości sal rehabilitacyjnych.**  Czy Zamawiający uzna tworzenie protokołów za pomocą dokumentacji formularzowej? Prosimy o dostarczenie wzorów takich protokołów. | Tak, Zamawiający uzna tworzenie za pomocą dokumentacji formularzowej, zakres zostanie ustalony na etapie wdrożenia |
|  | 21.12.2018  Godz. 10:24 | **Dotyczy załącznika nr 2 OPZ ; rozdz. VI Dostawa systemów informatycznych - część medyczna systemu**  **6. Oddział 8 Definiowanie minimalnego zestawu dokumentów, który musi być uzupełniony przed zamknięciem hospitalizacji pacjenta.**  Czy Zamawiający uzna za spełnione jeżeli podczas zakończenia wizyty system wyświetli komunikat o braku wygenerowania danych dokumentów? Lista wymaganych typów dokumentów dla danej jednostki byłaby definiowana przez administratora. | Tak, Zamawiający uzna wymaganie za spełnione |
|  | 21.12.2018  Godz. 10:24 | **Dotyczy załącznika nr 2 OPZ ; rozdz. VI Dostawa systemów informatycznych - część medyczna systemu**  **6. Oddział 11 Moduł daje możliwość wyszukiwania pacjentów według różnych parametrów (imię, nazwisko, PESEL, imię ojca, data urodzenia, numer księgi głównej i oddziałowej, oddział, płeć, wiek , jednostka chorobowa, choroby współistniejące, procedury medyczne).**  Czy Zamawiający poprzez wymaganie rozumie wyszukiwanie pacjentów w skorowidzu? | Tak, Zamawiający poprzez wymaganie rozumie wyszukiwanie pacjentów w skorowidzu |
|  | 21.12.2018  Godz. 10:24 | **Dotyczy załącznika nr 2 OPZ ; rozdz. VI Dostawa systemów informatycznych - część medyczna systemu**  **31. Zarządzanie Zakładem Diagnostyki Obrazowej 35 Aktualizacja słownika kodów terytorialnych bezpośrednio z plików udostępnianych przez GUS. Aktualizacja słownika dotyczy minimum obszarów:**  **- kodów terytorialnych,**  **- miejscowości,**  **- ulic,**  **- kodów pocztowych**  Pragniemy zwrócić uwagę, że GUS nie udostępnia kodów pocztowych. Kody pocztowe są udostępniane, na zasadach komercyjnych, przez Pocztę Polską. Prosimy o zmianę treści wymagania. | Zamawiający **zmienia** treść SIWZ w ten sposób, żew załączniku nr 2 OPZ rozdz. VI Dostawa systemów informatycznych – część medyczna systemu, dotychczasową treść wymagania na następującą:  „ 31. Zarządzanie Zakładem Diagnostyki Obrazowej  35 Aktualizacja słownika kodów terytorialnych bezpośrednio z plików udostępnianych przez GUS. Aktualizacja słownika dotyczy minimum obszarów:  - kodów terytorialnych,  - miejscowości,  - ulic,  **a z bazy Poczty Polskiej – kodów pocztowych**  Tożsama zmiana dotyczy załącznika nr 1C do SIWZ.” |
|  | 21.12.2018  Godz. 10:24 | **Dotyczy załącznika nr 2 OPZ ; rozdz. VI Dostawa systemów informatycznych - część medyczna systemu**  **31. Zarządzanie Zakładem Diagnostyki Obrazowej 154 Możliwość wykorzystywania kodów kreskowych z opaski pacjenta podczas wykonywania badań diagnostycznych**  Jeżeli badanie jest wykonywane na aparacie z listą roboczą to nie ma możliwości korzystania z opasek. Co zamawiający ma na myśli? | Zamawiający ma na myśli możliwość wykorzystywania kodów kreskowych z opaski pacjenta podczas wykonywania badań diagnostycznych do identyfikacji pacjenta w systemie a nie na aparacie |
|  | 21.12.2018  Godz. 10:24 | **Dotyczy załącznika nr 2 OPZ ; rozdz. VI Dostawa systemów informatycznych - część medyczna systemu**  **31. Zarządzanie Zakładem Diagnostyki Obrazowej 160 Współpraca z usługą Active Directory (usługą katalogową systemu Windows)**  Czy Zamawiający poza autoryzacją użytkowników oczekuje innej funkcjonalności AD ? Jakiej? | Zamawiający potwierdza, iż oczekuje jedynie autoryzacji użytkowników |
|  | 21.12.2018  Godz. 10:24 | **Dotyczy załącznika nr 2 OPZ ; rozdz. VI Dostawa systemów informatycznych - część medyczna systemu**  **31. Zarządzanie Zakładem Diagnostyki Obrazowej 164 System wyprodukowany z zachowaniem norm ISO 9001:2008, producent musi posiadać aktualny certyfikat ISO 9001:2008 w zakresie projektowania, produkcji oprogramowania wraz z wdrożeniem i serwisowaniem oprogramowania.**  Pragniemy zauważyć, że powołana norma jest już nieaktualna. Aktualnie obowiązująca wersja normy to 9001:2015 Wnosimy o zmianę treści wymagania. | Zamawiający **zmienia** treść SIWZ w ten sposób, że w załączniku nr 2 OPZ , Dostawa systemów informatycznych - część medyczna systemu,  31. Zarządzanie Zakładem Diagnostyki Obrazowej  dotychczasową treść pkt 164 o brzmieniu: „ System wyprodukowany z zachowaniem norm ISO 9001:2008, producent musi posiadać aktualny certyfikat ISO 9001:2008 w zakresie projektowania, produkcji oprogramowania wraz z wdrożeniem i serwisowaniem oprogramowania”  **zmienia na :**  *„164 System wyprodukowany z zachowaniem norm ISO 9001:2015, producent musi posiadać aktualny certyfikat ISO 9001:2015 w zakresie projektowania, produkcji oprogramowania wraz z wdrożeniem i serwisowaniem oprogramowania”* |
|  | 21.12.2018  Godz. 10:24 | **Dotyczy załącznika nr 2 OPZ ; rozdz. VI Dostawa systemów informatycznych - część medyczna systemu**  **11. Dokumentacja medyczna 9 Możliwość automatycznego pobierania wyników diagnostycznych oraz laboratoryjnych do obserwacji lekarskich**  Czy Zamawiający uzna za spełnione jeżeli podczas ewidencji opisu obserwacji lekarskich użytkownik będzie miał możliwość kopiowania do obserwacji treści wyników diagnostycznych oraz laboratoryjnych? | Tak |
|  | 21.12.2018  Godz. 10:24 | **Dotyczy załącznika nr 2 OPZ ; rozdz. VI Dostawa systemów informatycznych - część medyczna systemu**  **11. Dokumentacja medyczna od 16 do 18 Możliwość definiowania całej dokumentacji medycznej. Dostępne opcje:**  **- definiowanie przez użytkownika szablonów dla poszczególnych pozycji dokumentacji,**  **- automatyczne pobieranie danych z bieżącego lub poprzednich pobytów,**  **- bezpośredni wgląd do poprzednich opisów z możliwością kopiowania poszczególnych elementów dokumentacji medycznej.**  Czy Zamawiający pod pojęciem ' automatyczne pobieranie danych z bieżącego lub poprzednich pobytów' ma na myśli różne pobyty z ramach tej samej hospitalizacji?  Czy Zamawiający pod pojęciem ' bezpośredni wgląd do poprzednich opisów z możliwością kopiowania poszczególnych elementów dokumentacji medycznej' ma myśli możliwość kopiowania opisów historii choroby z poprzednich pobytów. Prosimy o doprecyzowanie. | Tak |
|  | 21.12.2018  Godz. 10:24 | **Dotyczy załącznika nr 2 OPZ ; rozdz. VI Dostawa systemów informatycznych - część medyczna systemu**  **18. Blok operacyjny 40 Automatyczne na podstawie wpisanych danych tworzenie grafiku zabiegów operacyjnych. Wydruk grafiku zabiegów w różnych formach: lista, kalendarz.**  Prosimy o wyjaśnienie jak powinien wyglądać wydruk grafiku zabiegów w formie kalendarza? | Zamawiający oczekuje wydruku grafiku zabiegów w formie kalendarza przypisanego do danej sali operacyjnej, na wydruku do każdego dnia kalendarza z zadanego okresu (np. tydzień, miesiąc) mają być przypisane między innymi dane:  - rodzaj zabiegu, dane pacjenta, dane operatorów, godzina(y) zabiegu |
|  | 21.12.2018  Godz. 10:24 | **Dotyczy załącznika nr 2 OPZ ; rozdz. VI Dostawa systemów informatycznych - część medyczna systemu**  **20. Apteka 73 - Możliwość definiowania słowników: rozmiarów asortymentów, grup elementów składowych pakietów asortymentowych, grup analitycznych pakietów asortymentowych.**  Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w wymaganiu ma na myśli dane pochodzące z zakończonych okresów rozliczeniowych. | Zgodnie ze SIWZ i późniejszymi zmianami, wyjaśnieniami |
|  | 21.12.2018  Godz. 10:24 | **Dotyczy załącznika nr 2 OPZ ; rozdz. VI Dostawa systemów informatycznych - część medyczna systemu**  **20. Apteka 74 - - Możliwość ewidencji umowy na prowadzenie komisu z minimalnym zakresem danych: okres obowiązywania, Ilości grup asortymentowych, ilość pakietów, wartość poszczególnych grup i pakietów.**  Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w wymaganiu ma na myśli dane pochodzące z zakończonych okresów rozliczeniowych. | Tak |
|  | 21.12.2018  Godz. 10:24 | **Dotyczy załącznika nr 2 OPZ ; rozdz. VI Dostawa systemów informatycznych - część medyczna systemu**  **20. Apteka 78 - Możliwość ewidencji faktur zakupu na podstawie zamówień do producenta z komisu.**  Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeżeli będzie istniała możliwość ewidencji faktur zakupu na podstawie informacji o zużyciu na pacjenta? | Tak |
|  | 21.12.2018  Godz. 14:48 | **Dotyczy: SIWZ Wymagania dla modułu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej 32 System powinien umożliwiać wymianę dokumentacji medycznej w ramach Systemu Informacji Medycznej:**  **- z wykorzystaniem platformy P1, potwierdzenia IHE**  Czy intencją Zamawiającego jest aby oferowane oprogramowanie spełniało wymogi interoperacyjności a tym samym było zgodne z obowiązującymi standardami, w tym profilami IHE? | Tak |
|  | 21.12.2018  Godz. 14:48 | **Dotyczy: SIWZ Wymagania dla modułu Rozliczanie z płatnikami 26 Ewidencja parametrów umów:**  **ü definiowanie wartości punktu w ramach limitu i poza limitem ,**  Prosimy o informację, w jakim zakresie Zamawiający zamierza używać opisanej funkcjonalności lub rezygnację z powyższego wymagania. | Zamawiający informuje, że funkcjonalność ta pozwoli na kontrolowanie wykonania świadczeń zgodnie z założonymi limitami. BCM będzie posiadać wiedzę dotyczącą limitu, wykonania rzeczywistego, zatwierdzone w NFZ oraz procentowego wykonania kontraktu w określonych zakresach umów |
|  | 21.12.2018  Godz. 14:48 | **Dotyczy: SIWZ Wymagania dla modułu Rozliczanie z płatnikami 43 Możliwość wyboru algorytmu podziału limitu między poszczególne okresy rozliczeniowe.**  Prosimy o uszczegółowienie i wskazanie przypadku użycia oraz wskazanie algorytmów wskazanych w wymaganiu. Zwracamy uwagę, że limity określa NFZ i jednoznacznie są one określone w pliku umowy. | Rodzaje podziału limitu zgodnie z publikowanymi w umowach NFZ |
|  | 21.12.2018  Godz. 14:48 | **Dotyczy: SIWZ Wymagania dla modułu Rozliczanie z płatnikami 53 Możliwość zmiany kwalifikacji płatnika za wykonane świadczenia**  Czy Zamawiający poprzez określenie "kwalifikacji płatnika za wykonane świadczenia" rozumie "płatnika wizyty"? | Zamawiający **zmienia** treść SIWZ w ten sposób, że w załączniku nr 2 OPZ rozdz. VI Dostawa systemów informatycznych – część medyczna systemu, dotychczasową treść wymagania:  14. Wymagania dla modułu Rozliczanie z płatnikami,  53. Możliwość zmiany kwalifikacji płatnika za wykonane świadczenia  **zmienia na:**  53. Istnieje możliwość zmiany  płatnika wizyty”  Tożsama zmiana dotyczy załącznika nr 1C do SIWZ. |
|  | 21.12.2018  Godz. 14:48 | **Dotyczy: SIWZ Wymagania dla modułu Oddział 3 Możliwość wyszukiwania pacjentów wg różnych parametrów i kryteriów\***  **Na podstawie n/w parametrów:**  **\*imię,**  **\* nazwisko,**  **\* identyfikator pacjenta w systemie informatycznym,**  **\* PESEL,**  **\* wiek,**  **\* płeć,**  **\* data urodzenia,**  **\* Numer Księgi Głównej,**  **\* KOD ROZPOZNANIA**  Czy Zamawiający uzna za spełnione jeżeli wymienione kryteria będą użyte na głównej liście pacjentów oddziału? Czy wyszukiwanie po numerze PESEL jest wystarczające w przypadku wymagań dotyczących wyszukiwania według danych zawartych w numerze PESEL? | Zgodnie ze SIWZ i późniejszymi zmianami, wyjaśnieniami |
|  | 21.12.2018  Godz. 14:48 | **Dotyczy: SIWZ Blok Operacyjny 33 Słowniki z podpowiedziami do pól pkt 2-5, 6-12, 14-16, 23-30 z dostępem do ich edycji na poziomie użytkownika**  Prosimy o dopuszczenie realizacji wymagania w następujący sposób  Przypisaniu roli (np. anestezjolog, instrumentariuszka) dla personelu (użytkownika systemu).  Edycja pól:  - Nazwa i kod operacji – edycja z poziomu modułu  - Data – możliwość skorzystania z kalendarza  - nr sali – edycja słownika sal z poziomu administratora  - Rozpoznanie przedoperacyjne - słownik ICD10 dostępny przy wprowadzaniu rozpoznania przedoperacyjnego  - Rodzaj zabiegu - edycja w administratorze  - Zgoda pacjenta na zabieg – brak możliwości edycji słownika  - Podane leki – wybór z słownika leków  - Czas trwania – możliwość wyboru z kalendarza  - Uwagi – pole tekstowe, możliwość wykorzystania: wklej, z pliku, możliwość wykorzystania tekstów standardowych.  - Wprowadzenie danych o materiałach medycznych i narzędziach zastosowanych podczas zabiegu – współpraca z apteczka depozytową | Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie z możliwością rozszerzenia o dodatkowe pola słownika |
|  | 21.12.2018  Godz. 14:48 | **Dotyczy: SIWZ 29. Wymagania dla Portalu Internetowego 14 Grupowanie usług do rezerwacji wg zdefiniowanych rodzajów usług np:**  **1. Logowanie do systemu**  **1.1. Wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła**  **1.1.1 Niepoprawne dane logowania**  **1.2. Zalogowanie**  **2. Ekran startowy**  **2.1. Nieprzeczytane wiadomości**  **2.2. Najbliższe rezerwacje**  **2.3. Rezerwacje do potwierdzenia**  **2.4. Menu**  **2.4.1. Profil**  **2.4.2. Nowa rezerwacja**  **2.4.3. Moje rezerwacje**  **2.4.4. Moje wyniki**  **2.4.5. Wiadomości i dziennik**  **2.4.6. Potwierdzenie rezerwacji**  **2.4.7. Wylogowanie**  **2.5. Otwarte karty**  **2.6. Sesja użytkownika**  Zwracamy uwagę, że przytoczony w wymaganiu przykład nie dotyczy wymienionych w treści wymagania "usług do rezerwacji" (czyli np. "Porada Kardiologiczna", "Porada diabetologiczna", …) ale przykładowych funkcjonalności udostępnianych np. na portalu pacjenta (czyli np. "Nowa rezerwacja", "Moje wyniki", …)  Prosimy Zamawiającego o usunięcie z wymagania błędnego przykładu albo o zamianę na przykład poprawny. | Zamawiający **zmienia** treść SIWZ w ten sposób, że w załączniku nr 2 OPZ rozdz. VI Dostawa systemów informatycznych – część medyczna systemu, dotychczasową treść wymagania :  29. Wymagania dla Portalu Internetowego  *„14 Grupowanie usług do rezerwacji wg zdefiniowanych rodzajów usług np:*  1. Logowanie do systemu  1.1. Wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła  1.1.1 Niepoprawne dane logowania  1.2. Zalogowanie  2. Ekran startowy  2.1. Nieprzeczytane wiadomości  2.2. Najbliższe rezerwacje  2.3. Rezerwacje do potwierdzenia  2.4. Menu  2.4.1. Profil  2.4.2. Nowa rezerwacja  2.4.3. Moje rezerwacje  2.4.4. Moje wyniki  2.4.5. Wiadomości i dziennik  2.4.6. Potwierdzenie rezerwacji  2.4.7. Wylogowanie  2.5. Otwarte karty  2.6. Sesja użytkownika  **Zmienia na:**  *„14 Grupowanie usług do rezerwacji wg zdefiniowanych rodzajów usług np:*  *"Porada Kardiologiczna", "Porada Ortopedyczna, ..."*  Tożsama zmiana dotyczy załącznika nr 1C. |
|  | 21.12.2018  Godz. 14:48 | **Dotyczy: Załącznik 14 - Umowa o zamówienie publiczne nr …**  **Sugerujemy wykreślenie postanowień § 8 ust. 3 i 4 o treści:**  1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność WYKONAWCY z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy zostanie rozszerzona i będzie równa okresowi trwania gwarancji tj. na okres ......... miesięcy, licząc od daty jego odbioru.  2. ZAMAWIAJĄCY może realizować uprawnienia wynikające z rękojmi za wady niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.  i dodanie postanowienia w brzmieniu:  „Strony oświadczają, że wszelka odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi, ulega wyłączeniu. Wykonawca za prawidłową realizację przedmiotu umowy odpowiada na zasadzie gwarancji udzielonej Zamawiającemu.”  Wykonawca argumentuje propozycję wykreślenia takiego zapisu tym, że skoro udziela Zamawiającemu szerokiej gwarancji na poprawne wykonanie oraz działanie przedmiotu umowy to zbyt dużym obciążeniem jest udzielanie rękojmi. Zwłaszcza, że nie ciężko jest sprecyzować o jakiej rękojmi możemy mówić w tym projekcie. Czy to będzie rękojmia z KC czy z prawa autorskiego? Co więcej zakres uprawnień z cywilistycznej rękojmi jest niedostosowany do rynku IT. Czym np. jest wada fizyczna w odniesieniu do oprogramowania. | Zamawiający nie wyraża zgody. Pozostawia zapisy bez zmian. |
|  | 21.12.2018  Godz. 14:48 | **Dotyczy: Załącznik 14 - Umowa o zamówienie publiczne nr …**  **Wykonawca sugeruje wykreślenie § 10 ust. 3 o treści:**  1 Do faktury VAT WYKONAWCA, w przypadku korzystania z Podwykonawców, winien dołączyć oświadczenie od Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu przysługującego im wynagrodzenia za usługi i dostawy, za które wystawione zostały faktury przez Podwykonawców (i których dotyczy faktura Wykonawcy). Niniejsze zapisy dotyczą Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, który zawarł przedłożoną ZAMAWIAJĄCEMU umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  Przedmiotowe postępowanie dotyczy dostarczenia i wdrożenia systemu IT a nie wykonanie robót budowlanych. Przepisy PZP nakazują w pierwszej kolejności regulować należności podwykonawcom, ale właśnie w przypadku zamówień na roboty budowlane, gdyż dotychczasowe doświadczenia pokazały, że działania Generalnych Wykonawców w tego typu zamówieniach mogą pozostawać w sprzeczności z dobrymi obyczajami. W przypadku zamówień ze specjalistycznej branży jaką jest IT takie ryzyko w zasadzie nie występuje. Co więcej, skutkuje bezzasadnym KREDYTOWANIEM firm podwykonawczych i znacznym ryzykiem dla Głównego Wykonawcy, co istotnie spowoduje podwyższenie wartości ofert. | Zamawiający zmienia treść SIWZ w ten sposób, że w zał. nr 14 – projekt umowy , w §10 **usuwa treść ust. 3.**  Po dokonanej zmianie §10 brzmi następująco:  „§10  [WARUNKI PŁATNOŚCI]  1.Wynagrodzenie o którym mowa w §9 będzie płatne przelewem, na konto WYKONAWCY, tj. …………… w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru zadania, bez uwag ZAMAWIAJĄCEGO.  2. Dla celów ewidencji księgowej ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA na fakturze VAT wykaże towary i usługi ze szczegółowością określoną w opisie przedmiotu zamówienia.  3. Zobowiązania finansowe wynikające z Umowy będą realizowane przez ZAMAWIAJĄCEGO w formie przelewu bankowego na konto WYKONAWCY wskazane na fakturze, tj. na numer konta ………………………  4. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku ZAMAWIAJĄCEGO” |
|  | 21.12.2018  Godz. 14:48 | **Dotyczy: Załącznik 14 - Umowa o zamówienie publiczne nr …**  **Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie w §18 ust. 6 i na jego miejsce dodanie postanowienia w brzmieniu:**  „6. Całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy ograniczona jest do wysokości 100% wartości z umowy netto.”  Wykonawca wskazuje, że przy uwzględnieniu warunków rynkowych, tak określony limit skutkuje możliwością skalkulowania oferty, korzystniejszej cenowo dla Zamawiającego. Zgodnie z zasadami funkcjonującymi u Wykonawcy, kwestie związane z nieograniczoną lub ograniczona odpowiedzialnością, wpływają na ceny oferowanych usług. Jeżeli w umowie znajduje się ograniczenie do wysokości kontraktu, Wykonawca ma możliwość zaoferowania swoich produktów po niższej cenie.  Istotnym jest dodanie, że Urząd Zamówień Publicznych opublikował dokument pn. "Analizę dobrych praktyk w zakresie realizacji umów IT, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki projektów informatycznych 7 Osi POIG”. Co ważne Urząd Zamówień Publicznych rekomenduje wykorzystanie przekazanych dokumentów wszystkim Zamawiającym, niezależnie od pochodzenia źródła finansowania danego zamówienia publicznego, w tym – współfinansowania zamówienia ze środków europejskich. Jedną z istotniejszych rekomendacji, jest wprowadzanie zapisów, zgodnie z którymi:  - „Standardem w umowach dotyczących systemów informatycznych jest ograniczenie odpowiedzialności kontraktowej stron do określonej wysokości, określanej kwotowo lub do wartości umowy”.  - „(…)standardowo w umowach IT, odpowiedzialność stron jest ograniczana do szkody rzeczywistej. Jest to podyktowane potrzebą wyeliminowania sytuacji, w której strona będzie odpowiadała za trudne do skwantyfikowania utracone korzyści drugiej strony.” | Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający pragnie zauważyć, iż w §18 nie ma ust. 6. |
|  | 21.12.2018  Godz. 14:48 | **Dotyczy: Załącznik 14 - Umowa o zamówienie publiczne nr …**  **Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający widzi możliwość dokonania zmian w zakresie wszelkich kar umownych wskazanych w § 18 poprzez wprowadzenie w miejsce słowa „opóźnienie” słowo „zwłoka”.**  Wykonawca argumentuje, że słowo opóźnienie wskazuje, że Wykonawcę obciążać będą także kary umowne nawet w sytuacji braku winy po stronie Wykonawcy. Słowo zwłoka, jest słowem preferowanym przez ustawodawcę. Istota kar umownych sprowadza się do działania lub zaniechania za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w przypadku użycia pojęcia opóźnienie mogą mieć charakter zbyt represyjny. | Zamawiający nie wyraża zgody. |
|  | 21.12.2018  Godz. 14:48 | **Dotyczy: Załącznik 14 - Umowa o zamówienie publiczne nr …**  **W niniejszej umowie dojdzie do przetwarzania danych osobowych, podczas prac w systemie, czy Zamawiający przewidział tą sytuację i BCM podpiszę z Wykonawcą odpowiednią umowę PDO.** | Zamawiający informuje, iż w SIWZ Zamawiający przewidział taką sytuację co ma odzwierciedlenie w rozdziale XIII SIWZ w pkt 6, który stanowi, że: „Zamawiający informuje, że w dniu podpisania umowy o zamówienie publiczne zostanie zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych pomiędzy BCM a wybranym Wykonawcą niniejszego zamówienia”. |
|  | 21.12.2018 godz. 11.43 | **W odniesieniu do załącznika Opis przedmiotu zamówienia do SIWZ – załącznik nr 1b do SIWZ.**   1. Dotyczy Serwer Wirtualizacyjny – 2 szt.   Zamawiający wymaga: Minimum dwa procesory, minimum ośmiordzeniowe, osiągające w testach SPECint\_rate 2006 wynik nie gorszy niż 630 punktów w konfiguracji dwuprocesorowej. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego, wynik testu musi być publikowany na stronie [www.spec.org](http://www.spec.org)  Prosimy o dopuszczenie Dwóch procesorów, minimum ośmiordzeniowe, osiągającego w testach SPECrate2017\_int\_base nie gorszy niż 73 punktów w konfiguracji dwuprocesorowej. | Zgodnie ze SIWZ i późniejszymi zmianami, wyjaśnieniami |
|  | 21.12.2018 godz. 11.43 | W odniesieniu do załącznika Opis przedmiotu zamówienia do SIWZ – załącznik nr 1b do SIWZ.  2. Dotyczy Serwer bazy danych - 1 szt.  Zamawiający wymaga: Minimum jeden procesor czterordzeniowy, osiągający w testach SPECint\_rate 2006 wynik nie gorszy niż 422 punktów w konfiguracji dwuprocesorowej. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego, wynik testu musi być publikowany na stronie www.spec.org,  Prosimy o dopuszczenie Jednego procesora, minimum ośmiordzeniowych, osiągającego w testach SPECrate2017\_int\_base nie gorszy niż 73 punktów w konfiguracji dwuprocesorowej. | Zgodnie ze SIWZ i późniejszymi zmianami, wyjaśnieniami |
|  | 21.12.2018 godz. 11.43 | W odniesieniu do załącznika Opis przedmiotu zamówienia do SIWZ – załącznik nr 1b do SIWZ.  3. Dotyczy Serwer Backup - 1 szt.  Zamawiający wymaga: Minimum jeden procesor, minimum ośmiordzeniowy, x86 - 64 bity, osiągający w testach SPECint\_rate 2006 wynik nie gorszy niż 630 punktów w konfiguracji dwuprocesorowej. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego, wynik testu musi być publikowany na stronie www.spec.org,  Prosimy o dopuszczenie Jednego procesora, minimum ośmiordzeniowych, osiągającego w testach SPECrate2017\_int\_base nie gorszy niż 73 punktów w konfiguracji dwuprocesorowej. | Zgodnie ze SIWZ i późniejszymi zmianami, wyjaśnieniami |
|  | 21.12.2018 godz. 11.43 | W odniesieniu do załącznika Opis przedmiotu zamówienia do SIWZ – załącznik nr 1b do SIWZ.  4. Dotyczy Serwer Wirtualizacyjny – 2 szt.  Serwer bazy danych - 1 szt.  Serwer Backup - 1 szt.  Zamawiający wymaga: Wsparcie dla Systemów Operacyjnych i Systemów Wirtualizacyjnych dla Microsoft Windows Server min. w wersji 2012.  W celu możliwości dostarczenia najnowszych rozwiązań, prosimy o dopuszczenie urządzenia nie posiadającego wsparcia dla Microsoft Windows Server w wersji 2012. | Zamawiający wymaga: Wsparcie dla Systemów Operacyjnych i Systemów Wirtualizacyjnych dla Microsoft Windows Server min. w wersji 2012 R2 |
|  | 21.12.2018 godz. 11.43 | W odniesieniu do załącznika Opis przedmiotu zamówienia do SIWZ – załącznik nr 1b do SIWZ.  5. Dotyczy Serwer baz danych  Zamawiający wymaga sloty rozszerzeń minimum 6 slotów PCI-Express Generacji 3 w tym minimum dwa sloty x16 (prędkość slotu – buswidth) pełnej wysokości.  Prosimy o dopuszczenie serwera posiadającego przy zainstalowanym 1 CPU minimum 3 sloty PCI-Express Generacji 3 w tym minimum dwa sloty x8(prędkość slotu – buswidth) pełnej wysokości.  Powyższa zamiana umożliwi zaoferowanie serwera dostosowanego w celu obsługi bazy  danych oraz obniży zwielokrotnione koszty licencji serwera bazy danych. | Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. |
|  | 21.12.2018 godz. 11.43 | W odniesieniu do załącznika Opis przedmiotu zamówienia do SIWZ – załącznik nr 1b do SIWZ.  6. Dotyczy Macierz dyskowa z kontrolerami FC - 1 szt.  Zamawiający wymaga: Macierz musi wspierać dyski: 400/800GB SSD 300/600/900GB SAS oraz 1TB, 2TB, 3TB SAS/NL-SAS.  Prosimy o dopuszczenie macierzy wspierającej dyski:  SSD: 400GB, 800GB, 1.6TB, 3,2TB  7.2K: 1.0TB, 2.0TB.  10K: 300GB, 600GB, 1.2TB, 1.8TB, 2.4TB  15K: 300GB, 600GB, 900GB | Zgodnie ze SIWZ i późniejszymi zmianami, wyjaśnieniami |
|  | 21.12.2018 godz. 11.43 | W odniesieniu do załącznika Opis przedmiotu zamówienia do SIWZ – załącznik nr 1b do SIWZ.  7. Dotyczy Biblioteka Taśmowa - 1 szt.  Zamawiający wymaga: 1xkabel SAS 6Gb/s o długości min. 2 metry,  Prosimy o wykreślenie powyższego zapisu gdyż Zamawiający wymaga dostarczenia biblioteki taśmowej z interfejsem FC. Kabel SAS jest zbędny. | Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia bez kabla SAS |
|  | 21.12.2018 godz. 11.43 | W odniesieniu do załącznika Opis przedmiotu zamówienia do SIWZ – załącznik nr 1b do SIWZ.  8. Dotyczy Przełącznik sieciowy (Klaster) - 2 szt.  Zamawiający wymaga: Dożywotnia (tak długo jak Zamawiający posiada produkt, minimum 10 lat) gwarancja producenta obejmująca wszystkie elementy przełącznika (również zasilacze i wentylatory) zapewniająca wysyłkę sprawnego sprzętu na podmianę na następny dzień roboczy po zgłoszeniu awarii (AHR NBD).  Aktualnie większość przełączników posiada ograniczoną gwarancje dożywotnią(Limited lifetime warranty) (stosownie do okoliczności) obowiązuje tak długo, jak produkt jest używany przez pierwszego właściciela, dodatkowo jest ograniczona do pięciu (5) lat od daty wycofania produktu ze sprzedaży obejmująca wszystkie elementy przełącznika (również zasilacze i wentylatory) zapewniająca wysyłkę sprawnego sprzętu na podmianę na następny dzień roboczy po zgłoszeniu awarii (AHR NBD). Związku z tym prosimy o dopuszczenie przełącznika z opisaną powyżej gwarancją. | Zgodnie ze SIWZ i późniejszymi zmianami, wyjaśnieniami |
|  | 21.12.2018 godz. 11.43 | W odniesieniu do załącznika Opis przedmiotu zamówienia do SIWZ – załącznik nr 1b do SIWZ.  9. Dotyczy Serwer Backup – 1 szt.  Zamawiający wymaga Interfejsy sieciowe min 2 porty FC 10G.  Prosimy o informację czy serwer ma być wyposażony w interfejsy FC 16Gb SFP+ czy Ethernet 10G. | Zgodnie ze SIWZ i późniejszymi zmianami, wyjaśnieniami |
|  | 21.12.2018 godz. 11.43 | W odniesieniu do załącznika Opis przedmiotu zamówienia do SIWZ – załącznik nr 1b do SIWZ.  10. Dotyczy Serwer Backup – 1 szt.  Zamawiający wymaga zainstalowane 4 dyski min. 4TB 7200 obr. Przy czym wymaga obudowy mieszącej 8 dysków 2,5”.Dyski 4TB mają rozmiar 3,5”.  Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania 8 dysków 2TB 7200 obr. 2.5”. | Zamawiający **zmienia** treść SIWZ w ten sposób, że w załączniku nr 1B do SIWZ, Dostawa sprzętu komputerowego , konfiguracja aktywnych urządzeń sieciowych , 6. Serwer Backup – 1szt, dotychczasową treść wymagań minimalnych dla dysku twardego zmienia na:  ·   Możliwość zainstalowania min. 8 dysków typu Hot Swap, SAS/SATA/SSD, 2,5” lub 3,5"  ·   Zainstalowane min.:  2 dyski min. 300GB 10k SAS,  4 dyski min. 4TB 7200 obr. lub 8 dysków min. 2TB 7200 obr.  Tożsama zmiana dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ. |
|  |  | W odniesieniu do załącznika Opis przedmiotu zamówienia do SIWZ – załącznik nr 1b do SIWZ.  11. Dotyczy Serwer Backup – 1 szt.  Zamawiający wymaga:  - 5 x USB 3.0 (w tym dwa wewnętrzne),  - 1x USB 2.0,  - 2x VGA (1 port VGA dostępny z przodu serwera),  - Wewnetrzny slot na kartę SD lub port uSSD.  - Możliwość rozbudowy o: port szeregowy.  Prosimy o dopuszczenie serwera wyposażonego w porty:  - 5x USB 3.0 (w tym dwa wewnętrzne),  - 2x USB 2.0,  - 1x VGA,  - 1x DisplayPort (z przodu serwera),  - 1x wewnętrzny slot na kartę MicroSD,  - Możliwość rozbudowy o: port szeregowy. | Zgodnie ze SIWZ i późniejszymi zmianami, wyjaśnieniami |
|  | 21.12.2018 godz. 11.43 | W odniesieniu do załącznika Opis przedmiotu zamówienia do SIWZ – załącznik nr 1b do SIWZ.  12. Dotyczy Zestaw Komputerowy TYP1, TYP 2 oraz TYP 3  Zamawiający wymaga: Zasilacz o mocy max. 180W o efektywności min. 82% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%.  Prosimy o dopuszczenie zasilacza maksymalnie 200W o sprawności 82% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%.  Powyższa zmiana umożliwi zaoferowanie komputera aktualnie produkowanego. | Zgodnie ze SIWZ i późniejszymi zmianami, wyjaśnieniami |
|  | 21.12.2018 godz. 11.43 | W odniesieniu do załącznika Opis przedmiotu zamówienia do SIWZ – załącznik nr 1b do SIWZ.  13. Dotyczy Zestaw Komputerowy TYP1, TYP 2 oraz TYP 3  Zamawiający wymaga: Zasilacz maksymalnie 180W o sprawności minimum 85%.  Prosimy o dopuszczenie zasilacza maksymalnie 200W o sprawności 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50%.  Powyższa zmiana umożliwi zaoferowanie komputera aktualnie produkowanego. | Zgodnie ze SIWZ i późniejszymi zmianami, wyjaśnieniami |
|  | 21.12.2018 godz. 11.43 | W odniesieniu do załącznika Opis przedmiotu zamówienia do SIWZ – załącznik nr 1b do SIWZ.  14. Dotyczy Zestaw Komputerowy TYP1 oraz TYP 3  Zamawiający wymaga: Porty/złącza  • min. 1 x RS232,  • min. 1 x VGA,  • min. 2 x PS/2,  • min. 1 x HDMI  • min. 2 x DisplayPort v1.1a;  Prosimy o dopuszczenie komputera bez portów PS/2 oraz HDMI.  Powyższa zmiana umożliwi zaoferowanie komputera aktualnie produkowanego. | Zgodnie ze SIWZ i późniejszymi zmianami, wyjaśnieniami |
|  | 21.12.2018 godz. 11.43 | W odniesieniu do załącznika Opis przedmiotu zamówienia do SIWZ – załącznik nr 1b do SIWZ.  15. Dotyczy Zestaw Komputerowy TYP2  Zamawiający wymaga: Porty/złącza  • min. 1 x RS232,  • min. 1 x VGA,  • min. 2 x PS/2,  • min. 1 x HDMI  • min. 2 x DisplayPort v1.1a;  Prosimy o dopuszczenie komputera bez portu HDMI.  Powyższa zmiana umożliwi zaoferowanie komputera aktualnie produkowanego. | Zgodnie ze SIWZ i późniejszymi zmianami, wyjaśnieniami |
|  | 21.12.2018 godz. 11.43 | W odniesieniu do załącznika Opis przedmiotu zamówienia do SIWZ – załącznik nr 1b do SIWZ.  16. Dotyczy Zestaw komputerowy TYP 3 - 4 szt.  Zamawiający wymaga: Karta sieciowa PCI-EX-SX/LX PCI, porty we/wy 1 x SFP,  standard 802.3q, 802.3x, Typ LAN, InterfejsPCIe  Prosimy o dopuszczenie komputera z kartą sieciowa SFP+ obsługującą standardy IEEE 802.3ae, 802.3x, 802.2ad, 802.1Q. Typ LAN, Interfejs PCIe | Zamawiający dopuszcza dostarczenie komputera z kartą min. PCI Express 1000Base-SX / LX SFP |
|  | 21.12.2018 godz. 11.43 | W odniesieniu do załącznika Opis przedmiotu zamówienia do SIWZ – załącznik nr 1b do SIWZ.  17. Dotyczy Zasilacz awaryjny UPS TYP 2 - 2 szt.  Zamawiający wymaga: Max czas przełączenia 4 ms  Prosimy o dopuszczenie zasilacza UPS z typowym czasem przełączania 4ms oraz maksymalnym 8ms. | Zgodnie ze SIWZ i późniejszymi zmianami, wyjaśnieniami |
|  | 21.12.2018 godz. 11.43 | W odniesieniu do załącznika Opis przedmiotu zamówienia do SIWZ – załącznik nr 1b do SIWZ.  18. Dotyczy Urządzenie wielofunkcyjne TYP2 - 1 szt  Zamawiający wymaga: Gramatura 60-175g/mm2 (dla  Prosimy o dopuszczenie urządzenia wielofunkcyjnego z gramaturą od 64 do 220 g/m2 dla podajnika A3 | Zgodnie ze SIWZ i późniejszymi zmianami, wyjaśnieniami |
|  | 21.12.2018 godz. 11.43 | W odniesieniu do załącznika Opis przedmiotu zamówienia do SIWZ – załącznik nr 1b do SIWZ.  19. Dotyczy Urządzenie wielofunkcyjne TYP1 - 17 szt.  Zamawiający wymaga: Rozdzielczość skanowania Min. 1200 x 1200 dpi.  Prosimy o dopuszczenie urządzenia wielofunkcyjnego z rozdzielczością skanowania Min. 600x600dpi | Zamawiający nie wyraża zgody. |
|  | 21.12.2018 godz. 11.43 | W odniesieniu do załącznika Opis przedmiotu zamówienia do SIWZ – załącznik nr 1b do SIWZ.  20. Dotyczy Urządzenie wielofunkcyjne TYP1 - 17 szt.  Zamawiający wymaga: Format skanowania Co najmniej: TIFF, PDF, RAW, JPEG.  Prosimy o dopuszczenie urządzenia wielofunkcyjnego bez możliwości skanowania do RAW. | Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie |
|  | 21.12.2018 godz. 11.43 | W odniesieniu do załącznika Opis przedmiotu zamówienia do SIWZ – załącznik nr 1b do SIWZ.  21. Dotyczy Drukarka - 55 szt.  Zamawiający wymaga: Masa: nie więcej niż 7.7kg  Prosimy o dopuszczenie urządzenia z masą 13kg. | Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie |
|  | 21.12.2018  Godz. 14:57 | Pytanie 1  **Obszar: 10. Wymagania do modułu Poradnia/Gabinet**  Treść: Możliwość wpisania wykonanych świadczeń: możliwość wprowadzenia wartości punktowej, typu porady.  Pytanie: Czy Zamawiający dopuści automatyczne przypisanie wartości punktowej na podstawie wybranej grupy? | Zamawiający dopuści automatyczne przypisanie wartości punktowej na podstawie wybranej grupy **ale z możliwością edycji pola** |
|  | 21.12.2018  Godz. 14:57 | Pytanie 2  **Obszar: 10. Wymagania do modułu Poradnia/Gabinet**  Treść: Możliwość przeglądania wyników: badań diagnostycznych z możliwością przeglądania i obróbki zdjęć,  Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do wykonania powyższych czynności wykorzystanie dedykowanego systemu w celu uzyskania profesjonalnego obrazu i możliwości dokładnej obróbki? | Tak |
|  | 21.12.2018  Godz. 14:57 | Pytanie 3  **Obszar: 11. Wymagania dla modułu Dokumentacja medyczna**  Treść: Możliwość generowania następujących wydruków z opcją do druku w sytuacji, w której na stronie uprzednio wydrukowanej znajduje się jeszcze miejsce wywiadu, badań przedmiotowych, obserwacji, epikryzy, rozpoznań.:  Pytanie: Prosimy o uszczegółowienie wymagania. Czy Zamawiający chce drukować powyższe informacje jedynie w sytuacji, kiedy jest miejsce na wydruku? Jaki wydruk Zamawiający ma na myśli? | Zamawiający ma na myśli nie drukowanie pustych pól w przypadku braku danych w wymienionych miejscach. (dotyczy to : wywiadu, badania przedmiotowego, obserwacji, epikryzy, rozpoznania) |
|  | 21.12.2018  Godz. 14:57 | Pytanie 4  **Obszar: 13. Wymagania dla modułu Zlecenia medyczne**  Treść: Moduł umożliwia wydruk wszystkich niezrealizowanych zleceń  Pytanie: Co Zamawiający rozumie pod powyższym wymaganiem? Czy Zamawiający ma na myśli wydruk prezentujący listę niezrealizowanych zleceń? | TAK - Zamawiający ma na myśli wydruk prezentujący listę niezrealizowanych zleceń |
|  | 21.12.2018  Godz. 14:57 | **Dotyczy: Załącznik nr 2 OPZ**  Pytanie 5:  W tabeli "Lista Modułów z określeniem ilości licencji oraz ilości osób do przeszkolenia" (pkt. 33. Ilość licencji) widnieje lista grup oprogramowania (pakietów) w zakresie których, zgodnie z kolumną Ilość osób do szkolenia internetowego, powinny zostać dostarczone szkolenia internetowe.  Poniżej omawianej tabeli znajduje się opis Szkoleń internetowych - eLearning. Według zapisów tam zawartych szkolenia powinny spełniać zakres:  - Izba Przyjęć  - Oddział  - Obchód  - Apteka  - Blok Operacyjny / Blok Porodowy  - Przychodnia (Rejestracja, Gabinet)  - Pracownia Diagnostyczna  - Laboratorium – Punkt Pobrań  - Rehabilitacja  - Zakażenia Szpitalne  - Rozliczenia z NFZ.  Wymienione w sekcji Szkolenia internetowe - eLearning moduły są rozbieżne z modułami oznaczonymi do dostarczenia w tabeli Lista Modułów (pkt. 33). Niekonsekwencję zapisów stanowią moduły: Laboratorium Analityczne / Mikrobiologiczne, Bank krwi, Dokumentacja Medyczna oraz Zlecenia.  Z wiedzy Wykonawcy zrozumiałym może się wydawać pominięcie modułów Dokumentacja Medyczna i Zlecenia - z uwagi na możliwość dołączenia tych zagadnień do modułów Oddziału czy Przychodni. Pominięcie w specyfikacji szkoleń internetowych modułów: Laboratorium Analityczne/Mikrobiologiczne oraz Bank krwi stanowi naruszenie jednolitości zapisów OPZ. Czy Zamawiający jest świadomy tej rozbieżności? W związku z powyższym prosimy o ujednolicenie zapisów lub wprowadzenie opisu zakresu szkoleń internetowych w sposób wyczerpujący. | Zamawiający wymaga aby Wykonawca przeszkolił wszystkich użytkowników z modułów zawartych w opisie OPZ.  Szkolenia e-learning są jedynie uzupełnieniem i dlatego nie obejmują wszystkich modułów wyszczególnionych w tabeli „Lista modułów…” . Wykonawca nie może oprzeć się jedynie na szkoleniu e-learning. Zgodnie z zapisami OPZ każdy z użytkowników powinien zostać przeszkolony na stanowisku z pracy w systemie. Zamawiający nie dopuszcza oparcia się tylko i wyłącznie na szkoleniu typu e-learning. W związku z powyższym Zamawiający nie zmienia brzmienia specyfikacji i utrzymuje dotychczasowe zapisy. |
|  | 21.12.2018  Godz. 14:57 | Pytanie 6:  **Zamawiający w punkcie Szkolenia internetowe – eLearning** bardzo szczegółowo opisuje wymagania w zakresie szkoleń internetowych . Każdy z potencjalnych wykonawców dysponuje własną platformą, opierającą o się o różne metodyki szkoleń, które nie są w stanie spełnić wskazanych poniżej wymagań szczególnych. Wskazanie długości trwania lekcji w dokładnym przedziale 20-25 (lub animacji trwającej ok. 6-8 minut) może doprowadzić do dyskryminacji niektórych producentów, u których czas trwania lekcji może zawierać się w innym przedziale. Ponadto niedopuszczalnym - szczególnie w zakresie postępowań publicznych – jest dyskryminowanie płci w związku z wymaganiem od lektora głosu męskiego.  • Lekcje powinny być czytane przez lektora (preferowany głos męski).  • Lekcja będzie trwała 20 – 25 minut i będzie podzielona na etapy.  • Każdy Etap będzie się składał z:  o części lekcyjnej (animacji trwającej ok. 6-8 minut) podzielonej na kroki,  o w trakcie trwania animacji po kilku krokach będzie występowało ćwiczenie (około 2 ćwiczeń, gdzie ćwiczenie będzie miało około 5 poleceń).  • Tekst wypowiadany przez lektora powinien być również wyświetlony na ekranie na żądanie studenta.  • Egzamin po zakończeniu będzie pokazać błędne odpowiedzi i pozwalać na przeskok do danego fragmentu lekcji w którym to zagadnienie było omawiane.  • Szkolenie umożliwi wywołanie konkretnej sekcji podręcznika elektronicznego dotyczącej omawianego materiału (podręcznik w formacie HTML).  W związku z naruszeniem przez powyższe punkty zasad uczciwej konkurencji wnosimy o modyfikację lub usunięcie powyższych zapisów z wymogów SIWZ. | Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian.  Zamawiający wyjaśnia natomiast, iż nie narusza zasad uczciwej konkurencji opisując szkolenia internetowe e-learning. Zgodnie z zapisami w OPZ Zamawiający pisze: Lekcje powinny być czytane przez lektora. Dodatkowo jedynie w nawiasie zamieszcza informację, że preferuje głos męski, przy czym zgodnie ze słownikiem języka polskiego słowo preferowany nie oznacza obligatoryjny. Dlatego Zamawiający nie dyskryminuje płci, ponieważ oczywistym jest, że jeżeli głos męski nie jest wymagany, a jedynie preferowany Zamawiający dopuszcza również głos żeński.  Ponadto Zamawiający opisując szczegółowo platformę e-lerrning, a także inne wymagania zapisał , że oferowany system musi spełnić opisane wymagania lub równoważne. Co w tym przypadku oznacza, że lekcje mogą trwać np. 5 min krócej lub dłużej. Jednak ze względu na percepcję użytkowników nie dopuszcza aby jedna lekcja trwała np.60 min. W związku z powyższym dopuszcza aby lekcje zawierały się w innym przedziale czasowym. |
|  | 21.12.2018  Godz. 14:57 | **Dotyczy OPZ Portal internetowy punkt 33.**  Pytanie 7  Zamawiający oczekuje posiadania w systemie logów z działania, w postaci umożliwiającej dalsze ich przetwarzanie w dedykowanych narzędziach.  Czy Zamawiający dopuszcza przeglądanie logów w dedykowanym rozszerzeniu wykonanym przez Wykonawcę? Wykonawca oświadcza, że przetwarzanie logów w oferowanym rozwiązaniu będzie dostosowane do wymogów Zamawiającego, a nieistniejące funkcjonalności zostaną dorobione. | Zamawiający dopuści przeglądanie logów w dedykowanym rozszerzeniu wykonanym przez Wykonawcę pod warunkiem uzyskania pełnej zgodności funkcjonalnej proponowanego rozwiązania z dostępnymi na rynku dedykowanymi narzędziami (np. Logstash). |
|  | 21.12.2018  Godz. 14:57 | Pytanie 8  **Obszar: Wymagania dla modułu Statystyka Medyczna pkt 5**  Treść: Możliwość pielęgnacji kartotek pacjentów (np. usuwanie dubletów), system podczas nadawania numeru kartoteki powinien zapewnić jej unikalność.  Pytanie: Czy Zamawiający dopuści jako równoważną możliwość dezaktywacji nieaktualnych kartotek? | Zamawiający oczekuje funkcjonalności zgodnej z zapisem w SIWZ. |
|  | 21.12.2018  Godz. 14:57 | Pytanie 9  **Obszar: Wymagania dla modułu Statystyka Medyczna pkt 9**  Treść: Możliwość wprowadzania słownika chorób w oparciu o katalog ICD-10, z możliwością uszczegółowienia rozpoznań, wprowadzenia rodzaju (choroby zakaźne, psychiatryczne, nowotworowe).  Pytanie: Czy Zamawiający ma na myśli możliwość przypisania alternatywnej nazwy do rozpoznania wprowadzonego w oparciu o katalog ICD-10? | Tak, Zamawiający ma na myśli możliwość przypisania alternatywnej nazwy do rozpoznania wprowadzonego w oparciu o katalog ICD-10. |
|  | 21.12.2018  Godz. 14:57 | Pytanie 10  **Obszar: Wymagania dla modułu Rejestracja Poradni pkt 4**  Treść: Moduł umożliwia modyfikację następujących parametrów pracy poradni na zasadzie dostępne dla konkretnej poradni lub niedozwolone: automatyczne nadawanie numerków  Pytanie: Co Zamawiający ma na myśli pod pojęciem „automatyczne nadawanie numerków” czy chodzi tutaj o automatyczne zapisywanie pacjenta jako kolejnego, tj. posiadającego kolejny numerek do wybranego specjalisty? | Tak - Zamawiający ma na myśli pod pojęciem „automatyczne nadawanie numerków” automatyczne zapisywanie pacjenta jako kolejnego, tj. posiadającego kolejny numerek do wybranego specjalisty |
|  | 21.12.2018  Godz. 14:57 | Pytanie 11  **Obszar: Wymagania do modułu Poradnia/Gabinet pkt 2**  Treść: Potwierdzenie przyjęcia do poradni pacjenta przyjętego w rejestracji  Pytanie: Czy Zamawiający ma na myśli możliwość oznaczenia pacjenta jako obecnego i oczekującego na przyjęcie w gabinecie? Jeżeli nie, to prosimy o uszczegółowienie | Tak - Zamawiający ma na myśli możliwość oznaczenia pacjenta jako obecnego i oczekującego na przyjęcie w gabinecie |
|  | 21.12.2018  Godz. 14:57 | Pytanie 12  **Obszar: Wymagania do modułu Poradnia/Gabinet pkt 15**  Treść: Możliwość odnotowania rozpoznań wg ICD 10: przyczyny rozpoznania  Pytanie: W jakim celu Zamawiający ma zamiar ewidencjonować przyczyny rozpoznań? Rozpoznanie jest uzależnione od konkretnego przypadku w związku z tym czy Zamawiający uzna za równoważne wprowadzenie przyczyny ustalenia rozpoznania w polu opisowym rozpoznania? | Tak, Zamawiający uzna za równoważne wprowadzenie przyczyny ustalenia rozpoznania w polu opisowym rozpoznania. |
|  | 21.12.2018  Godz. 14:57 | Pytanie 13  **Obszar: Wymagania do modułu Poradnia/Gabinet pkt 30**  Treść: Możliwość przeglądania wyników badań diagnostycznych z możliwością przeglądania i obróbki zdjęć  Pytanie: Czy Zamawiający ma na myśli możliwość przeglądania i obróbki wyników badań diagnostycznych za pomocą dedykowanej przeglądarki zdjęć diagnostycznych? | Tak - Zamawiający ma na myśli możliwość przeglądania i obróbki wyników badań diagnostycznych za pomocą dedykowanej przeglądarki zdjęć diagnostycznych. |
|  | 21.12.2018  Godz. 14:57 | Pytanie 14  **Obszar: Wymagania dla modułu Blok operacyjny pkt. 33**  Treść: Słowniki z podpowiedziami do pól pkt 2-5, 6-12, 14-16, 23-30 z dostępem do ich edycji na poziomie użytkownika.  Pytanie: Czy Zamawiający dopuści aby z uwagi na bezpieczeństwo i spójność wdrażanego systemu słowniki z podpowiedziami do wskazanych były możliwe do edycji z poziomu administratora? | Tak, Zamawiający dopuszcza. |
|  | 21.12.2018  Godz. 14:57 | **Gospodarka materiałowa**  Pytanie 15  Treść: przygotowanie i kontrola zamówień:  - przygotowanie zamówienia na podstawie analizy zużycia za dany okres,  Pytanie :Czy wystarczające jest wykazanie w postaci raportu wielkości zużycia dla indeksy w zadanym okresie czasu oraz zaprezentowanie wielkości reprezentującej na ile dni wystarcza obecny zapas dla indeksu zakładając średni dzienny rozchód materiału. | Zamawiający oczekuje funkcjonalności zgodnej z zapisem w SIWZ. |
|  | 21.12.2018  Godz. 14:57 | **Gospodarka materiałowa**  Pytanie 16  Treść: przygotowanie i kontrola zamówień:  - dostęp do przeglądu zawartych umów dotyczących zakupu materiałów,  Pytanie: Zamawiający pisze o dostępie do podglądu umów dotyczących zakupu materiałów. Czy w ramach wymiany zamawiający oczekuje również modułu obsługi umów i zamówień ? Jeżeli to ewidencji umów przewidziana jest inna aplikacja to czy zamawiający zapewni możliwość integracji ? | Tak zamawiający oczekuje w ramach postępowania dostarczenia funkcjonalności umożliwiających obsługę umów i zamówień. Zamawiający nie przewiduje innej aplikacji realizującej wymaganie. |
|  | 21.12.2018  Godz. 14:57 | **Finanse i księgowość**  Pytanie 17  Treść: Bieżąca informacja o obrotach i stanie konta, z możliwością uwzględnienia obrotów nie zaksięgowanych  Pytanie: Czy obroty niezaksięgowane mają być widoczne w księdze głównej (kartoteka sald i obrotów) czy dopuszczalne jest odrębny raport uwzględniający zapisy niezaksięgowane ? | Podział na obroty zaksięgowane lub łącznie z niezaksięgowanymi, powinny być widoczne zarówno z poziomu kont księgi głównej, jak i z poziomu raportów dokumentów. |
|  | 21.12.2018  Godz. 14:57 | **Finanse i księgowość**  Pytanie 18  Treść: Możliwość uproszonej obsługi kasowej  Pytanie: Czy należy rozumieć uproszczoną obsługę kasową jako możliwość rejestracji dokumentów KP i KW bez powiązania z innymi elementami systemu | Jako uproszczoną obsługę kasową Zamawiający rozumie możliwość wprowadzania dekretów kasowych wprost w dzienniku księgi głównej z możliwością wydruku raportu kasowego dla tak wprowadzonego dokumentu. |
|  | 21.12.2018  Godz. 14:57 | **Finanse i księgowość**  Pytanie 19  Treść: Możliwość naliczenia odsetek i wydruku noty odsetkowej  Pytanie: Takie wymaganie pojawiło się przy rozrachunkach z pracownikiem. Czy wystawiane są noty odsetkowe dla pracowników? Z jakiego tytułu? Czy dotyczą sprzedaży gdzie pracownik staje się kontrahentem? | Obsługa odsetkowa związana z pracownikami wynika z rozrachunków z nimi prowadzonych. Mogą dotyczyć sprzedaży, w której pracownik jest kontrahentem, jednak Zamawiający nie chce, aby pracownik ten był wprowadzany do systemu dwukrotnie, raz w roli kontrahenta, a raz w roli pracownika. |
|  | 21.12.2018  Godz. 14:57 | **Finanse i księgowość**  Pytanie 20  Treść: obsługa magazynu leków.  Pytanie: Czy obsługę magazynu leków należy rozumieć jako integrację i pobranie danych o fakturach zakupowych i wydaniach na oddziały leków z APTEKI ? | Integracja z magazynem leków zakłada możliwość przekazywania danych o wszystkich dokumentach magazynowych (np. PZ, RW, MM, WZ, korekty itp.) w formie dekretów generowanych na podstawie tych dokumentów w oparciu o zdefiniowane w systemie schematy dekretacji. |
|  | 21.12.2018  Godz. 14:57 | **Płace**  Pytanie 21  Treść: możliwość wyodrębnienia list płac: dyżurowych – generacja wypłat dyżurów i nadgodzin (możliwość pobrania przygotowanego rozliczenia z Grafików),  Pytanie: W jakim formacie danych przygotowane będzie rozliczenie Grafików ? | Zamawiający oczekuje, że dostarczone oprogramowanie będzie przekazywać przygotowane rozliczenia wewnątrz systemów administracyjnych z wykorzystaniem bazy danych. |
|  | 21.12.2018  Godz. 14:57 | Pytanie 22  Dotyczy: EDM  Zamawiający oczekuje, że system będzie umożliwiał wymianę dokumentacji medycznej w ramach Systemu Informacji Medycznej. Dodatkowo Zamawiający oczekuje przedstawienia tych funkcjonalności na próbce.  Pytanie: W jaki sposób Zamawiający oczekuje zrealizowania tych funkcjonalności? | Zamawiający oczekuje, że Wykonawca będzie na bieżąco realizować wymagania zgodnie z zakresem i terminami uwzględnionymi w odpowiednich przepisach prawnych, w tym w ustawie SIM. Jako prezentację funkcjonalności, Zamawiający oczekuje eksportu/importu wymaganych aktualnie dokumentów w formacie zgodnym z rozporządzeniem, tj. HL7 CDA. |
|  | 21.12.2018  Godz. 14:57 | **Pytanie 23**  **Dotyczy**: Portal Internetowy - eRejestracja.  Zamawiający w punkcie 14. Wskazuje na konkretne rozwiązanie danej funkcjonalności.  **Pytanie**: Czy Zamawiający dopuści realizację grupowania usług do rezerwacji w inny sposób, ponieważ ogranicza ono konkurencję wskazując na konkretne rozwiązanie? | Zamawiający dopuszcza inny sposób grupowania usług do rezerwacji. |
|  | 21.12.2018  Godz. 14:57 | **Pytanie 24**  **Zamawiający oczekuje aby system udostępniał interfejs programowy (API) umożliwiający jego integrację z innym oprogramowaniem działającym obecnie lub w przyszłości w Szpitalu**  **Pytanie:** 1) W jaki sposób Zamawiający będzie określał, czy interfejs API umożliwi integrację z oprogramowaniem które będzie działać w szpitalu w przyszłości. Zwracamy się z prośba o doprecyzowanie wymagania i podanie Polskich lub międzynarodowych standardów które mają być użyte w integracji między systemami, oraz zakresu integracji. W przeciwnym wypadku zwracamy się z prośbą o zmianę wymagania i wykreślenie fragmentu „lub w przyszłości”  2) Czy w przypadku integracji z systemem działającym w szpitalu Zamawiający zapewni dokumentacje integracyjną dla systemu szpitalnego?  3) Czy Zamawiający potwierdza, że wykonanie niezbędnych prac integracyjnych w oprogramowaniu działającym w szpitalu nie jest przedmiotem tego zamówienia ani obowiązkiem Wykonawcy, a brak integracji między systemami z powodu braku funkcjonalności w oprogramowaniu działającym obecnie lub w przyszłości w szpitalu nie będzie powodem do roszczeń z powodu braku integracji i niepoprawnego działania systemu. | 1)  Zgodnie z SIWZ. Publikując wymaganie Zamawiający oczekuje, że dostarczony przez Wykonawcę system będzie posiadał interfejs programowy API umożliwiający integrację z innym oprogramowaniem posiadanym przez Zamawiającego. Szczegóły dotyczące wymiany dokumentów typu skierowanie w ramach projektu P1 są dostępne na stronie [www.csioz.gov.pl](http://www.csioz.gov.pl)  2)  Zamawiający udostępni dokumentację integracyjną dla systemu szpitalnego o ile będzie w jej posiadaniu  3)  Zamawiający oczekuje działającego rozwiązania spełniającego wymagania zamieszczone w OPZ. Zadaniem Wykonawcy jest dostarczenie systemu posiadającego interfejs programowy API umożliwiający integrację z innym oprogramowaniem posiadanym przez Zamawiającego. |
|  | 21.12.2018  Godz. 14:57 | Pytania ogólne  Gwarancja i serwis  Zasady gwarancji i serwisu są określone dla wykazanych modułów ZSI, brak w nich elementów części szarej. Czy część administracyjna będzie objęta serwisem gwarancyjnym ? Jeżeli tak to z jakim SLA ? | Zamawiający informuje, że załącznik nr 2 OPZ , VII Wymagania dotyczące wdrożenia modułów części medycznej i administracyjnej , *pkt 2 zawiera wykaz posiadanych przez Zamawiającego modułów*, z których wynika m.in. jakie moduły części administracyjnej są przedmiotem wymiany. Natomiast OPZ zawiera następujące zapisy: „W ramach wymiany modułów części administracyjnej, Wykonawca jest zobowiązany udzielić bezterminowych licencji w ilościach odpowiadających funkcjonującym obecnie modułom części administracyjnej określonym w powyższej tabeli.  Dostarczone licencje dla modułów części administracyjnej objęte są identyczną opieką gwarancyjną i serwisową jak pozostałe dostarczane licencje ( w części medycznej ) |
|  | 21.12.2018  Godz. 14:57 | Pytania ogólne  W par.18 umowy dotyczącym kar umownych mowa jest o karach za nieterminowe usuwanie wad w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 1% za każdy dzień opóźnienia ? Czy ma to również zastosowanie do zakresu objętego w załączniku nr 1d.? | Tak |
|  | 21.12.2018 godz. 15:28 | Wymagania dla modułu Zarządzania Zakładem Diagnostyki Obrazowej  1. Czy Zamawiający w ramach toczącego się postępowania zredukuje liczbę wymaganych licencji radiologicznych. Według Zamawiającego wymagana liczba to 5 licencji. Liczba ta jest wysokim wymaganiem, umożliwia ona jednoczasową pracę 5 radiologów opisujących badania. Czy w Szpitalu jest 5 radiologów pracujących w tym samym czasie, opisując badania? Proponujemy zmianę zapisu na minimum 3 licencję radiologiczne. Wymaganie 3 licencji nie ograniczy możliwości opisowych pozostałym lekarzom, gdyż są to licencję tzw. „pływające”. Każdy z lekarzy opisujących będzie miał dostęp do licencji, w tym samym czasie będzie mogło opisywać 3 dowolnych lekarzy radiologów. Zmiana tego wymagania w znaczący sposób zredukuje koszt systemu PACS a jego funkcjonalność pozostanie na tym samym poziomie. | Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. |
|  | 21.12.2018 godz. 15:28 | Wymagania dla modułu Zarządzania Zakładem Diagnostyki Obrazowej  2. Dotyczy pkt. 52. Proszę o zdefiniowanie rodzaju repozytorium offline. | Np. biblioteka taśmowa LTO lub nagrywarka DVD do archiwizacji offline długoterminowej |
|  | 21.12.2018 godz. 15:28 | Wymagania dla modułu Zarządzania Zakładem Diagnostyki Obrazowej  3. Dotyczy pkt. 57. Proszę o informację w jaki sposób nośnik offline zostanie podłączony do systemu przez operatora | Np. Interfejs USB |
|  | 21.12.2018 godz. 15:28 | Wymagania dla modułu Zarządzania Zakładem Diagnostyki Obrazowej  4. Dotyczy pkt. 59. Proszę o informację w jaki sposób nośnik offline zostanie podłączony do systemu przez operatora | Np. Interfejs USB |
|  | 21.12.2018 godz. 23:14 | **I PYTANIA DOTYCZĄCE WZORU UMOWY (ZAŁACZNIK NR 14)**  **PYTANIE NR 1**: dotyczy §4 ust. 8 o treści:  *WYKONAWCA zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w BCM regulaminów oraz innych aktów prawnych wiążących się z zakresem świadczonych przez siebie usług oraz zobowiązuje się przeszkolić w tym zakresie zatrudnionych u siebie pracowników i podwykonawców.*  ***Pytanie:*** Spółka prosi o informacje jakie regulaminy wewn. Zamawiajacego obowiązują w spółce, których zakresu regulacji może wpływać na zakres obowiązków Wykonawcy. | Zamawiający informuje, iż w BCM obowiązuje dokument pn. „Polityka Bezpieczeństwa Informacji”. |
|  | 21.12.2018 godz. 23:14 | **I PYTANIA DOTYCZĄCE WZORU UMOWY (ZAŁACZNIK NR 14)**  **PYTANIE NR 2:** dotyczy §4 ust. 9 o treści:  *BCM będzie przekazywał w terminie 5 dni roboczych Wykonawcy dane, informacje, Infrastrukturę, oraz inne dokumenty niezbędne do wykonania umowy przez Wykonawcę.*  oraz  §4 ust. 1  *Nie później, niż w terminie 14 dni roboczych od daty podpisania Umowy BCM przekaże protokolarnie WYKONAWCY, zawiadamiając ZAMAWIAJĄCEGO, dane niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy,*  ***Pytanie:*** Spółka prosi o wyjaśnienie w jakim terminie Zamawiający obowiązany jest do przekazania danych z uwagi na sprzeczność pomiędzy treścią powyższych przepisów. Zdaniem Spółka za wiążący należy uznać termin z ust. 1 ponieważ Wykonawcy aby przystąpić do realizacji zamówienia winien dysponować pełnym zakresem danych. Ewentualne braku w zakresie przekazanych danych winny być udostępnione w terminie z ust. 9. | Zamawiający **zmienia** treść SIWZ w ten sposób, że w załączniku nr 14 – projekt umowy, dotychczasową treść § 4 ust. 9 o treści:  „ 9. BCM będzie przekazywał w terminie 5 dni roboczych Wykonawcy dane, informacje, Infrastrukturę, oraz inne dokumenty niezbędne do wykonania umowy przez Wykonawcę”  **zmienia na:**  „9. Jeżeli w toku realizacji umowy Wykonawca wystąpi z wnioskiem w formie pisemnej pod rygorem nieważności do BCM o uzupełnienie danych, o których mowa w ust. 1, BCM przekaże Wykonawcy brakujące dane niezbędne do wykonania umowy przez Wykonawcę w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku o ich uzupełnienie.” |
|  | 21.12.2018 godz. 23:14 | **I PYTANIA DOTYCZĄCE WZORU UMOWY (ZAŁACZNIK NR 14)**  **PYTANIE NR 3:** dotyczy §7 ust 1 o treści:  *Zobowiązania w stosunku do właściciela praw autorskich do ZSI precyzuje odrębne porozumienie pomiędzy WYKONAWCĄ a Autorem, które WYKONAWCA udostępni na żądanie ZAMAWIAJĄCEMU lub BCM.*  ***Pytanie:*** Spółka prosi o potwierdzenie, że powyższa norma nie dotyczy Wykonawców będących producentami oprogramowania – posiadającymi pierwotne prawa autorskie w następstwie wykonania oprogramowania komputerowego przez pracowników Wykonawcy. | Zamawiający potwierdza, że postanowienie o którym mowa w §17 ust. 1 zdanie 2, nie dotyczy Wykonawców, którzy będą producentami oprogramowania |
|  | 21.12.2018 godz. 23:14 | **I PYTANIA DOTYCZĄCE WZORU UMOWY (ZAŁACZNIK NR 14)**  **PYTANIE NR 4:** dotyczy §7 ust. 9 o treści:  *Wraz z oprogramowaniem, o którym mowa w SIWZ, WYKONAWCA przeniesie bez warunków ani ograniczeń na BCM wszelkie prawa eksploatowania towaru będącego przedmiotem niniejszej Umowy zgodnie z udzieloną mu licencją, której zakres umożliwia jego użytkowanie przez BCM.*  ***Pytanie:*** Spółka wnosi o wykreślenie tego zapisu. Umowa nie posługuje się pojęciem towarów. Zakres udzielonych licencji wynika z dalszych przepisów umowy. Znaczenie przepisu jest niejasne i budzi wątpliwości interpretacyjne. Względnie Spółka wnosi o wyjaśnienie celowości zapisu. | Zamawiający zmienia treść SIWZ w ten sposób, że w załączniku nr 14 projektu umowy, dotychczasowe brzmienie ust. 9 w §7 **zmienia się na następujące**: „9. WYKONAWCA przeniesie bez warunków ani ograniczeń na BCM wszelkie prawa eksploatowania towaru (oprogramowania, warunków gwarancji, warunków serwisu) będącego przedmiotem niniejszej Umowy zgodnie z udzieloną mu licencją, której zakres umożliwia jego użytkowanie przez BCM |
|  | 21.12.2018 godz. 23:14 | **I PYTANIA DOTYCZĄCE WZORU UMOWY (ZAŁACZNIK NR 14)**  **PYTANIE NR 5:** dotyczy §8 ust. 1 pkt 2) o treści:  *Na przedmiot zamówienia WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU następującej gwarancji:*  *na ZSI .............m-cy od daty zakończenia odbioru końcowego przedmiotu Umowy bez uwag ze strony Zamawiającego. Gwarancja on site, z czasem reakcji następny dzień roboczy i czasem naprawy do 48h, z opcją „uszkodzone dyski pozostają u Zamawiającego”*  ***Pytanie:*** Czasy naprawy i reakcji określone w tym przepisie są odmienne względem czasów określonych w warunkach gwarancji i świadczenia usług serwisowych dla błędów i awarii, w związku z tym spółka wnosi o sprecyzowanie jakie terminy są wiążące. | Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 21. |
|  | 21.12.2018 godz. 23:14 | **I PYTANIA DOTYCZĄCE WZORU UMOWY (ZAŁACZNIK NR 14)**  **PYTANIE NR 6:** dotyczy §10 ust. 1 o treści:  *Wynagrodzenie o którym mowa w §9 będzie płatne przelewem, na konto WYKONAWCY, tj. ……………………………………………………….., w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru zadania, bez uwag ZAMAWIAJĄCEGO.*  ***Pytanie:*** Czy Zamawiający dopuszcza wypłatę zaliczek lub wypłatę wynagrodzenia w transzach po zakończeniu danego zakresu prac potwierdzonego protokołem odbioru? | Zamawiający nie wyraża zgody. |
|  | 21.12.2018 godz. 23:14 | **I PYTANIA DOTYCZĄCE WZORU UMOWY (ZAŁACZNIK NR 14)**  **PYTANIE NR 7:** dotyczy §10 ust. 3 o treści:  *Do faktury VAT WYKONAWCA, w przypadku korzystania z Podwykonawców, winien dołączyć oświadczenie od Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu przysługującego im wynagrodzenia za usługi i dostawy, za które wystawione zostały faktury przez Podwykonawców (i których dotyczy faktura Wykonawcy). Niniejsze zapisy dotyczą Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, który zawarł przedłożoną ZAMAWIAJĄCEMU umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.*  oraz w zakresie §14 ust. 9 o treści  *WYKONAWCA, zobowiązany jest przedłożyć ZAMAWIAJĄCEMU poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od jej zawarcia. Przedłożona umowa o podwykonawstwo musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawnymi, w szczególności zaś z ustawą*  ***Pytanie:*** Spółka wnosi o rozważenie wykreślenie powyższego zapisu, z uwagi na brak więzi prawnej pomiędzy Zamawiającym a Podwykonawcą oraz brak przepisów prawa powszechnie obowiązującego rodzących odpowiedzialność Zamawiającego względem Podwykonawcy. Wyżej omawiana regulacji – uzasadnia na gruncie umów o roboty budowlane, z uwagi na szczególny reżim odpowiedzialności wprowadzony ustawą, nie znajduje uzasadnienia w umowach tego rodzaju. | Zamawiający dokonuje zmian SIWZ w ten sposób, że w załączniku nr 14 –projektu umowy, w §10 usuwa ust. 3 o treści:  „3. Do faktury VAT WYKONAWCA, w przypadku korzystania z Podwykonawców, winien dołączyć oświadczenie od Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu przysługującego im wynagrodzenia za usługi i dostawy, za które wystawione zostały faktury przez Podwykonawców (i których dotyczy faktura Wykonawcy” **oraz w §14 ust. 9 o treści**  „9. WYKONAWCA, zobowiązany jest przedłożyć ZAMAWIAJĄCEMU poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od jej zawarcia. Przedłożona umowa o podwykonawstwo musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawnymi, w szczególności zaś z ustawą”.  Po dokonanej zmianie brzmienie §10 i §14 jest następujące:  „§10  [WARUNKI PŁATNOŚCI]  1.Wynagrodzenie o którym mowa w §9 będzie płatne przelewem, na konto WYKONAWCY, tj. …………… w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru zadania, bez uwag ZAMAWIAJĄCEGO.  2. Dla celów ewidencji księgowej ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA na fakturze VAT wykaże towary i usługi ze szczegółowością określoną w opisie przedmiotu zamówienia.  3. Zobowiązania finansowe wynikające z Umowy będą realizowane przez ZAMAWIAJĄCEGO w formie przelewu bankowego na konto WYKONAWCY wskazane na fakturze, tj. na numer konta ………………………  4. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku ZAMAWIAJĄCEGO”  „§14  [PODWYKONAWSTWO]  1. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji przedmiotowego zamówienia i nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez WYKONAWCĘ kluczowych części zamówienia.  2. WYKONAWCA może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  3. ZAMAWIAJĄCY żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom.  4. WYKONAWCA jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.  5. WYKONAWCA może:  1)w trakcie realizacji umowy powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom,  2)wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w złożonej ofercie,  3)wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w złożonej ofercie,  4)zrezygnować z podwykonawstwa.  6. W przypadku, gdy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby WYKONAWCA powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, WYKONAWCA jest obowiązany wykazać ZAMAWIAJĄCEMU, iż proponowany inny podwykonawca lub WYKONAWCA samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  7. Umowa z podwykonawcą powinna zawierać w szczególności:  1)zakres usług do wykonania,  2)termin realizacji,  3)wynagrodzenie.  8. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać zapisów, które są sprzeczne z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy ZAMAWIAJĄCYM a WYKONAWCĄ.  9. W stosunku do Podwykonawców, którymi posłużył się WYKONAWCA realizując przedmiot umowy, ZAMAWIAJACY nie jest stroną zobowiązaną do wypłaty wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy, choćby wykonywali je w przeświadczeni, iż wykonują je bezpośrednio na zamówienie ZAMAWIAJĄCEGO” |
|  | 21.12.2018 godz. 23:14 | **I PYTANIA DOTYCZĄCE WZORU UMOWY (ZAŁACZNIK NR 14)**  PYTANIE NR 8: dotyczy §18 ust. 1 pkt 4) o treści:  *WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umową w przypadku nieusunięcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi w wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO terminie w wysokości 1% wartości netto przedmiotu umowy, którego wada dotyczy, za każdy dzień opóźnienia;*  *Pytanie:* Spółka wnosi o rozważenie obniżenie wysokości zastrzeżonej kary, ponieważ jej zastrzeżeniem w powyższej kwocie może uzasadniać zarzut rażącej niewspółmierności kary. Nadto, Spółka wnosi o ograniczenie odpowiedzialności z tego tytułu tylko do wad spełniających cechy Awarii, jako wad, w których zwłoka w ich naprawie zagraża istotnym interesom Zamawiającego.  Nadto, Spółka wnosi o wyjaśnienie jak należy rozumieć pojęcie terminu wyznaczonego. W ocenie Spółki, powyższy zapis wskazuje, że odpowiedzialność z tytułu kary umownej rodzi brak dochowania terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w dodatkowym wezwania, w przypadku zwłoki Wykonawcy względem terminów wynikających z umowy. Spółka wnosi o potwierdzenie słuszności powyższego rozumienia przepisu. | Zamawiający nie dokonuje zmian w kwestii wysokości kar umownej. Zamawiający **zmieni**a treść SIWZ w ten sposób, że w załączniku nr 14 – projekt umowy w §18 ust. 1 pkt 4) otrzymuje brzmienie:  „WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umową w przypadku nieusunięcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi w terminie przewidzianym w Warunkach Gwarancji i Świadczenia Gwarancyjnych Usług Serwisowych na ZSI, stanowiący Załącznik nr… do niniejszej Umowy , w wysokości 1% wartości netto przedmiotu umowy, którego wada dotyczy, za każdy dzień opóźnienia”  Ponadto, Zamawiający nie dopuszcza ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy w wnoszonym przez Spółkę zakresie. |
|  | 21.12.2018 godz. 23:14 | **I PYTANIA DOTYCZĄCE WZORU UMOWY (ZAŁACZNIK NR 14)**  **PYTANIE NR 9:**dotyczy §18 ust. 3 o treści:  *W przypadku utraty dofinansowania, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, w okresie trwania niniejszej umowy, z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY, WYKONAWCA zapłaci na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO równowartość utraconego dofinansowania.*  ***Pytanie:*** Spółka wnosi o sprecyzowanie, ze tak wysoka sankcja zastrzeżona jest do przypadków utraty dofinansowania z przyczyn WYŁĄCZNIE lezących po stronie Wykonawcy i zmiany przepisu w powyższym zakresie. | Zamawiający nie zmienia zapisów. Jednocześnie potwierdza, że sankcja zastrzeżona jest do przypadków utraty dofinansowania z przyczyn wyłącznie leżących po stronie Wykonawcy. |
|  | 21.12.2018 godz. 23:14 | **I PYTANIA DOTYCZĄCE WZORU UMOWY (ZAŁACZNIK NR 14)**  **PYTANIE NR 10:** dotyczy §21 ust. 1 o treści:  *Ewentualne zmiany Umowy będą sporządzane w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności tych zmian, zaś bieżące ustalenia wynikające ze specyfiki przedmiotu Umowy, a nie określone dostatecznie w jej treści lub w załącznikach do niej, będą ustalane przez WYKONAWCĘ z ZAMAWIAJĄCYM i BCM w formie pisemnej, przy czym decyduje stanowisko ZAMAWIAJĄCEGO.*  ***Pytanie:*** Spółka wnosi o wyjaśnienie, że decydujące stanowisko dotyczy różnic w stanowiskach pomiędzy Zamawiającym a BCM. Zdaniem Spółki, umowa nie może powierzać Zamawiającemu kompetencji do rozstrzygania rozbieżności co do interpretacji Umowy i jej załączników, do czego powołany jest wyłącznie sąd powszechny. Przeciwna interpretacja stanowiłaby rażące zachwianie równowagi kontraktowej.  Nadto, Spółka wnosi o dodanie do umowy regulacji przewidującej ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy w tym z tytułu kar umownych do kwoty odpowiadającego 50% wartości zamówienia. | Zamawiający wyjaśnia, że decydujące stanowisko dotyczy różnic w stanowiskach pomiędzy Zamawiającym a BCM.  Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian. |
|  | 21.12.2018 godz. 23:14 | **II PYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ (ZAŁĄCZNIK NR 2) - Dostawa sprzętu komputerowego, konfiguracja aktywnych urządzeń sieciowych**  **PYTANIE NR 11:** dotyczy Tabeli z wymaganiami; pozycja 2: Procesor:  *V. Dostawa sprzętu komputerowego, konfiguracja aktywnych urządzeń sieciowych; Serwer Wirtualizacyjny – 2szt oraz; Serwer bazy danych – 1szt*  ***Pytanie:*** W związku z brakiem wsparcia dla testów SPECint\_rate 2006 czy zamawiający zaakceptuje :  - SPECrate2017\_int\_base wynik nie  gorszy niż 73 dla serwera Wirtualizacyjnego i  - SPECrate2017\_int\_base wynik nie gorszy niż 44 dla serwera bazy danych? | Zgodnie ze SIWZ i późniejszymi zmianami, wyjaśnieniami |
|  | 21.12.2018 godz. 23:14 | **II PYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ (ZAŁĄCZNIK NR 2) - Dostawa sprzętu komputerowego, konfiguracja aktywnych urządzeń sieciowych**  **PYTANIE NR 12**: dotyczy Tabeli z wymaganiami; pozycja 4: Pamięć operacyjna:  *V. Dostawa sprzętu komputerowego, konfiguracja aktywnych urządzeń sieciowych; Serwer Wirtualizacyjny – 2szt oraz; Serwer bazy danych – 1szt*  ***Pytanie:*** Czy Zamawiający dopuści alternatywne technologie zabezpieczeń pamięci i serwery spełniających wymaganie:  „- Zabezpieczenia pamięci: Advanced ECC lub Online Spare lub SDDC lub Rank sparing memory lub Memory Mirroring” | Zgodnie ze SIWZ i późniejszymi zmianami, wyjaśnieniami |
|  | 21.12.2018 godz. 23:14 | **II PYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ (ZAŁĄCZNIK NR 2) - Dostawa sprzętu komputerowego, konfiguracja aktywnych urządzeń sieciowych**  **PYTANIE NR 13:** dotyczy Tabeli z wymaganiami; pozycja 8 Karty pamięci:  *V. Dostawa sprzętu komputerowego, konfiguracja aktywnych urządzeń sieciowych; Serwer Wirtualizacyjny – 2szt oraz; Serwer bazy danych – 1szt*  ***Pytanie:*** Prosimy o zaakceptowanie różnych technologii i dopuszenie serwera, który posiada:  „- min. 1 gniazdo na karty SD lub micro SD” | Zgodnie ze SIWZ i późniejszymi zmianami, wyjaśnieniami |
|  | 21.12.2018 godz. 23:14 | **II PYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ (ZAŁĄCZNIK NR 2) - Dostawa sprzętu komputerowego, konfiguracja aktywnych urządzeń sieciowych**  **PYTANIE NR 14:** dotyczy Tabeli z wymaganiami; pozycja 15. Zarządzanie i obsługa Techniczna:  *V. Dostawa sprzętu komputerowego, konfiguracja aktywnych urządzeń sieciowych; Serwer Wirtualizacyjny – 2szt oraz; Serwer bazy danych – 1szt*  ***Pytanie:*** Czy Zamawiający zaakceptuje serwer spełniający warunki:  „•           Oprogramowanie zarządzające, które pozwala na:   * zautomatyzowane instalacje systemu operacyjnego z wykorzystaniem mechanizmu PXE (bootowanie z sieci), * zdalną dystrybucję oprogramowania, * automatyczne wykrywanie i identyfikacja urządzeń zainstalowanych w ramach infrastruktury (serwery, obudowy blade, karty zarządzające), * monitorowanie utylizacji (wykorzystania) następujących podzespołów serwera: procesor, pamięć, dyski twarde, interfejsy sieciowe, * integrację z oprogramowaniem zarządzającym VMwarevCenter, Red Hat Enterprise Virtualization Manager i Microsoft System Center Operations Manager za pomocą specjalnej, dodatkowo instalowanej wtyczki do wymienionych narzędzi VMware i Microsoft,   •             Oprogramowanie to jest oprogramowaniem producenta oferowanych serwerów.” | Zgodnie ze SIWZ i późniejszymi zmianami, wyjaśnieniami |
|  | 21.12.2018 godz. 23:14 | **II PYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ (ZAŁĄCZNIK NR 2) - Dostawa sprzętu komputerowego, konfiguracja aktywnych urządzeń sieciowych**  **PYTANIE NR 15:** dotyczy Tabeli z wymaganiami; pozycja 2. Funkcjonalności:  *V. Dostawa sprzętu komputerowego, konfiguracja aktywnych urządzeń sieciowych; 3. Macierz dyskowa z kontrolerami FC – 1 szt*  ***Pytanie:***   1. Prosimy o dopuszczenie dostawy macierz, która spełnia wymaganie dot obsługi dysków:  * „Macierz musi wspierać dyski: 400/800GB SSD 300/600/900GB SAS oraz 1TB, 2TB SAS/NL-SAS.”  1. Prosimy o dopuszczenie dostawy macierz, która spełnia wymaganie dot rozbudowy dysków:  * „Oferowana macierz musi pozwalać na rozbudowę do przynajmniej 144 dysków SAS/NL-SAS przy użyciu tych samych kontrolerów macierzowych.” | Zgodnie ze SIWZ i późniejszymi zmianami, wyjaśnieniami |
|  | 21.12.2018 godz. 23:14 | **II PYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ (ZAŁĄCZNIK NR 2) - Dostawa sprzętu komputerowego, konfiguracja aktywnych urządzeń sieciowych**  **PYTANIE NR 16**: dotyczy Tabeli z wymaganiami; pozycja 2. Funkcjonalności; wymaganie: „Oferowany autoloader powinien posiadać port USB, w który można w przyszłości dołączyć pamięć USB zawierającą klucze szyfrujące dane zapisywane w napędzie.”:  *V. Dostawa sprzętu komputerowego, konfiguracja aktywnych urządzeń sieciowych; 4. Biblioteka Taśmowa – 1 szt*  ***Pytanie:*** Czy Zamawiający dopuści bibliotekę, która nie ma portu USB? | Zgodnie ze SIWZ i późniejszymi zmianami, wyjaśnieniami |
|  | 21.12.2018 godz. 23:14 | **II PYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ (ZAŁĄCZNIK NR 2) - Dostawa sprzętu komputerowego, konfiguracja aktywnych urządzeń sieciowych**  **PYTANIE NR 17:** dotyczy Tabeli z wymaganiami; pozycja 2. Obudowa:  *V. Dostawa sprzętu komputerowego, konfiguracja aktywnych urządzeń sieciowych; 8. Zestaw komputerowy TYP1-98 szt – 1 szt oraz Zestaw Komputerowy TYP2 - 2 szt.*  *oraz 9.Zestaw komputerowy TYP 3 - 4 szt.*  ***Pytanie:*** Czy Zamawiający dopuści obudowę spełniającą warunki:   1. „Typu SFF z obsługą kart PCI Express  o niskim profilu, wyposażona w  dwie kieszenie: 2,5”/3,5” wewnętrzne , Napęd optyczny w dedykowanej wnęce zewnętrznej wnęce slim.” 2. „Zasilacz o mocy max. 210W o efektywności min. 82% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%.” 3. „Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, Dopuszcza się diodowy lub dźwiękowy system sygnalizacji.” | Zgodnie ze SIWZ i późniejszymi zmianami, wyjaśnieniami |
|  | 21.12.2018 godz. 23:14 | **II PYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ (ZAŁĄCZNIK NR 2) - Dostawa sprzętu komputerowego, konfiguracja aktywnych urządzeń sieciowych**  **PYTANIE NR 18:** dotyczy Tabeli z wymaganiami; pozycja 3. Zasilacz:  *V. Dostawa sprzętu komputerowego, konfiguracja aktywnych urządzeń sieciowych; 8. Zestaw komputerowy TYP1-98 szt – 1 szt oraz Zestaw Komputerowy TYP2 - 2 szt.*  *oraz 9.Zestaw komputerowy TYP 3 - 4 szt.*  **Pytanie:** Czy Zamawiający dopuści zasilacze o mocy 210W i sprawności minimum 85%? | Zgodnie ze SIWZ i późniejszymi zmianami, wyjaśnieniami |
|  | 21.12.2018 godz. 23:14 | **II PYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ (ZAŁĄCZNIK NR 2) - Dostawa sprzętu komputerowego, konfiguracja aktywnych urządzeń sieciowych**  **PYTANIE NR 19:** dotyczy Tabeli z wymaganiami; pozycja 5. Płyta główna:  *V. Dostawa sprzętu komputerowego, konfiguracja aktywnych urządzeń sieciowych; 8. Zestaw komputerowy TYP1-98 szt – 1 szt oraz Zestaw Komputerowy TYP2 - 2 szt.*  *oraz 9.Zestaw komputerowy TYP 3 - 4 szt.*  ***Pytanie:*** Czy w zakresie obsługi złącz M.2 Zamawiający zaakceptuje dostawę zestawów z:  „min. 1 złącze M.2 2280 z obsługą dysków SATA oraz PCIeNVMe.” | Zgodnie ze SIWZ i późniejszymi zmianami, wyjaśnieniami |
|  | 21.12.2018 godz. 23:14 | **II PYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ (ZAŁĄCZNIK NR 2) - Dostawa sprzętu komputerowego, konfiguracja aktywnych urządzeń sieciowych**  **PYTANIE NR 20:** dotyczy Tabeli z wymaganiami; pozycja 8. Dysk:  *V. Dostawa sprzętu komputerowego, konfiguracja aktywnych urządzeń sieciowych; 8. Zestaw komputerowy TYP1-98 szt – 1 szt oraz Zestaw Komputerowy TYP2 - 2 szt.*  *oraz 9.Zestaw komputerowy TYP 3 - 4 szt.*  ***Pytanie:*** Czy Zamawiający zaakceptuje dostawę zestawów wyposażonych w:  „Min. 1TB SATA III 3.5”,  zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii.” | Zgodnie ze SIWZ i późniejszymi zmianami, wyjaśnieniami |
|  | 21.12.2018 godz. 23:14 | **II PYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ (ZAŁĄCZNIK NR 2) - Dostawa sprzętu komputerowego, konfiguracja aktywnych urządzeń sieciowych**  **PYTANIE NR 21:** dotyczy Tabeli z wymaganiami; pozycja 12. Karta sieciowa:  *V. Dostawa sprzętu komputerowego, konfiguracja aktywnych urządzeń sieciowych; 8. Zestaw komputerowy TYP1-98 szt – 1 szt oraz Zestaw Komputerowy TYP2 - 2 szt.*  *oraz 9.Zestaw komputerowy TYP 3 - 4 szt.*  ***Pytanie:*** Czy Zamawiający zaakceptuje dostawę zestawów wyposażonych w:  „Wbudowana karta sieci bezprzewodowej , pracująca w standardzie 1x1  AC lub 2x2 AC” | Zgodnie ze SIWZ i późniejszymi zmianami, wyjaśnieniami |
|  | 21.12.2018 godz. 23:14 | **II PYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ (ZAŁĄCZNIK NR 2) - Dostawa sprzętu komputerowego, konfiguracja aktywnych urządzeń sieciowych**  **PYTANIE NR 22:** dotyczy Tabeli z wymaganiami; pozycja 13 Porty/złącza:  *V. Dostawa sprzętu komputerowego, konfiguracja aktywnych urządzeń sieciowych; 8. Zestaw komputerowy TYP1-98 szt – 1 szt oraz Zestaw Komputerowy TYP2 - 2 szt.*  *oraz 9.Zestaw komputerowy TYP 3 - 4 szt.*  ***Pytanie****:* Czy Zamawiający zaakceptuje dostawę zestawów wyposażonych w:  •            min. 1 x RS232,  •             min. 2 x PS/2,  •             min. 1 x HDMI lu DVI-D  •             min. 2 x DisplayPort v1.1a;”  Oraz:  “Na przednim panelu min 1 port audio tzw. combo  ( słuchawka/mikrofon) lub 2 porty standardowe na tylnym panelu min. 1 port Line-out” | Zgodnie ze SIWZ i późniejszymi zmianami, wyjaśnieniami |
|  | 21.12.2018 godz. 23:14 | **II PYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ (ZAŁĄCZNIK NR 2) - Dostawa sprzętu komputerowego, konfiguracja aktywnych urządzeń sieciowych**  **PYTANIE NR 23:** dotyczy Tabeli z wymaganiami; pozycja 15. BIOS:  *V. Dostawa sprzętu komputerowego, konfiguracja aktywnych urządzeń sieciowych; 8. Zestaw komputerowy TYP1-98 szt – 1 szt oraz Zestaw Komputerowy TYP2 - 2 szt.*  *oraz 9.Zestaw komputerowy TYP 3 - 4 szt.*  ***Pytanie***: Czy Zamawiający zaakceptuje dostawę zestawów wyposażonych w BIOS spełniający wymaganie:  „Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury lub myszy lub samej myszy . BIOS wyposażony w automatyczną detekcję zmiany konfiguracji, automatycznie nanoszący zmiany w konfiguracji w szczególności : procesor, wielkość pamięci, pojemność dysku.”  I bez obsługi wymagania:  „•           uruchomienie graficznego systemu diagnostycznego,” | Zgodnie ze SIWZ i późniejszymi zmianami, wyjaśnieniami |
|  | 21.12.2018 godz. 23:14 | **II PYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ (ZAŁĄCZNIK NR 2) - Dostawa sprzętu komputerowego, konfiguracja aktywnych urządzeń sieciowych**  **PYTANIE NR 24:** dotyczy Tabeli z wymaganiami; pozycja 17. Certyfikaty i standardy:  *V. Dostawa sprzętu komputerowego, konfiguracja aktywnych urządzeń sieciowych; 8. Zestaw komputerowy TYP1-98 szt – 1 szt oraz Zestaw Komputerowy TYP2 - 2 szt.*  *oraz 9.Zestaw komputerowy TYP 3 - 4 szt.*  ***Pytanie:*** Prosimy o wykreślenie wymagania:  „•           Certyfikat TCO, wymagana certyfikacja na stronie : <http://tco.brightly.se/pls/nvp/!tco_search> – załączyć do oferty wydruk z strony” | Zgodnie ze SIWZ i późniejszymi zmianami, wyjaśnieniami |
|  | 21.12.2018 godz. 23:14 | **II PYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ (ZAŁĄCZNIK NR 2) - Dostawa sprzętu komputerowego, konfiguracja aktywnych urządzeń sieciowych**  **PYTANIE NR 25:**  Prosimy o potwierdzenie czy dostarczone oprogramowanie bazodanowe:   1. ma umożliwiać obsługę baz danych programu PŁATNIK. 2. Mając na uwadze dyscyplinę finansów publicznych a w szczególności przestrzeganie zasad gospodarności prosimy o potwierdzenie ,ze dostarczone oprogramowanie bazodanowe ma umożliwiać obsługę baz innych systemów i aplikacji dostępnych na rynku i będących w posiadaniu Zamawiającego teraz i w przyszłości a tym samym Oprogramowanie nie może być dedykowane tylko do dostarczanego rozwiązania. 3. Prosimy o potwierdzenie ,ze Wykonawca składając ofertę winien złożyć również oświadczenie jaką wersję bazy danych wraz z podaniem producenta. 4. Prosimy o potwierdzenie, ze Serwer bazy danych ma pozwalać na zwiększenie wydajności, rozumianej jako szybkości dostępu do danych poprzez podzielenie tabel na kilka mniejszych fizycznych plików (partycjonowanie) 5. Prosimy o potwierdzenie, że dostarczona relacyjna baza danych ma pozwalać na przezroczystą dla aplikacji kompresję i szyfrowanie danych. Cecha niezależna od sprzętowego rozwiązania archiwizacji danych. | a) nie  b) Oprogramowanie nie może być dedykowane tylko do dostarczanego rozwiązania  c) **Wykonawca składając ofertę winien złożyć również oświadczenie jaką wersję bazy danych oferuje wraz z podaniem producenta**  d) dopuszcza takie rozwiązanie  e) tak |
|  | 21.12.2018 godz. 23:14 | **III PYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ (ZAŁĄCZNIK NR 2) - Wymagania ogólne dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego (SIM)**  **PYTANIE NR 26:**   |  |  | | --- | --- | | *2* | *System musi umożliwić pracę z poziomu najbardziej popularnych przeglądarek, co najmniej MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome.* | | *3* | *W przypadku aplikacji typu desktop wszystkie moduły systemu HIS działają prawidłowo na systemach: Windows 7, Windows 8 oraz Windows 10.* | | *4* | *Dostęp do funkcji systemu ze stanowiska roboczego jest realizowany bez konieczności instalacji dodatkowych aplikacji lub modułów oprogramowania obsługującego komunikację pośrednią między interfejsem użytkownika na stanowisku roboczym, a serwerem aplikacji.* |   ***Pytanie:***Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeśli dostęp do systemu będzie realizowany za pomocą dedykowanej aplikacji instalowanej na stacji roboczej a wybrane funkcjonalności w systemie będą dostępne z poziomu przeglądarki internetowej minimum: MS Internet Explorer, Google Chrome? | Zamawiający  dopuszcza dostęp z poziomu przeglądarek min: MS Internet Explorer, Google Chrome, przy czym zgodnie z wymaganiem opisanym w OPZ ZAŁĄCZNIK NR 2 pkt. **" VI. Dostawa systemów informatycznych – część medyczna systemu.  pkt 1. Wymagania ogólne dla ZSI (SIM) "** Zamawiający podtrzymuje, że "***Dostęp do funkcji systemu ze stanowiska roboczego jest realizowany bez konieczności instalacji dodatkowych aplikacji lub modułów oprogramowania obsługującego komunikację pośrednią między interfejsem użytkownika na stanowisku roboczym, a serwerem aplikacji."*** |
|  | 21.12.2018 godz. 23:14 | **III PYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ**  **(ZAŁĄCZNIK NR 2) - Wymagania ogólne dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego (SIM)**  **PYTANIE NR 27:**   | *9* | *Wszystkie błędy niewypełnienie pól obligatoryjnych oraz błędnego wypełnienia powinny być prezentowane w jednym komunikacie.* | | --- | --- |   ***Pytanie****:* Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeśli pola wymagane będą oznaczone i system nie zezwoli na zapis formularza bez wypełnienia pól obligatoryjnych? | Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. |
|  | 21.12.2018 godz. 23:14 | **III PYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ (ZAŁĄCZNIK NR 2) - Wymagania ogólne dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego (SIM)**  **PYTANIE NR 28:**   |  |  | | --- | --- | | *30* | *Administrator posiada możliwość wyboru danych, które mają być monitorowane w logach systemu z dokładnością do poszczególnych kolumn w tabelach danych, a zarządzanie nimi może odbywać się z poziomu narzędzi do zarządzania bazami danych.* |   ***Pytanie****:* Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeśli zarządzanie monitorowaniem logów będzie się odbywało z aplikacji bazodanowej? | Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. |
|  | 21.12.2018 godz. 23:14 | **III PYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ (ZAŁĄCZNIK NR 2) - Wymagania ogólne dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego (SIM)**  **PYTANIE NR 29:**   |  |  | | --- | --- | | *41* | *W SIM są zaimplementowane mechanizmy walidacji haseł zgodnie z wymaganiami ustawowymi przewidzianymi dla rodzaju danych przetwarzanych przez SIM.* |   ***Pytanie***: Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeśli mechanizmy walidacji haseł będą dostępne z zewnętrznej aplikacji lub systemu serwerowego? | Zamawiający podtrzymuje wymaganie, nie wyraża zgody na instalowanie w tym celu zewnętrznych aplikacji. |
|  | 21.12.2018 godz. 23:14 | **III PYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ (ZAŁĄCZNIK NR 2) - Wymagania ogólne dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego (SIM)**  **PYTANIE NR 30:** dotyczy**:**   |  |  | | --- | --- | | *44* | *SIM powinien automatycznie wylogować lub blokować sesję użytkownika po zadanym czasie braku aktywności.* |   ***Pytanie****:* Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeśli mechanizmy wylogowania lub blokowania sesji użytkownika będą dostępne z zewnętrznej aplikacji lub systemu serwerowego? | Zamawiający podtrzymuje wymaganie, nie wyraża zgody na instalowanie w tym celu zewnętrznych aplikacji. |
|  | 21.12.2018 godz. 23:14 | **IV PYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ (ZAŁĄCZNIK NR 2) - Wymagania dla modułu Statystyka Medyczna**  **PYTANIE NR 31 –** dotyczy**:**   |  |  | | --- | --- | | *25* | *Możliwość obliczania i zatwierdzania ruchu pacjentów w szpitalu* |   ***Pytanie****:* Prosimy o podanie przykładu dla tego wymagania lub dokładniejsze opisanie oczekiwanej funkcjonalności. | Statystyka medyczna pkt 25 - Zamawiający oczekuje, że oferowany system będzie posiadał możliwość autoryzacji pobytów pacjentów przez użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienia. |
|  | 21.12.2018 godz. 23:14 | **V PYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ (ZAŁĄCZNIK NR 2) - Wymagania dla modułu Oddział**  **PYTANIE NR 32** – dotyczy:   |  |  | | --- | --- | | *8* | *Definiowanie minimalnego zestawu dokumentów, który musi być uzupełniony przed zamknięciem hospitalizacji pacjenta* |   ***Pytanie***: Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „zamknięcie hospitalizacji”? | Zamawiający rozumie poprzez „zamkniecie hospitalizacji” wypis pacjenta, czyli zakończenie jego obsługi w szpitalu. |
|  | 21.12.2018 godz. 23:14 | **VI PYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ (ZAŁĄCZNIK NR 2) - Wymagania dla modułu Laboratorium (Analityka/Mikrobiologia)**  **PYTANIE NR 33**:  Prosimy podanie struktury organizacyjnej Laboratorium. Podział na pracownie np. Pracownia Analityki ogólnej, Pracownia Biochemii, Pracownia Immunologii itp. Prosimy o podanie ilości badań wykonywanych w poszczególnych pracowniach laboratorium. | - pracownia serologii 5000 badan rocznie,  - pracownia koagulologii  18000 badan rocznie,  - pracownia hematologii 33 000 badań rocznie,  - pracownia analityki ogólnej 20 000 badań rocznie,  - pracownia immunochemii 22 000 badań rocznie,  - pracownia biochemii 185 000 badań rocznie  -pracownia mikrobiologii 10 000 badań rocznie |
|  | 21.12.2018 godz. 23:14 | **VII PYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ (ZAŁĄCZNIK NR 2) - Wymagania dotyczące wdrożenie modułów części medycznej i administracyjnej**  Wymagania dotyczące wdrożenia  **PYTANIE NR 34:**  Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający pokryje koszty przeniesienia danych i integracji jakie wystąpią po stronie dotychczasowego dostawcy oprogramowania? | Zamawiający nie potwierdza |
|  | 21.12.2018 godz. 23:14 | **VII PYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ (ZAŁĄCZNIK NR 2) - Wymagania dotyczące wdrożenie modułów części medycznej i administracyjnej**  Wymagania dotyczące wdrożenia  **PYTANIE NR 35:**  Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający posiada pełna dokumentację oprogramowania z którego wymagane jest przeniesienie danych i integracja. | Zamawiający nie potwierdza |
|  | 24.12.2018  Godz. 12:17 | Pytanie 1. SIWZ, pkt V. Warunki udziału, ppkt 1. 2) c2. a) Kierownik Projektu. W wymogu Zamawiający oczekuje „minimum dwuletnie doświadczenie we wdrażaniu HIS, RIS/PACS dla sektora ochrony zdrowia na stanowisku wdrożeniowca”. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza, aby kierownik projektu posiadał min. dwuletnie doświadczenie we wdrażaniu HIS, RIS/PACS dla sektora ochrony zdrowia na stanowisku kierownika projektu. | Zamawiający potwierdza. |
|  | 24.12.2018  Godz. 12:17 | Pytanie 2. SIWZ, Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga składania odrębnych JEDZ dla podwykonawców, którym wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, niebędących jednocześnie podmiotami, o których mowa w art. 22a ustawy Pzp. | Zamawiający nie wymaga składania odrębnych JEDZ dla podwykonawców, którym wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, niebędących jednocześnie podmiotami, o których mowa w art. 22a ustawy Pzp. |
|  | 24.12.2018  Godz. 12:17 | Pytanie 3. SIWZ, Wykaz oświadczeń i dokumentów, wykaz osób – Prosimy o potwierdzenie, że należy go uzupełnić jedynie w zakresie potwierdzającym spełnienie warunku udziału w postępowaniu | Wykaz osób stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ ma jednoznacznie potwierdzać spełnianie warunku udziału w postępowaniu |
|  | 24.12.2018  Godz. 12:17 | Pytanie 4. SIWZ, Wykaz oświadczeń i dokumentów, pkt 9 „W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego (…)”. Prosimy o potwierdzenie, że dokumenty, o których mowa w tym punkcie będą podlegały uzupełnieniu w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy PZP. | Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w ten sposób, że w podrozdziale V.3 Wykaz oświadczeń lub dokumentów (…) **pkt 9** otrzymuje brzmienie: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający, **żąda złożenia wraz z ofertą :** **zał. nr 1B**  Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że dokumenty te podlegają uzupełnieniu w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy pzp. |
|  | 24.12.2018  Godz. 12:17 | Pytanie 5. SIWZ, Wykaz oświadczeń i dokumentów, pkt 9 „W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający (…) wezwie wykonawcę (…) do złożenia (…) opis rozwiązania informatycznego spełniającego wymagania opisane w SIWZ (…)”. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu złożenia opisu rozwiązania informatycznego, gdyż w naszej ocenie wykonawca wypełniając załącznik 1c zakres jakościowy SIM deklaruje spełnienie wymagań opisanych w SIWZ w szczególności, że jest to dokument opatrzony podpisem osoby upoważnionej przez wykonawcę, alternatywnie czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie równoważnego oświadczenia, że oferowane rozwiązanie informatyczne spełnia wymagania opisane w SIWZ. | Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w ten sposób, że w podrozdziale V.3 Wykaz oświadczeń lub dokumentów (…) pkt 9 otrzymuje brzmienie: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający, żąda złożenia wraz z ofertą : **zał. nr 1B.**  Zamawiający informuje, że w celu dokonania przez Zamawiającego **oceny ofert ,** Wykonawca zobowiązany jest do **złożenia wraz z ofertą – załącznika nr 1C.** Dokument ten ( tj. zał. nr 1C do SIWZ) nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy oraz nie ma do niego zastosowanie art. 87 ust. 1 ustawy, bowiem jest on składany w celu dokonania oceny ofert. Niezłożenie tego dokumentu wraz z ofertą skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp.  Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokonuje **zmiany treści SIWZ** w ten sposób, że w rozdziale IX pkt 2 otrzymuje brzmienie:  „2. Wykonawcy są zobligowani do załączenia do oferty, wypełnionych i podpisanych, wszystkich wymaganych w SIWZ oświadczeń i dokumentów oraz:  1. Zal.1 do SIWZ Formularz ofertowy  2. Zal.1b do SIWZ Parametry oferowanego sprzętu (w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom)  3. Zal.1c do SIWZ Zakres jakościowy SIM (w celu dokonania przez Zamawiającego oceny ofert)  4. Zal.13 do SIWZ Zobowiązanie  5. Dowód wniesienia wadium |
|  | 24.12.2018  Godz. 12:17 | Pytanie 6. SIWZ, 12. Forma dokumentów. Z uwagi na obszerny zakres tłumaczeń prosimy o dopuszczenie, aby dokumenty potwierdzające parametry techniczne oferowanego sprzętu złożone były w języku obcym, bez tłumaczenia na język polski (zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy Pzp). | Zamawiający nie wyraża zgody. |
|  | 24.12.2018  Godz. 12:17 | Pytanie 7. SIWZ, Kryteria oceny ofert oraz załącznik 1C do SIWZ. W związku z niejasnymi zapisami w tym zakresie prosimy o informację jak należy rozumieć i w jaki sposób wypełnić załącznik 1 C do SIWZ – specyfikacja funkcjonalna SIM.  a) Czy wszystkie wymagania oznaczone przez Zamawiającego w kolumnie „wymagania obligatoryjne (TAK/NIE)” jako TAK są parametrami bezwzględnie wymaganymi, z tym, że te które zamawiający oznaczył jako TAK w kolumnie „odpowiedź wykonawcy na wymaganie dostępności funkcjonalności na etapie składania oferty” są wymagane przez Zamawiającego już na etapie składania oferty i nieoceniane, a pozostałe w zależności od deklaracji, wykonawca będzie musiał spełnić na etapie oferty albo na etapie realizacji?  b) Jeżeli tak, to prosimy o potwierdzenie, że za każdą pozytywną deklarację wykonawcy spośród wymagań obligatoryjnych, tj. wpisanie słowa TAK w wykropkowane miejsca w kolumnie „odpowiedź wykonawcy na wymaganie dostępności funkcjonalności na etapie składania oferty” otrzyma on 1 punkt, natomiast wpisanie słowa „NIE” będzie oznaczało, że nie spełnia danego wymogu na etapie składania oferty, nie otrzyma punktu, ale i tak będzie musiał spełnić ten parametr na etapie wdrożenia jako parametr obligatoryjny. Tym samym wpisanie słowa „NIE” nie spowoduje odrzucenia oferty, a jedynie odroczenie w czasie momentu spełnienia wymogu.  c) Co z wymaganiami oznaczonymi przez Zamawiającego jako NIE w kolumnie „Wymagania obligatoryjne”. Czy oznacza to, że wykonawca nie musi spełnić tego wymogu na żadnym z etapów (oferta/realizacja)? Czy jeśli jednak wykonawca potwierdzi, że spełnia dany parametr na etapie składania ofert również otrzyma punkt? | a) Wszystkie wymagania oznaczone przez Zamawiającego w kolumnie „wymagania obligatoryjne (TAK/NIE)” jako TAK są parametrami bezwzględnie wymaganymi, z tym, że te które Zamawiający oznaczył jako TAK w kolumnie „odpowiedź wykonawcy na wymaganie dostępności funkcjonalności na etapie składania oferty” są wymagane przez Zamawiającego już na etapie składania oferty i **są** **nieoceniane** , a pozostałe w zależności od deklaracji, wykonawca będzie musiał spełnić na etapie oferty (oceniane) albo na etapie realizacji (nieoceniane)  b) Zamawiający potwierdza, że za każdą pozytywną deklarację wykonawcy spośród wymagań obligatoryjnych, tj. wpisanie słowa TAK w wykropkowane miejsca w kolumnie „odpowiedź wykonawcy na wymaganie dostępności funkcjonalności na etapie składania oferty” otrzyma on 1 punkt do wzoru K5, natomiast wpisanie słowa „NIE” będzie oznaczało, że nie spełnia danego wymogu na etapie składania oferty, nie otrzyma punktu do wzoru K5 , ale i tak będzie musiał spełnić ten parametr na etapie wdrożenia jako parametr obligatoryjny. Zamawiający potwierdza, że wpisanie słowa „NIE” nie spowoduje odrzucenia oferty, a jedynie odroczenie w czasie momentu spełnienia wymogu.  c) Zamawiający potwierdza |
|  | 24.12.2018  Godz. 12:17 | Pytanie 8. SIWZ. Kryteria oceny ofert K2-K4. Prosimy o ujednolicenie zapisów w zakresie gwarancji alternatywnie o ich wyjaśnienie ponieważ w kryterium K2 wykonawca deklaruje oferowany czas reakcji / czas naprawy oraz dni w jakich będę świadczone usługi, z kolei w kryterium K3 i K4 czas reakcji i naprawy jest z góry ustalony i wynosi „z czasem reakcji następny dzień roboczy i czasem naprawy do 48h”. W związku z powyższym jeżeli wykonawca w kryterium K2 zaoferuje czas reakcji 4h / czas naprawy do 24h / usługi świadczone w dni robocze to jakie warunki będą obowiązywały w przypadku zaoferowania okresu gwarancji w kryterium K3 i K4, np. „24 miesiące, on site, z czasem reakcji następny dzień roboczy i czasem naprawy do 48h, z opcją „uszkodzone dyski pozostają u Zamawiającego | Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 21. |
|  | 24.12.2018  Godz. 12:17 | Pytanie 9. Załącznik 1c do SIWZ, 16. Wymagania dla modułu Optymalizator JGP. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku tych wymagań wszystkie parametry są obligatoryjne do spełnienia przez wykonawcę na etapie wdrożenia. | Zamawiający informuje, że w Załączniku 1c do SIWZ, 16. Wymagania dla modułu Optymalizator JGP popełnił błąd edycyjny i nie zostawił w polu " Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE na wymaganie dostępności funkcjonalności na etapie składania oferty " miejsca w formie wykropkowań do wypełnienia przez Wykonawcę, co uniemożliwia Wykonawcy prawidłowe wypełnienie Załącznika 1c do SIWZ.  W związku z powyższym , Zamawiający w zał. nr 1C , 16. Wymagania dla modułu Optymalizator JGP w polu „Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE na wymaganie dostępności funkcjonalności na etapie składania oferty " **usuwa w pkt od 1 do 19 wyrażenie „NIE”** i zastępuje je „kropkami”, które Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić. |
|  | 24.12.2018  Godz. 12:17 | Pytanie 10. Załącznik nr 2 do SIWZ OPZ III III. Wymagania ogólne dotyczące wdrożenia.  Prosimy o informację czy Zamawiający oczekuje migracji maszyn wirtualnych z aktualnie posiadanego środowiska? Jeżeli tak to prosimy o określenie ilości oraz systemów operacyjnych Windows, Linux. | Zamawiający nie oczekuje migracji maszyn wirtualnych. |
|  | 24.12.2018  Godz. 12:17 | Pytanie 11. Załącznik nr 2 do SIWZ OPZ III III. Wymagania ogólne dotyczące wdrożenia.  Prosimy o informację czy Zamawiający oczekuje migracji maszyn wirtualnych z aktualnie posiadanego środowiska? Jeżeli tak, to prosimy o określenie ilości oraz systemów operacyjnych Windows, Linux. | Zamawiający nie oczekuje migracji maszyn wirtualnych. |
|  | 24.12.2018  Godz. 12:17 | Pytanie 12. Załącznik nr 2 do SIWZ OPZ III III. Wymagania ogólne dotyczące wdrożenia.  Prosimy o informację czy Zamawiający oczekuje migracji maszyn wirtualnych z aktualnie posiadanego środowiska? Jeżeli tak, to prosimy o określenie ilości oraz systemów operacyjnych Windows, Linux. | Zamawiający nie oczekuje migracji maszyn wirtualnych. |
|  | 24.12.2018  Godz. 12:17 | Pytanie 13. Załącznik nr 2 do SIWZ OPZ III III. Wymagania ogólne dotyczące wdrożenia, środowisko testowe. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga tylko testowego środowiska bazy danych. | TAK - Zamawiający wymaga testowego środowiska dla aplikacji i bazy danych |
|  | 24.12.2018  Godz. 12:17 | Pytanie 14. Załącznik nr 2 do SIWZ OPZ III III. Wymagania ogólne dotyczące wdrożenia, środowisko testowe. Czy Zamawiający wymaga aby środowisko testowe było odseparowane czy współdzielone na infrastrukturze produkcyjnej? Jeżeli separowane to czy Zamawiający udostępni niezbędny sprzęt i licencje dla środowiska testowego, czy wykonawca ma kalkulować i dostarczyć niezbędny sprzęt? | Zamawiający informuje, aby środowisko testowe było współdzielone na infrastrukturze produkcyjnej |
|  | 24.12.2018  Godz. 12:17 | Pytanie 15. Załącznik nr 12 Umowa/ Załącznik Warunki gwarancji i świadczenia gwarancyjnych usług serwisowych.  Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli po dokonaniu walidacji merytorycznej zaewidencjonowanego w HD Zgłoszenia Serwisowego okaże się, że informacje zawarte w zgłoszeniu są: zdawkowe, lakoniczne, niekompletne, nieprawdziwe, niespójne, nie zawierają przykładów umożliwiających zapoznanie się z istotą problemu, bądź z innych przyczyn nie pozwalają na udzielenie jednoznacznej odpowiedzi, zgłoszenie uzyskuje status „do uzupełnienia”. Status ten implikuje po stronie Użytkownika konieczność uzupełnienia zgłoszenia o brakujące informacje, natomiast czas usunięcia Błędu Aplikacji lub czas usunięcia Awarii zostaje zawieszony do momentu uzupełnienia zgłoszenia. | TAK |
|  | 24.12.2018  Godz. 12:17 | Pytanie 16. Załącznik nr 12 do SIWZ/Umowa / §18 KARY UMOWNE ust. 1, pkt. ) 3 i 4,  Ponieważ przyczyny opóźnienia mogą być różne, w tym nie zależeć od stron lub leżeć po stronie Zamawiającego, prosimy zamianę „opóźnienia” na „zwłokę” lub „opóźnienie z winy Wykonawcy” | Zamawiający nie wyraża zgody. |
|  | 24.12.2018  Godz. 12:17 | Pytanie 17. Załącznik nr 12 do SIWZ/Umowa / §8 Warunki gwarancji i rękojmi/ ust. 1 oraz SIWZ Kryterium oceny ofert K2, K3 oraz K4 oraz Załącznika do Umowy pn. Warunki gwarancji i świadczenia gwarancyjnych usług serwisowych pkt. 23 ppkt. 2) lit. B), prosimy o wyjaśnienie  a. jakiego rodzaju błędu w przypadku zadeklarowania w ofercie czasu reakcji 4h, czas ten będzie dotyczył - dla sprzętu i ZSI wg Umowy czas reakcji to następny dzień roboczy.  b. Jednocześnie czas usunięcia Błędu Aplikacji to 7 dni, a czas obsługi konsultacji – 10 dni, a wg zacytowanych zapisów umowy – 48h. W ofercie Wykonawca z kolei może zadeklarować czas usunięcia awarii krótszy niż 48h. Jednocześnie, w nawiązaniu do §8 ust. 1 Umowy, prosimy o wyjaśnienie na czym polega opcja „uszkodzone dyski pozostają u Zamawiającego” w przypadku napraw gwarancyjnych oprogramowania.  Prosimy o rozważenie usunięcia z kryterium oceny oferty w pozycji K4 wyrażenia: „z czasem reakcji na następny dzień roboczy i czasem naprawy do 48h, z opcją uszkodzone dyski pozostają u Zamawiającego” | Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 21.  Ponadto Zamawiający informuje, że czas ten będzie dot. błędu dla sprzętu i ZSI. |
|  | 24.12.2018  Godz. 12:17 | Pytanie 18. Załącznik nr 12 Projekt Umowy, §1 ust. 18 Błąd Aplikacji. Prosimy o potwierdzenie, że z definicji Błędu, wyłączone są następujące przypadki:  a. zastosowanie Aplikacji w sposób niezgodny z przeznaczeniem  b. zastosowanie Aplikacji w sposób niezgodny z Dokumentacją,  c. błędne wprowadzenie przez Użytkownika danych,  d. użytkowanie Aplikacji na Infrastrukturze nie spełniającej ogólnie przyjętych w branży norm technicznych oraz bezpieczeństwa,  e. użytkowanie Aplikacji na Infrastrukturze nie spełniającej minimalnych parametrów wydajnościowych określonych dla wskazanej ilości stanowisk i producenta Motoru bazy danych,  f. wadliwego zasilania, awarii klimatyzacji lub urządzeń utrzymujących wilgotność powietrza, a także awarii nośników danych, takich jak: dyskietki, taśmy do streamerów, CD-ROMy,  g. nieautoryzowana przez WYKONAWCĘ zmiana parametrów Infrastruktury dokonana po wykonaniu instalacji Oprogramowania Aplikacyjnego,  h. użytkowanie Aplikacji w pomieszczeniach z niesprawną lub niewydolną instalacją elektryczną  i zasilaniem elektrycznym,  i. działanie wirusa komputerowego,  j. wdrożenia Aplikacji wykonanego w sposób wadliwy, z wyłączeniem sytuacji, w której to było wykonywane przez WYKONAWCĘ,  k. niewłaściwa parametryzacja Aplikacji oraz Motoru bazy danych, z którym ta współpracuje, z wyłączeniem sytuacji, w której to było wykonane przez WYKONAWCĘ,  l. wszelkie działania ZAMAWIAJĄCEGO lub osób trzecich polegające na modyfikacji lub ingerencji w Oprogramowanie,  m. wszelkie działania ZAMAWIAJĄCEGO lub osób trzecich ingerujące w oprogramowanie, z którym Oprogramowanie Aplikacyjne zostało zintegrowane w zakresie wywołującym skutki dla tej integracji (sterowniki lab., interfejsy HL7, inne),  n. działanie Siły Wyższej,  o. niewykonanie przez ZAMAWIAJĄCEGO opublikowanych w serwisie HD Uaktualnień Aplikacji,  p. brak zgłoszenia niepomyślnego wykonania aktualizacji Aplikacji przez ZAMAWIAJĄCEGO  i dalsza eksploatacja Aplikacji mimo pojawiania się błędów (dotyczy także logów),  q. niezastosowanie się ZAMAWIAJĄCEGO do zaleceń w zakresie eksploatacji Aplikacji lub jej Uaktualnień opublikowanych przez WYKONAWCĘ,  r. użytkowanie Aplikacji ze złamaniem obwarowań licencyjnych nałożonych na ZAMAWIAJĄCEGO postanowieniami umowy licencyjnej | Zgodnie z zapisami SIWZ |
|  | 24.12.2018  Godz. 12:17 | Pytanie 19. Załącznik 2 OPZ, pkt. VII Świadczenie usług gwarancyjnych, serwisu oraz nadzoru autorskiego w zakresie sprzętu oraz systemu informatycznego, ust. 1.  Ponieważ procedura realizacji zgłoszeń opisana w OPZ odbiega od zapisów postanowień Umowy w tym zakresie, a ponadto w ocenie Wykonawcy w formularzu ofertowym nie ma możliwości uzupełnienia różnych czasów realizacji dla różnych kategorii zgłoszeń, prosimy o ujednolicenie zapisów. | Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 21. |
|  | 24.12.2018  Godz. 12:17 | Pytanie 20. Załącznik nr 12 do SIWZ/Umowa o zamówienie publiczne/ §10 WARUNKI PŁATNOŚCI ust. 1 „Wynagrodzenie o którym mowa w §9 będzie płatne przelewem w terminie 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru zadania, bez uwag ZAMAWIAJĄCEGO.”  Prosimy o potwierdzenie, że poprzez sformułowanie „odbiór zadania” Zamawiający rozumie zakończenie oraz odbiór etapu wyznaczonego zgodnie z Harmonogramem Realizacji Zadania. | Odbiór zadania oznacza końcowy odbiór całego zadania pn. „E-szpital „E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu” – trzecie postepowanie . Faktura Vat płatna będzie jednorazowo zgodnie z §9 umowy.  Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych. |
|  | 24.12.2018  Godz. 12:17 | Pytanie 21. Załącznik nr 12 do SIWZ/Umowa o zamówienie publiczne/Załącznik nr do projektu Umowy o zamówienie publiczne pkt. 23 1) „Realizacja usług serwisowych odbywa się poprzez udostępniony przez WYKONAWCĘ portal WWW (Help Desk) umożliwiający realizację w minimalnym zakresie następujących funkcji:”  Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku, gdy dokonywanie zgłoszeń serwisowych odbywać się będzie poprzez dedykowany serwis online. | TAK - Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku, gdy dokonywanie zgłoszeń serwisowych odbywać się będzie poprzez dedykowany serwis online |
|  | 24.12.2018  Godz. 12:17 | Pytanie 22. Załącznik nr 12 do SIWZ/Umowa o zamówienie publiczne/Załącznik do projektu Umowy o zamówienie publiczne pkt. 23 1) f) „serwer ftp, na którym zamieszczane są wszelkie uaktualnienia ZSI w zakresie adekwatnym do zakresu tego oprogramowania eksploatowanego przez BCM oraz instrukcje dla Użytkowników,”  Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza także zamieszczanie wszelkich uaktualnień ZSI w zakresie adekwatnym do zakresu tego oprogramowania eksploatowanego przez BCM oraz instrukcje dla Użytkowników poprzez serwer sftp. | TAK - Zamawiający dopuszcza także zamieszczanie wszelkich uaktualnień ZSI w zakresie adekwatnym do zakresu tego oprogramowania eksploatowanego przez BCM oraz instrukcje dla Użytkowników poprzez serwer sftp. |
|  | 24.12.2018  Godz. 12:17 | Pytanie 23. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. | Zamawiający informuje, że to BCM zawrze z wybranym Wykonawcą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Zamawiający przewidział taką sytuację co ma odzwierciedlenie w rozdziale XIII SIWZ w pkt 6, który stanowi, że: „Zamawiający informuje, że w dniu podpisania umowy o zamówienie publiczne zostanie zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych pomiędzy BCM a wybranym Wykonawcą niniejszego zamówienia”. |
|  | 24.12.2018  Godz. 12:17 | Pytanie 24. Załącznik 2 OPZ, Gospodarka Materiałowa, „obsługa kilku metod wyceny rozchodów materiałów: - ceny ewidencyjne – średnia ważona.”  Z wiedzy wykonawcy wynika, że w podmiotach leczniczych funkcja nie jest wykorzystywana. Prosimy o usunięcie wymogu, ponieważ istotnie ogranicza ilość rozwiązań ERP możliwych do zaoferowania w postępowaniu. | Zamawiający **zmienia** treść SIWZ w ten sposób, że w załączniku nr 2 OPZ w VII. Wymagania dotyczące wdrożenia modułów części medycznej i administracyjnej, 3. Opis funkcjonalny modułów oprogramowania części administracyjnej – wymagania obligatoryjne, Gospodarka materiałowa, w wymaganiu: „obsługa kilku metod wyceny rozchodów materiałów” usuwa treść: „*ceny ewidencyjne – średnia ważona”* |
|  | 24.12.2018  Godz. 12:17 | Pytanie 25. Załącznik 2 OPZ, Gospodarka Materiałowa, „ewidencja obrotu materiałowego w cyklu miesięcznym (prowadzenie dzienników wprowadzonych dokumentów): - rozbicie pojedynczych pozycji rozchodu dla celów rachunku kosztów poprzez zastosowanie mechanizmu tzw. „relewów” (wydania z magazynu żywności),”  Czy zamawiający oczekuje możliwości tworzenia RW z jadłospisu oraz czy w ramach jednego rozchodu chce obciążać kilka MPK? | Zamawiający **zmienia** treść SIWZ w ten sposób, że w załączniku nr 2 OPZ w VII. Wymagania dotyczące wdrożenia modułów części medycznej i administracyjnej, 3. Opis funkcjonalny modułów oprogramowania części administracyjnej – wymagania obligatoryjne, Gospodarka materiałowa, w wymaganiu: „ewidencja obrotu materiałowego w cyklu miesięcznym (prowadzenie dzienników wprowadzonych dokumentów): **usuwa treść:** *„rozbicie pojedynczych pozycji rozchodu dla celów rachunku kosztów poprzez zastosowanie mechanizmu tzw. „relewów” (wydania z magazynu żywności),”* |
|  | 24.12.2018  Godz. 12:17 | Pytanie 26. Załącznik 2 OPZ, Gospodarka Materiałowa, „Środki Trwałe: - możliwość przesyłania danych o rozchodach materiałów (urządzeń przyjętych na magazyn) będących, po imporcie w module Środki Trwałe, podstawą do założenia kartoteki środka trwałego”  Czy zamawiający oczekuje, że wprowadzając dokument RW będzie tworzona nowa kartoteka w module ST z podstawowymi danymi środka trwałego? | Tak |
|  | 24.12.2018  Godz. 12:17 | Pytanie 27. Załącznik 2 OPZ, Środki Trwałe, „prowadzenie ksiąg inwentarzowych (możliwość wydruku informacji z kartotek zgrupowanych według ksiąg inwentarzowych)”  Czy Zamawiający oczekuje możliwości przypisania księgi inwentarzowej do danego środka trwałego oraz wydruku informacji wg grupowania ST po księgach inwentarzowych? | Tak |
|  | 24.12.2018  Godz. 12:17 | Pytanie 28. Załącznik 2 OPZ, Kadry, „Dofinansowanie szkoleń (w tym UE)”  Prosimy o wyjaśnienie co ma robić system żeby wymóg został spełniony? | System powinien umożliwiać odnotowanie informacji o dofinansowaniu szkoleń |
|  | 24.12.2018  Godz. 12:17 | Pytanie 29. Załącznik 2 OPZ, Kadry, „- możliwość tworzenia szablonów wykazów (biblioteka wykazów)”  Prosimy o określenie pojęcia wykaz. Prosimy o odpowiedź na pytanie czy wystarczającą będzie funkcja umożliwiająca tworzenie i zapisywanie dowolnych raportów na podstawie danych kadrowych gromadzonych w systemie? | Tak, wystarczającym będzie funkcja umożliwiająca tworzenie i zapisywanie dowolnych raportów na podstawie danych kadrowych gromadzonych w systemie |
|  | 24.12.2018  Godz. 12:17 | Pytanie 30. Załącznik 2 OPZ, Statystyka medyczna pkt 18 „Możliwość wyszukiwania pacjentów w skorowidzu według różnych parametrów (imię, nazwisko, imię ojca, imię matki, PESEL, data urodzenia, numer księgi głównej i oddziałowej, oddział, płeć, wiek, PESEL opiekuna, nr telefonu, poprzednie nazwisko, rodzaj i okres pobytu)  Rodzaj pobytu- istnienie pobytu w danej jednostce organizacyjnej np. pobyt leczniczy, obserwacyjny, przychodnia, nieokreślony.”  Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymóg zostanie spełniony, jeśli wyszukiwanie pacjentów będzie odbywało się według parametrów: imię, nazwisko, imię ojca, imię matki, PESEL, data urodzenia, numer księgi głównej i oddziałowej, oddział, płeć, wiek, PESEL opiekuna, nr telefonu, poprzednie nazwisko? | Zamawiający **zmienia** treść SIWZ w ten sposób, że w załączniku nr 2 OPZ , Dostawa systemów informatycznych – część medyczna systemu, 5. Wymagania dla modułu Statystyka medyczna , dotychczasowe brzmienie wymagania 18 zmienia na: „18  Możliwość wyszukiwania pacjentów w skorowidzu według różnych parametrów (imię, nazwisko, imię ojca, imię matki, PESEL, data urodzenia, oddział, płeć, PESEL opiekuna, nr telefonu, poprzednie nazwisko”  Tożsama zmiana dotyczy załącznika nr 1C SIWZ. |
|  | 24.12.2018  Godz. 12:17 | Pytanie 31. Załącznik 2 OPZ, wymagania ogólne SIM pkt. 12 „ „SIM musi zachowywać zasadę jednokrotnego wprowadzania danych. Wymiana danych pomiędzy modułami musi odbywać się na poziomie bazy danych.” Prosimy o potwierdzenie, że w celu zwiększenia poziomu konkurencyjności postępowania Zamawiający dopuszcza możliwość wymiany danych z modułem laboratorium po protokole HL7. | Tak , Zamawiający dopuszcza możliwość wymiany danych za pomocą protokołu HL7 przy czym system musi zachować zasadę jednokrotnego wprowadzania danych. |
|  | 24.12.2018  Godz. 12:17 | Pytanie 32. Załącznik 2 OPZ, wymagania ogólne SIM pkt. 32 „W każdym oknie, gdzie możliwa jest edycja powinien znajdować się klawisz<cofnij> lub <anuluj> powodujący powrót do poprzedniego okna bez zapisu danych  W każdym oknie gdzie możliwa jest edycja danych, Użytkownik musi mieć możliwość wycofania się z wprowadzonych zmian bez zapisywania, np. klawisz „ANULUJ” lub „COFNIJ”.”  Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymóg zostanie uznany za spełniony jeśli w systemie będzie dedykowany przycisk powodujący powrót do poprzedniego okna. | Tak, Zamawiający uzna takie rozwiązanie |
|  | 24.12.2018  Godz. 12:17 | Pytanie 33. Załącznik 2 OPZ, Izba Przyjęć pkt 17 „Definiowanie minimalnego zestawu dokumentów, który musi być uzupełniony przed zamknięciem wizyty pacjenta.”  Czy w ramach wymogu Zamawiający uzna wymóg za spełniony, jeżeli będzie istniała możliwość: definiowania przez administratora minimalnego zbioru danych, który musi być uzupełniony przed zamknięciem wizyty pacjenta? | Tak, Zamawiający uzna takie rozwiązanie |
|  | 24.12.2018  Godz. 12:17 | Pytanie 34. Załącznik 2 OPZ, Izba Przyjęć pkt. 25 „Możliwość sprawdzenia stanu wolnych łóżek na poszczególnych oddziałach.”  Czy Zamawiający uzna wymóg za spełniony jeżeli będzie realizowany raportem prezentującym stan wolnych łóżek na poszczególnych oddziałach? | Tak, Zamawiający uzna takie rozwiązanie |
|  | 24.12.2018  Godz. 12:17 | Pytanie 35. Załącznik 2 OPZ, SOR pkt. 10 „Pacjenci przeniesieni na oddział w trybie awaryjnym powinni być oznaczeni na liście pacjentów SOR”  Czy Zamawiający uzna wymóg za spełniony jeżeli oznaczenie to będzie realizowane kolorem? | Tak, Zamawiający uzna takie rozwiązanie |
|  | 24.12.2018  Godz. 12:17 | Pytanie 36. Załącznik 2 OPZ, SOR pkt. 14 „System powinien umożliwiać przeszukiwanie również poprzednich wersji danych osobowych oraz danych pacjentów scalonych z innymi pacjentami.”  W przypadku danych pacjentów scalonych z innymi pacjentami dane prezentowane są w pacjentach scalonych, prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymóg zostanie spełniony jeśli wyszukiwanie będzie możliwe poprzez analizę logów? | Nie, Zamawiający podtrzymuje wymaganie. Zamawiający oczekuje , że funkcjonalność będzie dostępna dla pracowników SOR, a nie tylko dla administratora. |
|  | 24.12.2018  Godz. 12:17 | Pytanie 37. Załącznik 2 OPZ, Rejestracja Poradni pkt. 28 „Możliwość w trakcie przyjmowania pacjenta zlecania wykonania badań laboratoryjnych oraz diagnostycznych.”  Ponieważ skierowania na badania wystawia lekarz obsługujący świadczenia dla pacjenta, prosimy Zamawiającego o wykreślenie wymogu tworzenia skierowania na etapie rejestracji pacjenta przez personel rejestrujący. W przypadku takiej funkcjonaliści nie można jednoznacznie określić kto skierował pacjenta na badania i ponosi koszty takich zleceń. | Zamawiający podtrzymuje wymaganie. Zamawiający wymaga aby pacjent trafiający do jednostki ze skierowaniem na badania laboratoryjne lub diagnostyczne mógł zostać obsłużony |
|  | 24.12.2018  Godz. 12:17 | Pytanie 38. Załącznik 2 OPZ, poradnia/Gabinet pkt. 9 „wybór świadczeń skorelowanych z poradnią,”  Prosimy Zamawiającego o dokładniejsze przedstawienie oczekiwanej funkcjonalności w kontekście świadczeń skorelowanych z poradnią. | Zamawiający oczekuje, że z poziomu poradni użytkownik będzie posiadał możliwość ewidencji tylko tych świadczeń jednostkowych, które mogą być realizowane w danej poradni zgodnie z umową. Dodatkowo system powinien umożliwiać automatyczną ewidencję pozycji na podstawie rodzaju realizowanych usługi. Jeżeli w przypadku realizacji danego świadczenia przez więcej niż jeden zakres w danej jednostce, system powinien umożliwiać skonfigurowanie domyślnego głównego zakresu. |
|  | 24.12.2018  Godz. 12:17 | Pytanie 39. Załącznik 2 OPZ, Wymagania dla modułu Optymalizator JGP pkt. 15 „Możliwość przeglądu podstawowych informacji o wybranej JGP”  Oczekiwane funkcjonalności pokrywają się z wymogami określonymi w module Rozliczenie z Płatnikami i Gruper. Naturalną funkcjonalnością jest możliwość grupowania w miejscu, gdzie użytkownik posiada możliwość podglądu i wyboru optymalnych grup, opisane rozwiązanie jest nieefektywne, pracochłonne i konsekwencji nieużywane przez użytkowników końcowych. Z uwagi na powyższe wnosimy o wykreślenie modułu. | Zamawiający podtrzymuje wymaganie, przy czym może ono zostać zrealizowane w innym module dostarczonym przez Wykonawcę lub zrealizowane za pomocą innych funkcji , które przewidział Wykonawca w swoim rozwiązaniu. |
|  | 24.12.2018  Godz. 12:17 | Pytanie 40. Załącznik 2 OPZ, Zakażenia szpitalne pkt. 37 „Generator dowolnych raportów z zakresu tematyki zakażeń szpitalnych.”  Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wykaz raportów zostanie określony na etapie analizy przedwdrożeniowej. | Tak, Zamawiający określi raporty na etapie analizy przedwdrożeniowej. |
|  | 24.12.2018  Godz. 12:17 | Pytanie 41. Załącznik 2 OPZ, Administrator pkt 23 „System musi zachowywać dane pacjenta „scalonego” mechanizmem scalania pacjentów. Pacjent, którego dane zostały scalone z danymi innego pacjenta nie może być usunięty z systemu. Dane pacjenta powinny być dostępne do wyszukiwania w szczególności wyszukiwania wg identyfikatora pacjenta.”  Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymóg zostanie spełniony, jeżeli będzie realizowany za pomocą analizy logu. | Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający wymaga aby dane mogły być wyszukiwane nie tylko przez specjalistę IT. |
|  | 24.12.2018  Godz. 12:17 | Pytanie 42. Załącznik 2 OPZ, Bank Krwi pkt. 12 „- Rozchód”  Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymóg zostanie spełniony, jeżeli będzie istniała możliwość wydruku opisu badania na podstawie zdefiniowanego wzoru. | Tak, Zamawiający uzna takie rozwiązanie |
|  | 24.12.2018  Godz. 12:17 | Pytanie 43. Załącznik 2 OPZ, Bank Krwi "Współpraca z oddziałem w zakresie:". Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymóg dotyczy wydruku wyniku badania. | Zamawiający oczekuje współpracy z oddziałem w zakresie: - zamówień indywidualnych - przetoczeń |
|  | 24.12.2018  Godz. 12:17 | Pytanie 44. Załącznik 2 OPZ, Portal Internetowy pkt 2 „Potwierdzenie rejestracji pacjenta poprzez wprowadzenie kodu udostępnionego przez SMS.”  Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymóg zostanie spełniony, jeżeli potwierdzenie odbędzie się za pomocą e-mail. | Zamawiający oczekuje, aby potwierdzanie rejestracji pacjenta możliwe było zarówno poprzez wprowadzenie kodu udostępnionego przez SMS, jak i przez e-mali. Zamawiający nie potwierdza spełnienia wymogu jedynie poprzez potwierdzenie za pomocą e-mail, gdyż ogranicza to funkcjonalność zamawianego systemu. |
|  | 24.12.2018  Godz. 12:17 | Pytanie 45. Załącznik 2 OPZ, Portal Internetowy pkt 5 „Możliwość ograniczenia samodzielnej autoryzacji użytkowników – pacjentów do osób zarejestrowanych w zintegrowanym systemie HIS (na podstawie zgodności numeru PESEL i nazwiska); możliwość wyłączenia trybu autoryzacji pacjentów w oparciu o rejestr zintegrowanego systemu HIS.”  Ponieważ samodzielne uwierzytelnianie użytkownika na podstawie jedynie nr pesel pacjenta jest mało bezpieczne prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu. | Zgodnie z SIWZ. Wymaganie dotyczy możliwości ograniczenia samodzielnej autoryzacji użytkowników |
|  | 24.12.2018  Godz. 12:17 | Pytanie 46. Załącznik 2 OPZ, Portal internetowy pkt. 13 „Możliwość/konieczność rejestracji danych skierowania w czasie rezerwacji terminu udzielenia dla usług o odpowiednim statusie wymagalności danych skierowania.”  Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymóg zostanie uznany za spełniony, jeżeli będzie istniała możliwość ewidencji skierowań nieobligatoryjnie. | Zamawiający nie potwierdza. Zamawiający wymaga obligatoryjnej rejestracji danych skierowania w czasie rezerwacji dla tych usług, dla których skierowanie jest wymagane, w celu eliminacji możliwych nadużyć i bezpodstawnego blokowania terminów przez osoby nieupoważnione ze względu na brak skierowania. |
|  | 24.12.2018  Godz. 12:17 | Pytanie 47. Załącznik 2 OPZ, Portal Internetowy pkt. 22 „Wysyłanie wiadomości do jednostki ochrony zdrowia;”  Ponieważ wymóg jest bardzo ogólny prosimy o potwierdzenie, że zostanie określony przez Zamawiającego na etapie analizy przedwdrożeniowej w kontekście doprecyzowania treści wiadomości i odbiorców. | Zamawiający oczekuje, aby pacjent miał możliwość wysłania wiadomości na Portalu Informacyjnym tzn. ze swojego konta portalowego na konto portalowe Zamawiającego. Zamawiający wyraża zgodę, aby doprecyzowanie (konfiguracja) rodzajów wiadomości oraz ich odbiorców odbyło się na etapie analizy przedwdrożeniowej. |
|  | 24.12.2018  Godz. 12:17 | Pytanie 48. Załącznik 2 OPZ, Portal Internetowy pkt. 25 „Edycja wysłanych i jeszcze nieprzeczytanych przez pracowników jednostki ochrony zdrowia wiadomości.”  Ponieważ wymóg jest bardzo ogólny prosimy o potwierdzenie, że zostanie określony przez Zamawiającego na etapie analizy przedwdrożeniowej w kontekście doprecyzowania treści wiadomości i odbiorców. | Zgodnie z SIWZ. Zamawiający oczekuje wdrożenia opisanego mechanizmu. |
|  | 24.12.2018  Godz. 12:17 | Pytanie 49. Załącznik 2 OPZ, Portal Internetowy pkt. 38 „System musi umożliwiać samodzielne utworzenie konta w Medycznym Portalu Informacyjnym.”  Prosimy Zamawiającego o jednoznaczne określenie, jakiego Medycznego Portalu Informacyjnego dotyczy wymóg? | Zamawiający informuje, że używając sformułowania „Medyczny Portal Informacyjny” miał na myśli Portal Internetowy zamawiany w ramach postępowania. |
|  | 24.12.2018  Godz. 12:17 | Pytanie 50. Załącznik 2 OPZ, moduł Zarządzania Bieżącymi Informacjami (ZBI) pkt 9 „· produktu jednostkowego,”  Hospitalizacja pacjenta może być rozliczana wieloma produktami jednostkowymi. W związku z tym, że nie sposób przyporządkować każdego kosztu do określonego produktu jednostkowego wnosimy o wykreślenie wymogu. | Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku hospitalizacji z wieloma produktami jednostkowymi należy założyć, że koszty są przyporządkowane do całego zbioru produktów jednostkowych występujących w hospitalizacji. |
|  | 24.12.2018  Godz. 12:17 | Pytanie 51. Załącznik 2 OPZ, moduł Zarządzania Bieżącymi Informacjami (ZBI) pkt 13. „Możliwość szacunkowej kalkulacji dotychczasowych kosztów pacjenta w trakcie trwania hospitalizacji w oparciu o dane historyczne lub zdefiniowane cenniki (w przypadku braku danych historycznych).”  Hospitalizacja pacjenta może być rozliczana wieloma produktami jednostkowymi. W związku z tym, że nie sposób przyporządkować każdego kosztu do określonego produktu jednostkowego wnosimy o wykreślenie wymogu. | Zamawiający wyjaśnia, że mechanizm szacunkowej kalkulacji kosztów nie ma żadnego związku z produktami jednostkowymi. Wymaganie zgodnie z SIWZ. |
|  | 24.12.2018  Godz. 12:17 | Pytanie 52. Załącznik 2 OPZ, moduł Zarządzania Bieżącymi Informacjami (ZBI) pkt 27 „określenie średniej ilości osobodni w ramach JGP dla oddziału rozliczającego dane JGP lub innego oddziału”  Normatywy świadczeń z założenia przyjmują wartości uśrednione do kalkulacji. W związku z powyższym zasadnym jest w kalkulacji kosztów leczenia uwzględnianie jak najwięcej kosztów poniesionych bezpośrednio na pacjenta a jak najmniej w normatywach. Jednym z takich kosztów, który wprost można odnieść do pacjenta jest koszt pobytu pacjenta w podmiocie leczniczym. W związku z tym by dokładniej kalkulować koszty hospitalizacji wnosimy o wykreślenie tego zapisu ze SIWZ, na rzecz kalkulacji kosztów pobytu bezpośrednio z pobytu. | Oczekiwaniem Zamawiającego nie jest rzeczywista kalkulacja kosztów, a kalkulacja dla celów statystycznych budżetowych. |
|  | 24.12.2018  Godz. 12:17 | Pytanie 53. Załącznik 2 OPZ, moduł Zarządzania Bieżącymi Informacjami (ZBI) pkt 32 „automatyczne przepisanie kosztów materiałów i leków z poprzedniego miesiąca,”  Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że pod pojęciem przepisania kosztów materiałów leków z poprzedniego miesiąca rozumie średnią cenę zakupu. | Zamawiający wyjaśnia, że wymaganie dotyczy kopiowania cen między okresem bieżącym a okresem poprzednim, a nie źródła danych dla okresu poprzedniego. Wymaganie zgodnie z SIWZ. |
|  | 24.12.2018  Godz. 12:17 | Pytanie 54. Załącznik 2 OPZ, moduł Zarządzania Bieżącymi Informacjami (ZBI) pkt 37 „Raporty kontroli celowości wydania materiałów z magazynu materiałów do miejsc udzielania świadczeń (w ramach systemowej integracji z modułem realizującym funkcjonalność obsługi magazynu i ewidencją udzielonych świadczeń w miejscach udzielania,”  Brak szczegółowego określenia postaci raportów uniemożliwia przygotowanie prawidłowo skalkulowanej oferty. Bardzo prosimy o podanie szczegółowych warunków wg jakich miałyby działać raporty, tzn. jakie kolumny, parametry uruchomieniowe, sposób sortowani i grupowania danych? | Zamawiający oczekuje, aby kontrola wykazywała zasadność zużycia materiałów, dlatego celem raportu jest zestawienie wartości rzeczywistego rozchodu materiałów z wartością wynikającą z opisu normatywnego. |
|  | 24.12.2018  Godz. 12:17 | Pytanie 55. Załącznik 2 OPZ, moduł Zarządzania Zakładem Diagnostyki Obrazowej pkt. 45, 46, 131, 132. Prosimy o wykreślenie powielonych wymogów. | Zamawiający **zmienia** treść SIWZ w ten sposób, że w załączniku nr 2 OPZ , w module 31. Zarządzanie Zakładem Diagnostyki Obrazowej , **usuwa** pkt 131 i 132.  Tożsama zmiana dotyczy załącznika nr 1C do SIWZ. |
|  | 24.12.2018  Godz. 12:17 | Pytanie 56. Załącznik 2 OPZ, Zarządzanie Zakładem Diagnostyki Obrazowej pkt. 73 „Możliwość zdalnego serwisowania i monitorowania pracy serwera, stanu bazy danych, wykonywania backupów, działania procesów na serwerze”  Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymóg zostanie uznany za spełniony jeśli będzie realizowany z poziomu bazy danych. | Zamawiający potwierdza, że wymóg zostanie uznany za spełniony jeśli będzie realizowany z poziomu bazy danych |
|  | 24.12.2018  Godz. 12:17 | Pytanie 57.  Załącznik 2 OPZ, pkt. 159, „System zarejestrowany/zgłoszony w Polsce, jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadający w terminie składania oferty certyfikat CE potwierdzony przez jednostkę notyfikowaną, właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC”  Zgodnie z DYREKTYWĄ 2007/47/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 5 września 2007 r. zmieniającą dyrektywę Rady 90/385/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania, dyrektywę Rady 93/42/EWG dotyczącą wyrobów medycznych oraz dyrektywę 98/8/WE dotyczącą wprowadzania do obrotu produktów biobójczych pkt 6 Oprogramowanie ogólnego zastosowanie używane w zakładach opieki zdrowotnej nie jest wyrobem medycznym. Wnosimy o wykreślenie wymogu, gdyż powołany wymóg nie może mieć tutaj miejsca. Wymóg bezzasadnie wprowadza istotne ograniczenie kręgu potencjalnych wykonawców mogących przedłożyć w postępowaniu ofertę, co stanowi emblematyczny przykład naruszenia Art. 29 ust. 2 i Art. 7 ust 1. Alternatywnie prosimy o potwierdzenie, że ów wymóg odnosi się wyłącznie do oprogramowania instalowanego na stacji lekarskiej. | Zamawiający wskazuje, iż wymogi przedstawione w punkcie 159. nie dotyczą oprogramowania ogólnego zastosowania.. |
|  | 24.12.2018  Godz. 12:17 | Pytanie 58. Załącznik 2 OPZ, pkt. 163 „Producent systemu powinien potwierdzić stosownym certyfikatem, że oferowany system produkowany jest zgodnie z normą ISO-13485.”  Prosimy o potwierdzenie, że naturalnym jest Zamawiający akceptuje również nowszą normę tj. ISO-27001:2013. | Zamawiający potwierdza. |
|  | 24.12.2018  Godz. 12:17 | Pytanie 59. Załącznik 2 OPZ, Izba Przyjęć pkt. 8 „Możliwość wyszukiwania pacjentów wg różnych parametrów, tj. \* imię, \* nazwisko, \* identyfikator pacjenta w systemie informatycznym, \* PESEL,  \* wiek, \* płeć, \* data urodzenia, \* Numer Księgi Głównej, \* KOD ROZPOZNANIA”,  W praktyce żaden użytkownik nie będzie wyszukiwał pacjenta po identyfikatorze pacjenta. Z reguły nie jest on ujawniany na żadnym z dokumentów. Prosimy o odpowiedź na pytanie czy Zamawiający zaakceptuje system bez wyszukania po tym parametrze na rzecz kodów kreskowych, które są obecnie powszechne? | Zamawiający **zmienia** treść SIWZ w ten sposób, że w załączniku nr 2 OPZ , Dostawa systemów informatycznych – część medyczna systemu, 3. Wymagania dla modułu Izba Przyjęć , dotychczasowe brzmienie wymagania 8 zmienia na: *„8.*  *Możliwość wyszukiwania pacjentów wg różnych parametrów, tj.*  *\* imię,*  *\* nazwisko,*  *\* identyfikator pacjenta*  *\* PESEL,*  *\* kod rozpoznania”*  Tożsama zmiana dotyczy załącznika nr 1C do SIWZ. |
|  | 24.12.2018  Godz. 12:17 | Pytanie 60. Załącznik 2 OPZ, Statystyka Medyczna pkt. 18 „Możliwość wyszukiwania pacjentów w skorowidzu według różnych parametrów (imię, nazwisko, imię ojca, imię matki, PESEL, data urodzenia, numer księgi głównej i oddziałowej, oddział, płeć, wiek, PESEL opiekuna, nr telefonu, poprzednie nazwisko, rodzaj i okres pobytu). Rodzaj pobytu- istnienie pobytu w danej jednostce organizacyjnej np. pobyt leczniczy, obserwacyjny, przychodnia, nieokreślony.”,  Zamawiający nie określił w systemie wymogu umożliwiającego ewidencję/klasyfikację "rodzaju pobytu- istnienie pobytu w danej jednostce organizacyjnej np. pobyt leczniczy, obserwacyjny, przychodnia, nieokreślony", zatem nie da się po takowej wyszukiwać. Ponadto podane przykładowo rodzaje pobytu nie występują w nomenklaturze ustawodawczej, jak również potocznej używanej w podmiotach leczniczych. Uprzejmie prosimy o wykreślenie wymogu w zakresie rodzaju pobytu lub wskazanie miejsca w SIM, w którym ma się odbywać ewidencja rodzaju pobytu i określenie poszczególnych rodzajów. | Zamawiający **zmienia** treść SIWZ w ten sposób, że w załączniku nr 2 OPZ , Dostawa systemów informatycznych – część medyczna systemu, 5. Wymagania dla modułu Statystyka medyczna , dotychczasowe brzmienie wymagania 18 zmienia na: *„18*  *Możliwość wyszukiwania pacjentów w skorowidzu według różnych parametrów (imię, nazwisko, imię ojca, imię matki, PESEL, data urodzenia, oddział, płeć, PESEL opiekuna, nr telefonu, poprzednie nazwisko”*  Tożsama zmiana dotyczy załącznika nr 1C do SIWZ. |
|  | 24.12.2018  Godz. 12:17 | Pytanie 61. Załącznik 2 OPZ, Oddział, pkt 11 „Moduł daje możliwość wyszukiwania pacjentów w skorowidzu według różnych parametrów (imię, nazwisko, PESEL, imię ojca, data urodzenia, numer księgi głównej i oddziałowej, oddział, płeć, wiek, jednostka chorobowa, choroby współistniejące, procedury medyczne).”,  Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymóg zostanie spełniony, jeśli wyszukiwanie pacjentów będzie odbywało się według parametrów: imię, nazwisko, imię ojca, imię matki, PESEL, data urodzenia, numer księgi głównej i oddziałowej, oddział, płeć, wiek, PESEL opiekuna, nr telefonu, poprzednie nazwisko oraz będą istniały inne miejsca w systemie umożliwiające wyszukiwanie po jednostce chorobowej, chorobach współistniejących, procedurach medycznych? | Zamawiający **zmienia** treść SIWZ w ten sposób, że w załączniku nr 2 OPZ , Dostawa systemów informatycznych – część medyczna systemu, 6. Wymagania dla modułu Oddział , dotychczasowe brzmienie wymagania 11 zmienia na: „*11. Moduł daje możliwość wyszukiwania pacjentów w skorowidzu według różnych parametrów (imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, oddział, płeć, jednostka chorobowa, choroby współistniejące)”*  Tożsama zmiana dotyczy załącznika nr 1C do SIWZ. |
|  | 24.12.2018  Godz. 12:17 | Pytanie 62. Załącznik OPZ, Obchód, pkt. 9 „Wprowadzanie wyników pomiarów, czyli możliwość grupowej rejestracji wyników pomiarów parametrów życiowych oraz przeglądu parametrów w formie graficznej (wykresów)”,  Prosimy o wyjaśnienie jak ma działać aplikacja, żeby umożliwić grupową rejestrację wyników pomiarów parametrów życiowych i o jakie parametry chodzi? | Zamawiający określa wymagania, rolą Wykonawcy jest zaproponowanie sposobu realizacji |
|  | 24.12.2018  Godz. 12:17 | Pytanie 63. Załącznik OPZ, Portal Internetowy, pkt. 28 „System musi umożliwiać skalowanie horyzontalne wybranych modułów (w zależności od obciążenia).”,  Prosimy o wyjaśnienie, co ma robić system, żeby spełnić niniejszy wymóg? | Zamawiający oczekuje, że dostarczony system będzie zaprojektowany i wykonany w taki sposób, aby umożliwić równoważenie (rozpraszanie) obciążenia systemu, zapewniające jego skalowalność (rozumianą jako możliwość zwiększania lub zmniejszania właściwości systemu, w zależności od wymagań i potrzeb). |
|  | 24.12.2018  Godz. 12:17 | Pytanie 64. Załącznik OPZ, Wymagania związane z ochroną danych osobowych pkt. 2 „Rejestry współdzielone z HIS (dane do rejestrów są wprowadzane tylko w HIS - związane z ochroną danych osobowych”,  Czy Zamawiający posiada systemy, z którymi przewiduje integrację w zakresie danych osobowych? | Zamawiający nie posiada systemów, z którymi przewiduje integrację z HIS w zakresie danych osobowych |
|  | 24.12.2018  Godz. 12:17 | Pytanie 65. Załącznik OPZ, Wymagania związane z ochroną danych osobowych pkt. 3 „System umożliwia wyszukanie zgody wg różnych kryteriów tj.: –daty –statusu –osoby –typu”,  Jakie typy zgód na przetwarzanie danych osobowych w celach innych niż wynikające z udzielania świadczeń medycznych przewiduje Zamawiający? | Udzielanie świadczeń medycznych nie wymaga zgody. Zamawiający oczekuje, że oferowane rozwiązanie umożliwi zdefiniowanie dowolnych typów zgód, np. zgoda na publikację wizerunku. |
| **215a** | 24.12.2018  Godz. 12:17 | Pytanie 66. Załącznik OPZ, Wymagania związane z ochroną danych osobowych pkt. 4 „System umożliwia wyszukanie sprzeciwu wg różnych kryteriów tj.: –daty –statusu –osoby –typu”,  Jakie typy wpisów w rejestrze sprzeciwów na przetwarzanie danych osobowych w celach innych niż wynikające z udzielania świadczeń medycznych przewiduje Zamawiający? | Zamawiający oczekuje, że oferowane rozwiązanie umożliwi zdefiniowanie dowolnych typów sprzeciwów. |
|  | 24.12.2018  Godz. 12:17 | Pytanie 67. Załącznik OPZ, Wymagania związane z ochroną danych osobowych pkt. 5 „System umożliwia wyszukanie udostępnienia wg różnych kryteriów, tj.: -daty –statusu –odbiorcy”,  Czy wyszukiwanie w Rejestrze udostępnień danych osobowych innym podmiotom wg statusów: "Wykonany", "W trakcie realizacji" Zamawiający uzna za wystarczające? | Zamawiający oczekuje, że oferowane rozwiązanie umożliwi zdefiniowanie dowolnych statusów udostępnień. |
|  | 24.12.2018  Godz. 12:17 | Pytanie 68. Załącznik OPZ, Wymagania związane z ochroną danych osobowych pkt. 2 „Rejestry współdzielone z HIS (dane do rejestrów są wprowadzane tylko w HIS - związane z ochroną danych osobowych”,  Z analizy „Wymagań związanych z ochroną danych osobowych” wynika, że Zamawiający oczekuje dużego narzędzia w całości zarządzającego zdarzeniami związanymi z RODO. Z informacji dostępnych na rynku wynika, że jest tylko jedno takie rozwiązanie na rynku - Asseco PDP, czym z resztą producent się chwali http://www.rynekzdrowia.pl/Prawo/Ekspertka-jak-skutecznie-chronic-w-szpitalu-dane-dotyczace-pacjentow,189644,2,1.html  Prosimy po potwierdzenie, że Zamawiający dopuści dostawę narzędzia niestanowiącego elementu HIS oraz z wyspecyfikowaniem minimalnego zakresu integracji z HIS wymaganego przez Zamawiającego. | Zamawiający dopuści dostawę narzędzia niestanowiącego elementu HIS oraz z wyspecyfikowaniem minimalnego zakresu integracji z HIS wymaganego przez Zamawiającego |
|  | 24.12.2018  Godz. 12:33 | I. Dostawa sprzętu komputerowego, konfiguracja aktywnych urządzeń sieciowych  **Serwer Wirtualizacyjny - 2 szt**.   * **„Dysk twardy** - Możliwość zainstalowania min. 18 dysków typu Hot Swap, SAS/SATA/SSD, 2.5””   W związku z faktem, że Zamawiający wymaga zainstalowanych dwóch dysków oraz do obsługi systemu zakupuje dodatkowe macierze dyskowe, czy dopuszczony zostanie serwer z obsługą 16 dysków typu Hot Swap, SAS/SATA/SSD, 2.5”? | Zgodnie ze SIWZ i późniejszymi zmianami, wyjaśnieniami |
|  | 24.12.2018  Godz. 12:33 | I. Dostawa sprzętu komputerowego, konfiguracja aktywnych urządzeń sieciowych  **Serwer Wirtualizacyjny - 2 szt**.   * **Interfejsy sieciowe** - Minimum 4 wbudowane porty Ethernet 10/100/1000 Mb/s z funkcją Wake-On-LAN, RJ45,   Czy Zamawiający przez wbudowane porty rozumie kartę sieciową nie wykorzystującą portów PCI-Express? | Zgodnie ze SIWZ i późniejszymi zmianami, wyjaśnieniami |
|  | 24.12.2018  Godz. 12:33 | I. Dostawa sprzętu komputerowego, konfiguracja aktywnych urządzeń sieciowych  **Serwer Wirtualizacyjny - 2 szt**.   * **Zarządzanie i obsługa Techniczna** – prosimy o wykreślenie poniższych zapisów wskazujących tylko na jednego producenta sprzętu, co jest niezgodne z ustawą PZP: raz aplikacji z wykorzystaniem tzw. plików odpowiedzi dostarczanych przez producenta oprogramowania użytkowego:   - zautomatyzowane, personalizowane, zrównoleglone instalacje systemów operacyjnych oraz aplikacji z wykorzystaniem tzw. plików odpowiedzi dostarczanych przez producenta oprogramowania użytkowego,  - monitorowanie utylizacji (wykorzystania) następujących parametrów dla wirtualnych maszyn zainstalowanych na serwerze: procesor, pamięć, dyski twarde, interfejsy sieciowe,  - integrację z oprogramowaniem zarządzającym Red Hat Enterprise Virtualization | Zgodnie ze SIWZ i późniejszymi zmianami, wyjaśnieniami |
|  | 24.12.2018  Godz. 12:33 | I. Dostawa sprzętu komputerowego, konfiguracja aktywnych urządzeń sieciowych  **Serwer Wirtualizacyjny - 2 szt**.   * **Wsparcie dla Systemów Operacyjnych i Systemów Wirtualizacyjnych** – prosimy o zmianę wymagań dla Microsoft Windows Server na wersję R2, poprzednie nie są już nawet wspierane przez producenta. | Zamawiający **zmienia** treść SIWZ w ten sposób, że w załączniku nr 1B  I. Dostawa sprzętu komputerowego, konfiguracja aktywnych urządzeń sieciowych  1. Serwer Wirtualizacyjny - 2 szt.  Element konfiguracji: Wsparcie dla Systemów Operacyjnych i Systemów Wirtualizacyjnych  Wymaganie o treści:  „Microsoft Windows Server min. w wersji 2012 (…)”  **zmienia na:**  „ Microsoft Windows Server min. w wersji 2012 R2 (…)”  Tożsama zmiana dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ. |
|  | 24.12.2018  Godz. 12:33 | I. Dostawa sprzętu komputerowego, konfiguracja aktywnych urządzeń sieciowych  . **Serwer bazy danych - 1 szt. „**   * **Dysk twardy** - Możliwość zainstalowania min. 18 dysków typu Hot Swap, SAS/SATA/SSD, 2.5””   W związku z faktem, że Zamawiający wymaga zainstalowanych dwóch dysków oraz do obsługi systemu zakupuje dodatkowe macierze dyskowe, czy dopuszczony zostanie serwer z obsługą 16 dysków typu Hot Swap, SAS/SATA/SSD, 2.5”? | Zgodnie ze SIWZ i późniejszymi zmianami, wyjaśnieniami |
|  | 24.12.2018  Godz. 12:33 | I. Dostawa sprzętu komputerowego, konfiguracja aktywnych urządzeń sieciowych  **Serwer bazy danych - 1 szt. „**   * **Interfejsy sieciowe** - Minimum 4 wbudowane porty Ethernet 10/100/1000 Mb/s z funkcją Wake-On-LAN, RJ45,   Czy Zamawiający przez wbudowane porty rozumie kartę sieciową nie wykorzystującą portów PCI-Express? | Zgodnie ze SIWZ i późniejszymi zmianami, wyjaśnieniami. |
|  | 24.12.2018  Godz. 12:33 | I. Dostawa sprzętu komputerowego, konfiguracja aktywnych urządzeń sieciowych  **Serwer bazy danych - 1 szt. „**   * **Zarządzanie i obsługa Techniczna** – prosimy o wykreślenie poniższych zapisów wskazujących tylko na jednego producenta sprzętu, co jest niezgodne z ustawą PZP: raz aplikacji z wykorzystaniem tzw. plików odpowiedzi dostarczanych przez producenta oprogramowania użytkowego:   - zautomatyzowane, personalizowane, zrównoleglone instalacje systemów operacyjnych oraz aplikacji z wykorzystaniem tzw. plików odpowiedzi dostarczanych przez producenta oprogramowania użytkowego,  - monitorowanie utylizacji (wykorzystania) następujących parametrów dla wirtualnych maszyn zainstalowanych na serwerze: procesor, pamięć, dyski twarde, interfejsy sieciowe,  - integrację z oprogramowaniem zarządzającym Red Hat Enterprise Virtualization | Zgodnie ze SIWZ i późniejszymi zmianami, wyjaśnieniami. |
|  | 24.12.2018  Godz. 12:33 | I. Dostawa sprzętu komputerowego, konfiguracja aktywnych urządzeń sieciowych  **Serwer bazy danych - 1 szt. „**   * **Wsparcie dla Systemów Operacyjnych i Systemów Wirtualizacyjnych –** prosimy o zmianę wymagań dla Microsoft Windows Server na wersję R2, poprzednie nie są już nawet wspierane przez producenta. | Zamawiający **zmienia** treść SIWZ w ten sposób, że w załączniku nr 1B  I. Dostawa sprzętu komputerowego, konfiguracja aktywnych urządzeń sieciowych  2. Serwer bazy danych - 1 szt.  Element konfiguracji: Wsparcie dla Systemów Operacyjnych i Systemów Wirtualizacyjnych  Wymaganie o treści:  „Microsoft Windows Server min. w wersji 2012 (…)”  **zmienia na:**  „ Microsoft Windows Server min. w wersji 2012 R2 (…)”  Tożsama zmiana dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ. |
|  | 24.12.2018  Godz. 12:33 | **Macierz dyskowa z kontrolerami FC - 1 szt. i 9. Zestaw Komputerowy TYP2 - 2 szt. i 10. Zestaw komputerowy TYP 3 - 4 szt.**   * **Funkcjonalności:**   - Macierz musi wspierać dyski: 400/800GB SSD 300/600/900GB SAS oraz 1TB, 2TB, 3TB SAS/NL-SAS – Czy Zamawiający dopuści obsługę dysków 4TB SAS/NL-SAS zamiast 3TB SAS/NL-SAS?  - Oferowana macierz musi pozwalać na rozbudowę do przynajmniej 192 dysków SAS/NL-SAS przy użyciu tych samych kontrolerów macierzowych. Czy Zamawiający dopuści macierz z rozbudową do 140 dysków SAS/NL-SAS? | Zgodnie ze SIWZ i późniejszymi zmianami, wyjaśnieniami. |
|  | 24.12.2018  Godz. 12:33 | **Biblioteka Taśmowa - 1 szt.**   * **Funkcjonalności -** Oferowany autoloader powinien posiadać port USB, w który można w przyszłości dołączyć pamięć USB zawierającą klucze szyfrujące dane zapisywane w napędzie. Prosimy o wykreślenie powyższej funkcjonalności, na etapie zapisywania danych Zamawiający powinien zabezpieczać pliki poprzez ich sprzętowe szyfrowanie, co umożliwia każde tego typu urządzenie, a powyższe wymagania tylko ogranicza konkurencję. | Zgodnie ze SIWZ i późniejszymi zmianami, wyjaśnieniami. |
|  | 24.12.2018  Godz. 12:33 | **Serwer Backup - 1 szt.**   * **Dysk twardy -**Zainstalowane min.: 4 dyski min. 4TB 7200 obr. – Czy Zamawiający nie popełnił błędu, nie ma takich dysków w formacie 2,5”, występują w formacie 3,5”. Proszę o zmianę wymagań formatu lub zminę pojemności na 2TB. | Zamawiający **zmienia** treść SIWZ w ten sposób, że w załączniku nr 1B  I. Dostawa sprzętu komputerowego, konfiguracja aktywnych urządzeń sieciowych  6. **Serwer Backup – 1szt**. -  Element konfiguracji: 10. **Dysk twardy,**  Wymaganie o treści:  „Możliwość zainstalowania do 8 dysków typu Hot Swap, SAS/SATA/SSD, 2,5”,  Zainstalowane min.:  2 dyski min. 300GB 10k SAS,  4 dyski min. 4TB 7200 obr.  **zmienia na:**  Możliwość zainstalowania min. 8 dysków typu Hot Swap, SAS/SATA/SSD 2,,5” lub 3,5”  Zainstalowane min.:  2 dyski min. 300GB 10k SAS,  4 dyski min. 4TB 7200 obr. lub 8 dysków min. 2TB 7200 obr.  Tożsama zmiana dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ. |
|  | 24.12.2018  Godz. 12:33 | **Serwer Backup - 1 szt.**   * **Kartypamięci -** zainstalowana kart pamięci min. 32GB (dedykowana do proponowanego serwera. Czy Zamawiający dopuści kartę pamięci 16GB, która w zupełności wystarczy do obsługi serwera? | Zgodnie ze SIWZ i późniejszymi zmianami, wyjaśnieniami. |
|  | 24.12.2018  Godz. 12:33 | **Serwer Backup - 1 szt.**   * **Wsparcie dla Systemów Operacyjnych i Systemów Wirtualizacyjnych** – prosimy o zmianę wymagań dla Microsoft Windows Server na wersję R2, poprzednie nie są już nawet wspierane przez producenta. | Zamawiający **zmienia** treść SIWZ w ten sposób, że w załączniku nr 1B  I. Dostawa sprzętu komputerowego, konfiguracja aktywnych urządzeń sieciowych  2. Serwer Backup 1szt. - 1 szt.  Element konfiguracji: Wsparcie dla Systemów Operacyjnych i Systemów Wirtualizacyjnych  Wymaganie o treści:  „Microsoft Windows Server min. w wersji 2012 (…)”  **zmienia na:**  „ Microsoft Windows Server min. w wersji 2012 R2 (…)”  Tożsama zmiana dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ. |
|  | 24.12.2018  Godz. 12:33 | **Zestaw Komputerowy TYP1 - 98 szt i 9. Zestaw Komputerowy TYP2 - 2 szt. i 10. Zestaw komputerowy TYP 3 - 4 szt.**   * **Obudowa -** Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, Dopuszcza się diodowy system sygnalizacji. Czy Zamawiający dopuści również akustyczny system diagnostyczny? | Zgodnie ze SIWZ i późniejszymi zmianami, wyjaśnieniami. |
|  | 24.12.2018  Godz. 12:33 | **Zestaw Komputerowy TYP1 - 98 szt i 9. Zestaw Komputerowy TYP2 - 2 szt. i 10. Zestaw komputerowy TYP 3 - 4 szt.**   * **Zasilacz -** Zasilacz maksymalnie 180W o sprawności minimum 85%. Czy Zamawiający dopuści zasilacz o mocy 210W, co w przyszłości do większe możliwości rozbudowy posiadanych komputerów, wpływ na zużycie energii nie będzie widoczny, obecnie stosowane zasilacze pobierają tylko tyle energii ile potrzebują. | Zgodnie ze SIWZ i późniejszymi zmianami, wyjaśnieniami. |
|  | 24.12.2018  Godz. 12:33 | **Zestaw Komputerowy TYP1 - 98 szt i 9. Zestaw Komputerowy TYP2 - 2 szt. i 10. Zestaw komputerowy TYP 3 - 4 szt.**   * **Płyta główna -** min. 1 złącze M.2 2280/2242 (zamiennie) z obsługą dysków SATA oraz PCIeNVMe. Czy Zamawiający dopuści komputer z złączem M.2-2280 dla dysków PCIeNVMe? | Zgodnie ze SIWZ i późniejszymi zmianami, wyjaśnieniami. |
|  | 24.12.2018  Godz. 12:33 | **Zestaw Komputerowy TYP1 - 98 szt i 9. Zestaw Komputerowy TYP2 - 2 szt. i 10. Zestaw komputerowy TYP 3 - 4 szt.**   * **Dysk -** Komputer musi umożliwiać instalację min 3 HDD, dopuszcza się kombinację 1 x SSD i 2 x dysk magnetyczny. Czy Zamawiający dopuści komputer z kombinacją 2 x dysk magnetyczny i 1 x PCIeNVMe | Zgodnie ze SIWZ i późniejszymi zmianami, wyjaśnieniami. |
|  | 24.12.2018  Godz. 12:33 | **Zestaw Komputerowy TYP1 - 98 szt i 9. Zestaw Komputerowy TYP2 - 2 szt. i 10. Zestaw komputerowy TYP 3 - 4 szt.**   * **Porty/złącza -** min. 1 x HDMI – Czy Zamawiający dopuści zamiennie port DVI zamiast HDMI? | Zgodnie ze SIWZ i późniejszymi zmianami, wyjaśnieniami. |
|  | 24.12.2018  Godz. 12:33 | **Zestaw Komputerowy TYP1 - 98 szt i 9. Zestaw Komputerowy TYP2 - 2 szt. i 10. Zestaw komputerowy TYP 3 - 4 szt.**   * **BIOS -** Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy oraz samej myszy. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu obsługi myszą, która tylko sztucznie ogranicza konkurencję? | Zgodnie ze SIWZ i późniejszymi zmianami, wyjaśnieniami. |
|  | 24.12.2018  Godz. 12:33 | **Zestaw Komputerowy TYP1 - 98 szt i 9. Zestaw Komputerowy TYP2 - 2 szt. i 10. Zestaw komputerowy TYP 3 - 4 szt.**   * **BIOS -** Oferowany BIOS musi posiadać poza swoją wewnętrzną strukturą menu szybkiego boot’owania które umożliwia min…. – Prosimy o wykreślenie całego punktu, który spełnia tylko jeden producent. | Zamawiający nie zgadza się na usunięcie zapisów. Mogłoby to skutkować dostarczeniem urządzeń nie posiadających bardzo istotnych z punktu widzenia zarządzania i obsługi wielu urządzeń w infrastrukturze Zamawiającego.  W przypadku wątpliwości Oferent obowiązany jest wykazać, że przygotowany opis wskazuje na jedno urządzenie. Oferent powinien wskazać, które konkretnie wymagania sprawiają trudność Oferentowi, przedstawić alternatywy sposobu ich realizacji wraz z parametrami. Wówczas Zamawiający ma możliwość zaakceptowania alternatywnego osiągnięcia wymaganych funkcjonalności. |
|  | 24.12.2018  Godz. 12:33 | **Zestaw Komputerowy TYP1 - 98 szt i 9. Zestaw Komputerowy TYP2 - 2 szt. i 10. Zestaw komputerowy TYP 3 - 4 szt.**   * **Ceryfikaty**– „Urządzenia wyprodukowane są przez producenta, zgodnie z normą PN-EN ISO 50001” – wnosimy o wykreślenie tego zapisu, ponieważ przytoczona norma nie dotyczy urządzenia a tylko organizacji produkującej i nie wpływa w żaden sposób na jakość oferowanego produktu. Norma ISO 50001:2018 Systemy zarządzania energią - wymagania i zalecenia użytkowania to dla organizacji narzędzie do wdrożenia systemu zarządzania energią, a także sposób na wydajne i skuteczne jej wykorzystanie. Norma nie określa celów w zakresie poprawy charakterystyki energetycznej, które pozostają w gestii organizacji lub organów regulacyjnych. Oznacza to, że każda organizacja, niezależnie od aktualnego poziomu wydajności energetycznej, może wdrożyć ISO 50001, aby ustalić punkt odniesienia i zacząć poprawę wydajności we własnym tempie. | Zgodnie ze SIWZ i późniejszymi zmianami, wyjaśnieniami. |
|  | 24.12.2018  Godz. 12:33 | **Zestaw Komputerowy TYP1 - 98 szt i 9. Zestaw Komputerowy TYP2 - 2 szt. i 10. Zestaw komputerowy TYP 3 - 4 szt.**  **Certyfikaty** – „Certyfikat TCO, wymagana certyfikacja na stronie <http://tco.brightly.se/pls/nvp/!tco_search> – załączyć do oferty wydruk z strony” – wnosimy o wykreślenie zapisu, ze względu na fakt, że podana strona przestała działać w drugim kwartale 2018 roku oraz to, że norma dotyczy monitorów | Zgodnie ze SIWZ i późniejszymi zmianami, wyjaśnieniami.  Norma TCO jest wykorzystywana także dla innych urządzeń elektronicznych. Na wskazanej stronie jest przekierowanie do nowej strony i można z niej skorzytać przy pobieraniu wydruków  <http://tcocertified.com/tco-certified/tco-certified-product-search/> |
|  | 24.12.2018  Godz. 23:28 | 1. **Kryteria oceny ofert Stopień spełnienia wymagań fakultatywnych na etapie składania ofert (K5)**   Prosimy o precyzyjne wyjaśnienie i jasne zdefiniowanie powyższego kryterium w celu uniknięcia jakichkolwiek rozbieżności interpretacyjnych:   1. Czy „Kryterium dopuszczające do przyjęcia oferty wynosi co najmniej 50% wszystkich kryteriów fakultatywnych” oznacza, że oferta która będzie miała kryterium dopuszczające poniżej 50% będzie uznana za ofertę odrzuconą ? 2. Jeśli tak to z jakiego konkretnego przepisu ustawy Pzp? | Zamawiający z treści kryterium usuwa wyrażenie:  „Kryterium dopuszczające do przyjęcia oferty wynosi co najmniej 50% wszystkich kryteriów fakultatywnych” |
|  | 24.12.2018  Godz. 23:28 | **Pytanie 2 Kryteria oceny ofert Stopień spełnienia wymagań fakultatywnych na etapie składania ofert (K5)**   1. Prosimy o podanie jaka jest liczba wszystkich kryteriów ? 2. Prosimy o podanie jaka jest liczba wszystkich kryteriów obligatoryjnych ? 3. Prosimy o podanie jaka jest liczba wszystkich kryteriów fakultatywnych ? 4. Prosimy o podanie jaka jest liczba wszystkich wymaganych kryteriów fakultatywnych na zakończenie wdrożenia - do oceny ? 5. Prosimy o podanie jaka jest maksymalna liczba wszystkich fakultatywnych kryteriów możliwych do spełnienia na etapie składania ofert - do oceny określone przez wykonawcę w formularzu oferty ? | a) 1278+104+16 = 1398  TAK/TAK - 104  TAK/NIE - 1278  NIE/NIE - 16  b) 104 oznaczone przez Zamawiającego jako TAK/TAK  c) 1278  d) 1278  e) 1278+16=1294 |
|  |  | **Pytanie 3 Kryteria oceny ofert Stopień spełnienia wymagań fakultatywnych na etapie składania ofert (K5)**  Wynik wzoru K5 wyliczony zostanie z dokładnością do 0,01 pkt. Składniki wzoru K5 są zaokrąglane w górę do pełnej jedności.  Na jakich zasadach odbędzie się zaokrąglanie do pełnej jedności ? | Zamawiający udzielając odpowiedzi na pytaniem m.in. 21 dokonał zmiany sposobu oceny w kryterium K5. Zasady zaokrąglania: Zaokrąglamy wyniki działań matematycznych do drugiego miejsca po przecinku, jeżeli kolejna cyfra jest większa lub równa od 5 to zaokrąglamy w górę, jeżeli mniejsza, to nic nie zmieniamy, a pozostałe cyfry odcinamy. |
|  | 24.12.2018  Godz. 23:28 | **Pytanie 4 DEFINICJE**  Zamawiający określa pod tabela opisująca kryteria oceny ofert następujące definicje:  Wymaganie obligatoryjne - są to parametry wskazane w załączniku nr 2 Opis przedmiotu zamówienia jako  **bezwzględnie wymagane** przez Zamawiającego na dzień składania oferty  Wymaganie fakultatywne na etapie składania ofert - dowolnie wybrane przez Wykonawcę funkcjonalności  (minimum 50%) ze wszystkich wymaganych dopiero na koniec wdrożenia  Wymaganie fakultatywne - wszystkie funkcjonalności wymagane dopiero na koniec wdrożenia  OPZ zawiera w swoim opisie m.in. dwie kolumny :   1. Wymaganie obligatoryjne (TAK / NIE) 2. Wymagane dostępności funkcjonalności na etapie składania oferty   Pytanie: Jakim wymaganiem jest „Obsługa Standardu HL7 minimum w wersji 2.3. lub wyższej” skoro jest oznaczone jako „obligatoryjne” ale jednocześnie NIE jest wymagane na etapie składania oferty a na koniec wdrożenia. Zgodnie z definicją oznacza Wymaganie fakultatywne.  **Wymagania na zgodność ze standardem HL7**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Lp.** | **Wymaganie** | **Wymaganie obligatoryjne (TAK / NIE)** | **Wymagane dostępności funkcjonalności na etapie składania oferty** | |  | Obsługa Standardu HL7 minimum w wersji 2.3. lub wyższej | TAK | NIE |   **Prosimy o precyzyjne wyjaśnienie i jasne zdefiniowanie poszczególnych kryteriów ?** | Zal. 2 OPZ zawiera w swoim opisie dwie kolumny :  " Wymaganie obligatoryjne (TAK / NIE)" oraz  "Wymagane dostępności funkcjonalności na etapie składania oferty"  „Obsługa Standardu HL7 minimum w wersji 2.3. lub wyższej” jest oznaczone w kolumnie "*Wymaganie obligatoryjne (TAK / NIE)"* jako „ TAK” co oznacza, że jest **bezwzględnie wymagane** przez Zamawiającego najpóźniej na koniec wdrożenia.  „Obsługa Standardu HL7 minimum w wersji 2.3. lub wyższej” jest oznaczone w następnej kolumnie "*Wymagane dostępności funkcjonalności na etapie składania oferty*" słowem „NIE” co oznacza, że Wykonawca decyduje kiedy zrealizuje tę funkcjonalność ale i tak jest ona bezwzględnie wymagana przez Zamawiającego - najpóźniej na koniec wdrożenia- **wymaganie fakultatywne**.  Zamawiający wyjaśnia, że dopiero wypełnienie w Zal. 1c drugiej kolumny *" Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE na wymaganie dostępności funkcjonalności na etapie składania oferty* " **słowem "TAK "** czyni funkcjonalność **bezwzględnie wymaganą** przez Zamawiającego na dzień składania oferty .  Zal. 2 OPZ zawiera w swoim opisie dwie kolumny :  "Wymaganie obligatoryjne (TAK / NIE)"  oraz "Wymagane dostępności funkcjonalności na etapie składania oferty"  1.wariant "TAK/TAK" w Zal. 2 OPZ  Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie funkcjonalności (załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia), które są  **bezwzględnie wymagane** przez Zamawiającego na dzień składania oferty **mają w obu kolumnach słowo " TAK** " i są zgodnie z definicją **wymaganiami obligatoryjnymi**  2.wariant "TAK/NIE "w Zal. 2 OPZ  Zamawiający wyjaśnia, że dopiero wypełnienie w Zal. 1c drugiej kolumny *" Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE na wymaganie dostępności funkcjonalności na etapie składania oferty* " **słowem "TAK "** czyni funkcjonalność **bezwzględnie wymaganą** przez Zamawiającego na dzień składania oferty.  Natomiast wypełnienie w Zal. 1c drugiej kolumny **słowem "NIE"** skutkuje tym, że funkcjonalność jest **bezwzględnie wymaganą** przez Zamawiającego ale **dopiero na dzień zakończenia wdrożenia.**  3. wariant "NIE/NIE" w Zal. 2 OPZ  Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie **funkcjonalności ze słowem "NIE" w pierwszej kolumnie** ( załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia ), *"Wymaganie obligatoryjne (TAK / NIE)"* są funkcjonalnościami nieobowiązującymi do spełnienia przez Wykonawcę.  Zamawiający wyjaśnia, że dopiero wypełnienie w Zal. 1c drugiej kolumny *" Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE na wymaganie dostępności funkcjonalności na etapie składania oferty* " **słowem "TAK "** czyni taką funkcjonalność **bezwzględnie wymaganą** przez Zamawiającego na dzień składania oferty. Natomiast *"Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE na wymaganie dostępności funkcjonalności na etapie składania oferty"* **słowem " NIE "** nie skutkuję żadnymi konsekwencjami dla Wykonawcy w przypadku niezrealizowania tej funkcjonalności nawet na koniec wdrożenia. |
|  | 24.12.2018  Godz. 23:28 | **Pytanie 5 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy**  Zamawiający wymaga aby Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w maksymalnej dopuszczonej przepisami wysokości tj. 10% ceny brutto podanej w złożonej ofercie. Bezspornym jest, że Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. Ustawa Pzp stanowi m.in. że Zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Mając na uwadze wielkość postępowania, czas jego realizacji oraz fakt, że koszt finansowy i obsługa tak wysokiego zabezpieczenia w istotny i bezpośredni sposób wpłynie na cenę oferty oraz w pewien sposób ogranicza liczbę podmiotów mogących ubiegać się o zamówienie, zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający zmniejszy wysokość zabezpieczenia do 3% ceny brutto podanej w złożonej ofercie ? | Zamawiający **zmienia** treść SIWZ w ten sposób, że :  - w rozdziale XIV dotychczasowe brzmienie pkt 1 zmianie na:  „1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie”.  - w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w pkt 11 Oświadczenie dot. postanowień SIWZ dotychczasowe brzmienie ppkt 13 otrzymuje brzmienie: „13. Oświadczamy, że zobowiązujemy się do wpłacenia\*\*/wniesienia\*\* zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5% wartości przedmiotu umowy brutto, tj. ................zł. brutto w formie ............”  Zmieniony załącznik nr 1 stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień, zmian. |
|  | 24.12.2018  Godz. 23:28 | **Pytanie 6** **Warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej**  Dlaczego i na jakiej podstawie Zamawiający określił tak wygórowane i nieproporcjonalne zdaniem Wykonawcy wymogi posiadania środków finansowych lub zdolność kredytowej w wysokości minimum 1.500.000,00 zł. oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 3.000.000,00 zł choćby w zestawieniu z niewygórowanym wymogiem zdolności technicznej lub zawodowej na poziomie dwóch dostaw oprogramowania (w ciągu pięciu a nie standardowo trzech lat) o łącznej wartości min. 1 500 000 zł brutto ? Wnosimy o zmianę warunków udziału w zakresie zdolności finansowej do wymogu 700 000 zł i ubezpieczenia OC do 2 500 000 zł. co będzie wymogami racjonalnymi i proporcjonalnymi co do zakresu projektu oraz odzwierciedli aktualną tendencję do maksymalnego otwierania rynku na szerszą grupę wykonawców. | Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. |
|  | 24.12.2018  Godz. 23:28 | **Pytanie 7 SIWZ procedura odwrócona, prezentacja**  Zamawiający bezspornie zadeklarował, że (…) w postępowaniu **zastosował** tzw. „procedurę odwróconą” zgodnie z dyspozycją art. 24aa ust. 1 ustawy, tj. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie **zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza**, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  Jednocześnie z treści punktu 13 na stronie 21 wynika, iż Zamawiający **zaprosi dwóch wykonawców, których oferty zostaną ocenione jako najkorzystniejsze z punktu widzenia ustalonych kryteriów oceny ofert, do demonstracji**, tj. do zaprezentowania oferowanego rozwiązania zostanie wystosowane do dwóch wykonawców, zgodnie z zasadą: pierwszy dokonuje prezentacji ten wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą , tj. otrzyma największą liczbę punktów za kryteria określone w SIWZ a następnie drugi w kolejności.  Prosimy wyjaśnienie powyższej sytuacji. Zdaniem Wykonawcy, zastosowana procedura wymaga prezentacji zaoferowanego rozwiązania **przez wszystkich wykonawców** a następnie ocenę ofert tych wykonawców, których prezentacja przebiegła pozytywnie. Wtedy po ocenie Zamawiający powinien zbadać czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  Co w przypadku złożenia tylko jednej oferty ? Na jakiej podstawie (mając na uwadze postanowienia art. 7 ustawy Pzp) Zamawiający będzie zapraszał tylko dwóch a nie trzech lub wszystkich wykonawców? | Zamawiający zmienia treść SIWZ w ten sposób, że w rozdziale V pkt 13 otrzymuje brzmienie:  „Zamawiający informuje, że zaprosi Wykonawców, którzy złożyli oferty, do prezentacji oferowanego systemu (szczegółowe zasady określa załącznik nr 15 do SIWZ – Regulamin i scenariusz prezentacji) |
|  | 24.12.2018  Godz. 23:28 | Pytanie nr 6 Załącznik 14, umowa, par. 1, pkt. 22  Prosimy o dopuszczenie rejestru Help Desk, który dedykowany jest do ewidencji i obsługi zgłoszeń serwisowych, udostępniania informacji o dostępnych uaktualnieniach Aplikacji oraz publikowania informacji i procedur dotyczących eksploatacji ZSI bądź MBD. Zmiana ta jest podyktowana wykorzystywanym przez Wykonawcę Help Deskiem. | Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie |
|  | 24.12.2018  Godz. 23:28 | Pytanie nr 7 Załącznik 14, umowa, par. 3, pkt. 3, ust. 3 i 4)  Prosimy o dopuszczenie rozwiązania w którym to każda wizyta Wykonawcy w BCM oraz wykonane w czasie tej wizyty zadania zostały zarejestrowane w Help Desku udostępnionym przez Wykonawcę do którego będzie miał dostęp BCM, a wykaz wykonanych prac będzie mógł zostać wydrukowany na stosownym Protokole Wykonania Usługi przygotowanym przez Wykonawcę w okresie miesięcznym poprzez wygenerowanie raportu ze zgłoszeń zaewidencjonowananych w Help Desku. A uwagi do wykonanych prac mogą zostać umieszczone pod zgłoszeniem lub na protokole. Jeżeli BCM, żadnych uwag nie wyspecyfikuje, tym samym uznaje się, że wykonane w czasie wizyty zadania zostały wykonane należycie i nie będzie w tym zakresie wysuwał żadnych roszczeń w przyszłości. | Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie |
|  | 24.12.2018  Godz. 23:28 | Pytanie nr 8 Załącznik 14, załącznik do umowy nr 5, warunki gwarancji, pkt.7  Prosimy o dopuszczenie HD w którym to będzie udostępniania informacja o aktualizacji ZSI, a sam plik do upgrade/update może znajdować się w innym miejscu np. na udostępnionym przez Wykonawcę serwerze ftp. | Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie |
|  | 24.12.2018  Godz. 23:28 | Pytanie nr 9 Załącznik 14, załącznik do umowy nr 5, warunki gwarancji, pkt.18  Prosimy o dopuszczenie rozwiązania HD w którym to po zaewidencjonowaniu przez Użytkownika zgłoszenia serwisowego system nadaje mu status „nowe”. Zmiana ta podyktowana jest wykorzystywanym przez Wykonawcę rejestrem zgłoszeń Help Desk. | Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie |
|  | 24.12.2018  Godz. 23:28 | Pytanie nr 10 Załącznik 14, załącznik do umowy nr 5, warunki gwarancji, pkt.19  Prosimy o dopuszczenie rozwiązania HD w którym to po wstępnej weryfikacji kompletności oraz formy Zgłoszenia Serwisowego zostaje ono przypisane do właściwego Konsultanta Serwisu i dostaje status „podjęte”. Zmiana ta podyktowana jest wykorzystywanym przez Wykonawcę rejestrem zgłoszeń Help Desk. | Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie |
|  | 24.12.2018  Godz. 23:28 | Pytanie nr 11 Załącznik 14, załącznik do umowy nr 5, warunki gwarancji, pkt.19  Prosimy o dopuszczenie rozwiązania HD w którym w zależności od rodzaju zgłoszenia fazy obsługi zgłoszenia oraz jego zawartości zgłoszenie przyjmie jeden z następujących statusów:  a) nowy,  b) podjęty,  c) u klienta,  d) aktywny,  e) zrealizowane,  f) odrzucone,  g) zamknięte.  Zmiana ta podyktowana jest wykorzystywanym przez Wykonawcę rejestrem zgłoszeń Help Desk. | Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie |
|  | 24.12.2018  Godz. 23:28 | Pytanie nr 12 Załącznik 14, załącznik do umowy nr 5, warunki gwarancji, pkt.23, ust. f  Prosimy o dopuszczenie rejestru zgłoszeń HD, który nie będzie posiadał serwera ftp. Zmiana ta podyktowana jest wykorzystywanym przez Wykonawcę rejestrem zgłoszeń narzędziem Help Desk, a serwer ftp w przypadku rozwiązania Wykonawcy jest osobnym narzędziem nie powiązanym bezpośrednio z HD. | Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie |
|  | 24.12.2018  Godz. 23:28 | Pytanie nr 13 Załącznik 14, załącznik do umowy nr 5, warunki gwarancji, pkt.24, ust. b  Prosimy o dopuszczenie rozwiązania w którym to, gdy upłynęło 7 dni od terminu, w którym zgłoszenie zostało zrealizowane, a Użytkownik nie wniósł do niego zastrzeżeń zostało ono automatycznie zamknięte. Zmiana ta podyktowana jest wykorzystywanym przez Wykonawcę rejestrem zgłoszeń Help Desk. | Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie |
|  | 24.12.2018  Godz. 23:28 | Pytanie nr 14 Serwer Witalizacyjny  Lp.2 **Procesory** --Prosimy o zmianę zapisu na poniższy ,testySPECint\_rate 2006 nie są już dostępne dla nowej generacji serwerów( przestarzały zapis):  Minimum dwa procesory. minimum ośmiordzeniowe. osiągające w testach SPECrate2017 intbase wynik nie gorszy niż 73 punktów w konfiguracji dwuprocesorowej. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego, wynik testu musi być publikowany na stronie www.spec.org,  - Zamawiający wymaga złożenia wraz z oferta u/uników w/w testów.  Lp.4 **Pamięć operacyjna** – Prosimy o usunięcie zapisu Online Spare .  Lp.6 **Dysk twardy** – Prosimy o dopuszczenie rozbudowy do 16 dysków 2,5 Hot Swap w przypadku montażu napędu DVD-RW  Lp.8 **Karty pamięci** – Czy zamaewaijący dopuści karty microSD  Lp.10 **Interfejsy sieciowe** – Prosimy o doprecyzowanie :  - Min. 2 porty 10G – jakiego typu porty mają być zamontowane w serwerze SFP+ czy Base-T ?  Lp.12 **Porty** – Prosimy o dopuszczenie serwera posiadającego jeden port USB 3.0 wewnątrz serwera.  Lp.13 **Zasilacz** – Prosimy o dopuszczenie Zasilaczy 450W  Lp.15 **Zarządzanie i obsługa techniczna** – Prosimy o usunięcie zapisów  - zautomatyzowane, personalizowane, zrównoleglone instalacje systemów operacyjnych oraz aplikacji z wykorzystaniem tzw. plików odpowiedzi dostarczanych przez producenta oprogramowania użytkowego  - automatyczne wykrywanie i identyfikacja urządzeń zainstalowanych w ramach infrastruktury (serwery, obudowy blade, karty zarządzające)  Usunięcie - i prezentację infrastruktury w postaci graficznej  - monitorowanie utylizacji (wykorzystania) następujących parametrów dla wirtualnych maszyn zainstalowanych na serwerze: procesor, pamięć, dyski twarde, interfejsy sieciowe,  Lp.16 **Wsparcie dla Systemów Operacyjnych i Systemów Wirtualizacyjnych** -Prosimy o usunięcie z listy systemu - CanonicalUbuntu - Zgodnie z opisem siwz wskazany system operacyjny nie będzie wykorzystywany w środowisku  Lp.17 **Oprogramowanie** - Prosimy o potwierdzenie ze zamawiający wymaga płatnego systemu wirtualizacyjnego na każdy serwer oraz jednej konsoli zarządzania centralnego . | Zgodnie ze SIWZ i późniejszymi zmianami, wyjaśnieniami  Natomiast w zakresie :  Lp.10 **Interfejsy sieciowe – Prosimy o doprecyzowanie :**  - Min. 2 porty 10G – jakiego typu porty mają być zamontowane w serwerze SFP+ czy Base-T ?  Zamawiający informuje, że chodzi o minimum 2 porty Base-T  Lp.17 **Oprogramowanie -** Prosimy o potwierdzenie ze zamawiający wymaga płatnego systemu wirtualizacyjnego na każdy serwer oraz jednej konsoli zarządzania centralnego - Zamawiający wymaga dostawy komercyjnego systemu wirtualizacyjnego warz z konsolą zarządzająca posiadającego wsparcie producenta tego systemu. |
|  | 24.12.2018  Godz. 23:28 | Pytanie nr 15 Serwer bazy danych  Lp.2 Procesor – Minimum jeden procesor czterordzeniowy osiągający w testach SPECrate2017 intbase wynik nie gorszy niż 44 punktów w konfiguracji dwuprocesorowej. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego, wynik testu musi być publikowany na stronie www.spec.org  - Zamawiający wymaga złożenia wraz z oferta wirników w/w testów.  Lp.4 **Pamięć operacyjna** – Prosimy o usunięcie zapisu Online Spare .  Lp.6 **Dysk twardy** – Prosimy o dopuszczenie rozbudowy do 16 dysków 2,5 Hot Swap w przypadku montażu napędu DVD-RW  Lp.8 **Karty pamięci –** Czy zamawiający dopuści karty microSD  Lp.10 **Interfejsy sieciowe – Prosimy o doprecyzowanie :**  - Min. 2 porty 10G – jakiego typu porty mają być zamontowane w serwerze SFP+ czy Base-T ?  Lp.12 **Porty –** Prosimy o dopuszczenie serwera posiadającego jeden port USB 3.0 wewnątrz serwera.  Lp.13 **Zasilacz** – Prosimy o dopuszczenie Zasilaczy 450W  Lp.15 **Zarządzanie i obsługa techniczna** – Prosimy o usunięcie zapisów  - zautomatyzowane, personalizowane, zrównoleglone instalacje systemów operacyjnych oraz aplikacji z wykorzystaniem tzw. plików odpowiedzi dostarczanych przez producenta oprogramowania użytkowego  - automatyczne wykrywanie i identyfikacja urządzeń zainstalowanych w ramach infrastruktury (serwery, obudowy blade, karty zarządzające)  Usunięcie - i prezentację infrastruktury w postaci graficznej  - monitorowanie utylizacji (wykorzystania) następujących parametrów dla wirtualnych maszyn zainstalowanych na serwerze: procesor, pamięć, dyski twarde, interfejsy sieciowe,  Lp.16 **Wsparcie dla Systemów Operacyjnych i Systemów Wirtualizacyjnych** -Prosimy o usunięcie z listy systemu - CanonicalUbuntu - Zgodnie z opisem siwz wskazany system operacyjny nie będzie wykorzystywany w środowisku  Lp.17 **Oprogramowanie -** Prosimy o potwierdzenie ze zamawiający wymagasystemu operacyjnego na którym będzie pracował motor bazy danych dostarczony razem z systemem medycznym . | Zgodnie ze SIWZ i późniejszymi zmianami, wyjaśnieniami.  Natomiast w zakresie:  Lp.10 **Interfejsy sieciowe – Prosimy o doprecyzowanie :**  - Min. 2 porty 10G – jakiego typu porty mają być zamontowane w serwerze SFP+ czy Base-T ?  Zamawiający informuje, że chodzi o minimum 2 porty Base-T  p.17 **Oprogramowanie -** Prosimy o potwierdzenie ze zamawiający wymaga systemu operacyjnego na którym będzie pracował motor bazy danych dostarczony razem z systemem medycznym .  Tak – Zamawiający wymaga dostarczenia takiego systemu. Jednocześnie informuje, że rolą Wykonawcy jest dostarczenie wszystkich wymaganych do działania komponentów systemu w tym systemów operacyjnych. |
|  | 24.12.2018  Godz. 23:28 | Pytanie nr 16 Macierz dyskowa z kontrolerami FC  Lp.**2 Funkcjonalności** :  -Macierz musi wspierać dyski: 400/800GB SSD 300/600/900GB SAS oraz 1TB, 2TB, 3TB SAS/NL-SAS.  Prosimy o dopuszczenie macierzy wpierającej dyski 960Gb zamiast 800GB SSD  Prosimy o dopuszczenie macierzy nie obsługującej dysków 3TB  - Macierz musi być dostarczona wraz z min. 10 dysków min. 300GB, 15k SAS 2,5’’.  Czy zamawiający dopuści Dostarczenie macierzy z min 10 dysków 600GB 15k SAS 2,5” ?  -Oferowana macierz musi pozwalać na rozbudowę do przynajmniej 192 dysków SAS/NL-SAS przy użyciu tych samych kontrolerów macierzowych.  Prosimy o dopuszczenie macierzy obsługującej rozbudowę do 144 dysków .  - Macierz w maksymalnej konfiguracji musi osiągać wydajność 4500 MB/s przy odczycie oraz 3500 MB/s przy zapisie dla obciążenia sekwencyjnego blokiem 256KB dla RAID 5. Konieczne dostarczenie odpowiednich potwierdzeń z kalkulatorów wydajności lub dokumentacji produktu.  Prosimy o dopuszczenie dostarczenia wyników za pomocą IOPS zamiast MB/s lub usunięcie zapisu , podany zapis wskazuje jednoznacznie na jednego producenta . | Zgodnie ze SIWZ i późniejszymi zmianami, wyjaśnieniami. |
|  | 24.12.2018  Godz. 23:28 | Pytanie nr 17: Biblioteka Taśmowa  Lp.2 **Funkcjonalności**  Prosimy o usunięcie zapisów :  -Dla oferowanego autoloadera taśmowego parametr MTBF musi wynosić, co najmniej 100 000 godzin.  -Dla oferowanego autoloadera taśmowego parametr MSBF musi wynosić, co najmniej 2 000 000 pełnych cykli „załaduj/wyładuj”.  Powyższe zapisy nie mają racji bytu ze względu na okres gwarancji którym ma zostać objęta dostarczana biblioteka taśmowa  - Oferowany autoloader powinien posiadać port USB, w który można w przyszłości dołączyć pamięć USB zawierającą klucze szyfrujące dane zapisywane w napędzie.  Zgodnie z zapisami siwz system backupowy wykonuje szyfrowanie backupy nie ma potrzeby szyfrować danych zapisanych na taśmie 2-gi raz .  Lp.3 **Wyposażenie dodatkowe** -  - 1xkabel SAS 6Gb/s o długości min. 2 metry  Zamawiający specyfikuje napęd FC a wymaga kabla sas , prosimy o zmianę lub usunięcie . | Zgodnie ze SIWZ i późniejszymi zmianami, wyjaśnieniami.  Jednocześnie Zamawiający informuje, iż odnośnie wyposażenia dodatkowego Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia bez kabla SAS. |
|  | 24.12.2018  Godz. 23:28 | Pytanie nr 18: Przełącznik sieciowy (Klaster)  Lp.3 **Funkcjonalność-** Obsługa ramek Jumbo – Prosimy o dopuszczenie ramek jumbo na poziomie 9kB  Lp.3 **Funkcjonalność-** Obsługa sieci IEEE 802.1Q VLAN - 4094 tagi sieci VLAN oraz 4094 jednoczesnych sieci VLAN  Prosimy o dopuszczenie - 4093 tagi sieci VLAN oraz 4093 jednoczesnych sieci VLAN  Lp.4 **Gwarancja**-Wymagane jest zapewnienie wsparcia telefonicznego w trybie 8x5 przez cały okres trwania gwarancji. Prosimy o usunięcie zapisu  Wskazane parametry jednoznacznie wskazują na 1 producenta przełączników sieciowych oraz ograniczają możliwość zaproponowania sprzętu innego producenta . | Zgodnie ze SIWZ i późniejszymi zmianami, wyjaśnieniami. |
|  | 24.12.2018  Godz. 23:28 | Pytanie nr 19: Serwer Backup  Lp.2 Procesor – Minimum jeden procesor ośmiordzeniowy osiągający w testach SPECrate2017 intbase wynik nie gorszy niż 30 punktów w konfiguracji dwuprocesorowej. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego, wynik testu musi być publikowany na stronie www.spec.org  - Zamawiający wymaga złożenia wraz z oferta wirników w/w testów.  Lp.4 **Pamięć operacyjna** – Prosimy o usunięcie zapisu Online Spare .  Lp.6 **Dysk twardy** – Możliwość zainstalowania do 8 dysków typu Hot Swap, SAS/SATA/SSD, 2,5”,  Zamawiający specyfikuje dyski 2,5 , a wymaga dysków 3,5 :  Zainstalowane min.:  2 dyski min. 300GB 10k SAS,  4 dyski min. 4TB 7200 obr.  Prosimy o zmianę z 2,5 na 3,5.  Lp.8 **Karty pamięci –** Czy zamawiający dopuści karty microSD  - Czy zamawiający dopuści zainstalowane karty pamięci 2x64GB ?  Lp.10 **Interfejsy sieciowe – Prosimy o doprecyzowanie :**  - Min. 2 porty 10G – jakiego typu porty mają być zamontowane w serwerze SFP+ czy Base-T ?  - Zamawiający specyfikuje serwer jako serwer Backup , jednakże nie specyfikuje karty FC do komunikacji z biblioteka .  Prosimy o potwierdzenie ze oferowany serwer ma zostać dostarczony z Kartą HBA FC .  Lp.12 **Porty –** Prosimy o dopuszczenie serwera posiadającego jeden port USB 3.0 wewnątrz serwera.  Lp.13 **Zasilacz** – Prosimy o dopuszczenie Zasilaczy 450W  Lp.15 **Zarządzanie i obsługa techniczna** – Prosimy o usunięcie zapisów  - zautomatyzowane, personalizowane, zrównoleglone instalacje systemów operacyjnych oraz aplikacji z wykorzystaniem tzw. plików odpowiedzi dostarczanych przez producenta oprogramowania użytkowego  - automatyczne wykrywanie i identyfikacja urządzeń zainstalowanych w ramach infrastruktury (serwery, obudowy blade, karty zarządzające)  Usunięcie - i prezentację infrastruktury w postaci graficznej  - monitorowanie utylizacji (wykorzystania) następujących parametrów dla wirtualnych maszyn zainstalowanych na serwerze: procesor, pamięć, dyski twarde, interfejsy sieciowe,  Lp.16 **Wsparcie dla Systemów Operacyjnych i Systemów Wirtualizacyjnych** -Prosimy o usunięcie z listy systemu - CanonicalUbuntu - Zgodnie z opisem siwz wskazany system operacyjny nie będzie wykorzystywany w środowisku  Lp.17 **Oprogramowanie -** Prosimy o potwierdzenie ze zamawiający wymagasystemu operacyjnego na którym będzie pracowało oprogramowanie do backupu dostarczone w ramach postępowania ? | Zgodnie ze SIWZ i późniejszymi zmianami, wyjaśnieniami.  Natomiast w zakresie: Lp.6 **Dysk twardy** – Możliwość zainstalowania do 8 dysków typu Hot Swap, SAS/SATA/SSD, 2,5”,  Zamawiający specyfikuje dyski 2,5 , a wymaga dysków 3,5 :  Zainstalowane min.:  2 dyski min. 300GB 10k SAS,  4 dyski min. 4TB 7200 obr.  Prosimy o zmianę z 2,5 na 3,5.  Zamawiający zmienia treść SIWZ w ten sposób, że w  w załączniku nr 1B  I. Dostawa sprzętu komputerowego, konfiguracja aktywnych urządzeń sieciowych  6. Serwer Backup – 1szt. -  Element konfiguracji: 10. Dysk twardy,  Wymaganie o treści:  „Możliwość zainstalowania do 8 dysków typu Hot Swap, SAS/SATA/SSD, 2,5”,  Zainstalowane min.:  2 dyski min. 300GB 10k SAS,  4 dyski min. 4TB 7200 obr.  **zmienia na:**  Możliwość zainstalowania min. 8 dysków typu Hot Swap, SAS/SATA/SSD 2,5” lub 3,5”  Zainstalowane min.:  2 dyski min. 300GB 10k SAS,  4 dyski min. 4TB 7200 obr. lub 8 dysków min. 2TB 7200 obr.  Tożsama zmiana dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ.  Lp.10 Interfejsy sieciowe – Prosimy o doprecyzowanie :  - Min. 2 porty 10G – jakiego typu porty mają być zamontowane w serwerze  Odpowiedź :  Minimum 2 porty Base-T  Ponadto Zamawiający informuje, że oferowany serwer ma zostać  dostarczony z dodatkową kartą posiadająca min 2 porty FC 16Gb  Lp.17 **Oprogramowanie**  Prosimy o potwierdzenie ze zamawiający wymagasystemu operacyjnego na którym będzie pracowało oprogramowanie do backupu dostarczone w ramach postępowania ?  System operacyjny został opisany w specyfikacji i jego dostawa jest wymagana. |
|  | 24.12.2018  Godz. 23:28 | Pytanie nr 20: Drukarka  Lp.7 **Łączność sieciowa-** Czy Zamawiający dopuści drukarkę, która nie posiadają w standardzie łączności WiFi?  Lp.11 **Inne** - Czy Zamawiający dopuści drukarkę, która waży 14 kg?  Wskazane parametry jednoznacznie wskazują na 1 producenta drukarki oraz ograniczają możliwość zaproponowania sprzętu innego producenta . | Zamawiający nie dopuści drukarki, która nie posiada w standardzie łączności WiFi.  Zamawiający dopuści drukarkę, która waży 14 kg. |
|  | 24.12.2018  Godz. 23:28 | Pytanie nr 21: Urządzenie wielofunkcyjne TYP1  Lp.3 **Języki druku** -Postulujemy zmianę języka drukarki z PCL5c na PCL5e ponieważ język PCL5c jest dedykowany do obsługi drukarek kolorowych a przedmiotem zamówienia z tej kategorii jest urządzenie monochromatyczne.  Lp.2 **Rozdzielczość skanowania-** Czy Zamawiający zaakceptuje skanowanie z rozdzielczością maksymalnie 600 x 600 dpi?  Lp.6 **Format skanowania** -Czy Zamawiający zaakceptuje skanowanie w formatach PDF, TIFF i JPEG zamiast formatu RAW?  Lp.7 **Łączność sieciowa -** Czy do łączności sieciowej Zamawiający dopuści interfejs Gigabit Ethernet?  Lp.9 **Podajnik papieru** -Czy wymagana gramatura papieru 60-163 g/m2 odnosi się do podajnika na 250 arkuszy czy to podajnika ADF?  Lp.9 **Podajnik papieru-** Czy w przypadku podajnika ADF Zamawiający zaakceptuje obsługę papieru 60-160 g/m2? | Odpowiedź na pytanie dot. :  Lp.3 **Języki druku** -  Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie  Lp.2 **Rozdzielczość skanowania-** Czy  Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie  Lp.6 **Format skanowania**  Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie  Lp.7 **Łączność sieciowa -**  W OPZ podano parametry minimalne.  Lp.9 **Podajnik papieru** -  Wymaganie dotyczy podajnika uniwersalnego.  Lp.9 **Podajnik papieru-**  Wymaganie dotyczy podajnika uniwersalnego. |
|  | 24.12.2018  Godz. 23:28 | Pytanie nr 22: Urządzenie wielofunkcyjne TYP2:  Lp.1 **Szybkość drukowania** -Czy Zamawiający zaakceptuje drukowanie i kopiowanie z prędkością 24 stron kolorowych na minutę?  Lp.9 **Podajnik papieru-** Czy opcjonalny podajnik papieru ma zostać dostarczony razem z oferowanym urządzeniem? | Odpowiedź na pytanie dot.  Lp.1 Szybkość drukowania  Zgodnie ze SIWZ i późniejszymi zmianami, wyjaśnieniami  Lp.9 Podajnik papieru  Zamawiający wymaga urządzenia, w którym będzie można umieścić min. 520 arkuszy w momencie dostawy. |
|  | 24.12.2018  Godz. 23:28 | **Pytanie nr 23: Oprogramowanie antywirusowe**  Lp.1 **Specyfikacja oprogramowania antywirusowego – 1.** Pełne wsparcie dla systemu Windows /XP/Vista/Windows 7/Windows 8/ Windows Server 2003, 2008, 2008 R2, 2012, SBS 2003, 2003 R2, 2008, 2012, 2016 – Prosimy o usunięcie zapisu o wspieraniu systemu Windows XP/Vista , systemy te nie są już wspierane przez producenta , w związku z tym producent oprogramowania antywirusowego również nie może zapewnić wsparcia dla tych systemów . | Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie |
|  | 24.12.2018  Godz. 23:28 | Pytanie nr 24: Opis funkcjonalny modułów oprogramowania- części administracyjnej wymagania obligatoryjne.; Wymagania funkcjonalne „Gospodarka materiałowa”- przygotowanie zamówienia na podstawie analizy zużycia za dany okres,  *Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymagania mechanizm, w którym zamówienia będą się generowały na podstawie analizy zużycia za dany okres wyliczony w module aptecznym części białej.* | Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie |
|  | 24.12.2018  Godz. 23:28 | Pytanie nr 25: SIWZ, Rozdział XIII, pkt. 7  Zamawiający wymaga aby Wykonawca przed zawarciem umowy dostarczył m. in.:   1. Uzgodniony z Zamawiającym - **Harmonogram realizacji zadania** wraz z określeniem terminów odbiorów poszczególnych etapów w odniesieniu do dnia podpisania Umowy. Zaleca się żeby Aplikacje wdrażane w ramach Projektu były pogrupowane w etapy dziedzinowo, tak żeby możliwy był ich jednoczesny odbiór. 2. Wykaz danych niezbędnych do realizacji zadania 3. *Umowę licencyjną tj. warunki licencji uprawniające Zamawiającego do eksploatacji ZSI w zakresie w jakim stanowi to przedmiot zamówienia z zastrzeżeniem, że nie mogą one pozostawać w sprzeczności z zapisami SIWZ oraz, że nabycie praw z licencji jest objęte wynagrodzeniem z tytułu wykonania umowy o zamówienie publiczne określonym w § 9 umowy.* 4. specyfikację szkoleń z dokładnym określeniem rodzaju szkolenia oraz ilością godzin szkoleń w rozbiciu na grupy tematyczne Użytkowników będących beneficjentami szkoleń i zgodnie z zapisami SIWZ   prosimy o wykreślenie powyższych wymogów ponieważ:  Ad. Ppkt 1), 2) i 4) wszystkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty mogą zostać sporządzone po wykonaniu przez Wykonawcę analizy przedwdrożeniowej do której to zobligowany jest Wykonawca po podpisaniu umowy.  Ad. ppkt. 3) prosimy o wykreślenie pkt bądź zmianę na: „Wykonawca dostarczy wzór umowy licencyjnej *tj. warunki licencji uprawniające Zamawiającego do eksploatacji ZSI w zakresie w jakim stanowi to przedmiot zamówienia z zastrzeżeniem, że nie mogą one pozostawać w sprzeczności z zapisami SIWZ oraz oświadczenie Wykonawcy, że po podpisaniu umowy w przedmiotowym postępowaniu nabycie praw z licencji jest objęte wynagrodzeniem z tytułu wykonania umowy o zamówienie publiczne określonym w § 9 umowy.* | Zamawiający zmienia treść SIWZ w ten sposób, że:  - w rozdziale XIII Informacje o formalnościach (…)  w pk7 7 usuwa ppkt 1), 2), 4) z zastrzeżeniem, że te dokumenty zostaną sporządzone i przekazane Zamawiającemu po wykonaniu przez Wykonawcę analizy przedwdrożeniowej  **- dotychczasowe brzmienie ppkt 3)** **zmienia na:**  „Wykonawca dostarczy wzór umowy licencyjnej *tj. warunki licencji uprawniające Zamawiającego do eksploatacji ZSI w zakresie w jakim stanowi to przedmiot zamówienia z zastrzeżeniem, że nie mogą one pozostawać w sprzeczności z zapisami SIWZ oraz oświadczenie Wykonawcy, że po podpisaniu umowy w przedmiotowym postępowaniu nabycie praw z licencji jest objęte wynagrodzeniem z tytułu wykonania umowy o zamówienie publiczne określonym w § 9 umowy”*  W związku z powyższym, Zamawiający dodaje w rozdziale XIII SIWZ pkt 9 o treści:  „ 9. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu po wykonaniu przez Wykonawcę analizy przedwdrożeniowej n/w dokumentów:  1) Uzgodniony z Zamawiającym - Harmonogram realizacji zadania wraz z określeniem terminów odbiorów poszczególnych etapów w odniesieniu do dnia podpisania Umowy. Zaleca się żeby Aplikacje wdrażane w ramach Projektu były pogrupowane w etapy dziedzinowo, tak żeby możliwy był ich jednoczesny odbiór.  2) Wykaz danych niezbędnych do realizacji zadania.  3) specyfikację szkoleń z dokładnym określeniem rodzaju szkolenia oraz ilością godzin szkoleń w rozbiciu na grupy tematyczne Użytkowników będących beneficjentami szkoleń i zgodnie z zapisami SIWZ |
|  | 24.12.2018  Godz. 23:28 | Pytanie nr 26: Załącznik nr 14, Umowa, definicje pkt 22.  Prosimy o zmianę systemu Help Desk na narzędzie Help Desk. Platforma do komunikacji pomiędzy stronami nie wyczerpuje znamion definicji systemu informatycznego. | Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie |
|  | 24.12.2018  Godz. 23:28 | Pytanie nr 27: Załącznik nr 14, Umowa, par. 6 pkt. 5  Prosimy o dodanie dalszej części pkt o treści: „terminy realizacji usług będą obowiązywały wówczas kiedy BCM udostępni skuteczne połączenie zdalne. W przypadku braku takiego dostępu terminy realizacji usług mogą się przedłużać i tym samym mogą być niedochowane co nie będzie miało odzwierciedlenia w konsekwencjach dochowania terminów realizacji określonych dla Wykonawcy” | Zamawiający potwierdza, że brak udostępnienia połączenia zdalnego przez BCM nie będzie miało negatywnych konsekwencji dla wykonawcy przy niedochowaniu z tej przyczyny terminu realizacji umowy. |
|  | 24.12.2018  Godz. 23:28 | Pytanie nr 28: Załącznik nr 14, Umowa, par. 18 pkt. 1  Prosimy o zmianę „opóźnienia” na „zwłokę”, aby Wykonawca nie był obciążony odpowiedzialnością za działania, na które nie ma realnego wpływu. Obarczanie odpowiedzialnością za zdarzenia nie będące w zakresie wpływu Wykonawcy jest nieuprawnione, zwiększa ryzyko transakcji, a tym samym cenę i prowadzi do nierównomierności stron w obrocie gospodarczym | Zamawiający nie wyraża zgody. |
|  | 24.12.2018  Godz. 23:28 | Pytanie nr 29: Załącznik nr 14, Umowa, par. 18  Prosimy o dodanie pkt. 6 o następującej treści: „Przewidziane w niniejszym paragrafie wysokości kar umownych są wysokościami maksymalnymi. W przypadku zaistnienia okoliczności uprawniających Zamawiającego do naliczenia kar umownych, Zamawiający jest uprawniony do miarkowania ich wysokości w zależności od charakteru uchybienia Wykonawcy obowiązkom umownym. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy przewidziana kara umowna jest zdaniem Stron umowy wygórowana w stosunku do charakteru uchybienia przez Wykonawcę obowiązkom umownym. Ostateczna decyzja w zakresie ewentualnego miarkowania kar umownych jest podejmowana indywidulanie przez Zamawiającego. Naliczenie kar umownych jak i miarkowanie jest uprawnieniem Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tego tytułu.” | Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. |
|  | 24.12.2018  Godz. 23:28 | Pytanie nr 30: Załacznik nr 14, Umowa, warunki gwarancji i świadczenia gwarancyjnych usług serwisowych  Zamawiający oczekuje świadczenia usług serwisowych w ilości i zakresie bez limitu na okres świadczenia usług. Ze względu na przejrzysty i jasny charakter postępowań przetargowych prosimy o wyznaczenie puli roboczogodzin serwisowych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, np. w ilości 1000 roboczogodzin oraz dodatkowo opisanie, że godziny ponadlimitowe będą wyceniane zgodnie ze stawka określoną w ofercie Wykonawcy. aktualne zapisy SIWZ zdecydowanie podwyższają wartość oferty. | Zamawiający wymaga pełnej obsługi gwarancyjnej przez cały okres gwarancji. Jednocześnie Zamawiający zakłada, że wykonawca systemu medycznego jest na tyle profesjonalnym Wykonawcą, że jest w stanie oszacować liczbę i jakość koniecznej do wykonania pracy serwisowej |
|  | 27.12.2018  Godz. 13:03 | Dotyczy załącznika nr 2 OPZ ; rozdz. VI Dostawa systemów informatycznych - część medyczna systemu   1. Wymagania ogólne pkt 68 – Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeżeli Wykonawca będzie oferował pomoc-Help uruchamianą w kontekście zdefiniowanego modułu? | TAK - Zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeżeli Wykonawca będzie oferował pomoc-Help uruchamianą w kontekście zdefiniowanego modułu |
|  | 27.12.2018  Godz. 13:03 | Dotyczy załącznika nr 2 OPZ ; rozdz. VI Dostawa systemów informatycznych - część medyczna systemu   1. Wymagania ogólne pkt 36 – Czy intencją Zamawiającego jest aby możliwy był podgląd wszystkich zdefiniowanych raportów ? | TAK - intencją Zamawiającego jest aby możliwy był podgląd wszystkich zdefiniowanych raportów |
|  | 27.12.2018 godz. 14:16 | Pytanie 1  Dotyczy Załącznik nr 1b do SIWZ w punktach:   * Serwer Wirtualizacyjny - 2 szt. * Serwer bazy danych - 1 szt. * Serwer Backup - 1 szt.   W pozycji dotyczącej **Procesora** Zamawiający powołuje się na przestarzałe wyniki testów  SPECint\_rate 2006 które w styczniu 2018 roku zostały zastąpione wynikami testów SPEC CPU2017.  Czy zatem jako równoważne Zamawiający dopuści procesory spełniające testy wg nowych wymogów i osiągające:   * Serwer Wirtualizacyjny - 2 szt.   SPEC CPU2017 Floating Point Rates Results base – min. 80 pkt   * Serwer bazy danych - 1 szt.   SPEC CPU2017 Floating Point Rates Results base – min. 80 pkt   * Serwer Backup - 1 szt.   SPEC CPU2017 Floating Point Rates Results base – min. 80 pkt  przy pozostałych parametrach niezmiennych w ramach punktu „Procesor”. | Zgodnie ze SIWZ i późniejszymi zmianami, wyjaśnieniami. |
|  |  | Dotyczy Załącznik nr 1b do SIWZ w punktach:   * Serwer Wirtualizacyjny - 2 szt. * Serwer bazy danych - 1 szt. * Serwer Backup - 1 szt.   W pozycji dotyczącej **Pamięci operacyjnej**, czy Zmawiający dopuści jako równoważne zabezpieczenie pamięci technologiami:   * Advanced ECC * Memory Scrubbing * SDDC * Rank sparing memory support * Memory Mirroring suport | Zgodnie ze SIWZ i późniejszymi zmianami, wyjaśnieniami. |
|  |  | Dotyczy Załącznik nr 1b do SIWZ w punktach:   * Serwer Wirtualizacyjny - 2 szt. * Serwer bazy danych - 1 szt. * Serwer Backup - 1 szt.   W pozycji dotyczącej **Porty**, czy Zamawiający dopuści aby serwery posiadały porty USB w ilości min. 5 x USB3.0 (w tym minimum  jeden wewnętrzny) przy pozostałych parametrach niezmiennych dotyczących portów. | Zgodnie ze SIWZ i późniejszymi zmianami, wyjaśnieniami. |
|  |  | Dotyczy Załącznik nr 1b do SIWZ w punktach:   * Serwer Wirtualizacyjny - 2 szt. * Serwer bazy danych - 1 szt. * Serwer Backup - 1 szt.   W pozycji dotyczącej **Zarządzanie i obsługa techniczna** czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu: *zautomatyzowane, personalizowane, zrównoleglone instalacje systemów operacyjnych oraz aplikacji z wykorzystaniem tzw. plików odpowiedzi dostarczanych przez producenta oprogramowania użytkowego?* | Zgodnie ze SIWZ i późniejszymi zmianami, wyjaśnieniami. |
|  |  | Dotyczy Załącznik nr 1b do SIWZ w punktach:   * Serwer Wirtualizacyjny - 2 szt. * Serwer bazy danych - 1 szt. * Serwer Backup - 1 szt.   W pozycji dotyczącej **Wsparcie dla Systemów Operacyjnych i Systemów Wirtualizacyjnych** czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu: *•    CanonicalUbuntu?* | Zgodnie ze SIWZ i późniejszymi zmianami, wyjaśnieniami. |
|  |  | Ponadto w serwerze backupu w pozycji **dyski twarde** prosimy o zmianę błędu z:   * Możliwość zainstalowania do 8 dysków typu Hot Swap, SAS/SATA/SSD, **2,5”,** * Zainstalowane min.:   + 2 dyski min. 300GB 10k SAS,   + 4 dyski min. 4TB 7200 obr.   Na:   * Możliwość zainstalowania do 8 dysków typu Hot Swap, SAS/SATA/SSD**, 3,5”,** * Zainstalowane min.:   + 2 dyski min. 300GB 10k SAS,   + 4 dyski min. 4TB 7200 obr.   Nie ma na rynku dysków 4TB 7200 obr. w rozmiarze 3,5’’. | Zamawiający **zmienia** treść SIWZ w ten sposób, że w załączniku nr 1B  I. Dostawa sprzętu komputerowego, konfiguracja aktywnych urządzeń sieciowych  6. Serwer Backup – 1szt. –  Element konfiguracji: Dysk twardy,  Wymaganie o treści:  „Możliwość zainstalowania do 8 dysków typu Hot Swap, SAS/SATA/SSD, 2,5”,  Zainstalowane min.:  2 dyski min. 300GB 10k SAS,  4 dyski min. 4TB 7200 obr.  **zmienia na:**  Możliwość zainstalowania min. 8 dysków typu Hot Swap, SAS/SATA/SSD 3,5” lub 2,,5”  Zainstalowane min.:  2 dyski min. 300GB 10k SAS,  4 dyski min. 4TB 7200 obr. lub 8 dysków min. 2TB 7200 obr.  Tożsama zmiana dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ. |
|  |  | Pytanie 2  Dotyczy Załącznik nr 1b do SIWZ w punktach:   * Macierz dyskowa z kontrolerami FC - 1 szt.   W pozycji dotyczącej **Funkcjonalności** Zamawiający pisze: *Macierz musi wspierać dyski: 400/800GB SSD 300/600/900GB SAS oraz 1TB, 2TB, 3TB SAS/NL-SAS.*  Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby macierz wspierała dyski: 400/960GB SSD, *300/600/900GB i 1.2/1.8/2.4TB SAS oraz 1/2/4TB NL-SAS?*  W pozycji dotyczącej **Funkcjonalności** Zamawiający pisze: *Macierz w maksymalnej konfiguracji musi osiągać wydajność 4500 MB/s przy odczycie oraz 3500 MB/s przy zapisie dla obciążenia sekwencyjnego blokiem 256KB dla RAID 5. Konieczne dostarczenie odpowiednich potwierdzeń z kalkulatorów wydajności lub dokumentacji produktu.*  Wnosimy o rezygnacje z tego zapisu, gdyż Zamawiający nie wymaga dostarczenia urządzenia w maksymalnej konfiguracji. | Zgodnie ze SIWZ i późniejszymi zmianami, wyjaśnieniami.  Jednocześnie Zamawiający informuje, że dopuszcza zaoferowanie urządzenia bez kabla SAS |
|  |  | Pytanie 3  Dotyczy Załącznik nr 1b do SIWZ w punktach:   * Biblioteka Taśmowa - 1 szt.   W pozycji dotyczącej **Funkcjonalności** Zamawiający pisze:   * Dla oferowanego autoloadera taśmowego parametr MTBF musi wynosić, co najmniej 100 000 godzin. * Dla oferowanego autoloadera taśmowego parametr MSBF musi wynosić, co najmniej 2 000 000 pełnych cykli „załaduj/wyładuj”.   Zwracamy się z prośbą o rezygnację z tego zapisu, gdyż niektórzy producenci nie podają tego parametru a jedynie podają okres gwarancji.  W pozycji dotyczącej **Wyposażenie dodatkowe** Zamawiający wymaga etykiet dla min. 60 taśm, prosimy o rezygnacje z tego parametru, gdyż niektórzy producenci nie dostarczają etykiet.    Ponadto prosimy o zmianę parametrów w tym punkcie gdyż Zamawiający wymaga biblioteki FC a do podłączenia wymaga 1xkabel SAS 6Gb/s o długości min. 2m. | Zgodnie ze SIWZ i późniejszymi zmianami, wyjaśnieniami.  Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia bez kabla SAS |
|  |  | Pytanie 4  Dotyczy Załącznik nr 1b do SIWZ w punktach:   * Zestaw Komputerowy TYP1 - 98 szt. * Zestaw Komputerowy TYP2 - 2 szt. * Zestaw komputerowy TYP 3 - 4 szt.   W pozycji dotyczącej **Obudowa**, czy Zamawiający dopuści Zasilacz o mocy max. 210W oraz obudowę posiadającą dźwiękowy system diagnostyczny?  W pozycji dotyczącej **Zasilacz**, czy Zamawiający dopuści zasilacz o mocy max. 210W?  W pozycji dotyczącej **Porty/złącza**, czy Zamawiajacy dopuści rozwiązanie  bez portów HDMI, gdyż monitory mają wymaganie podłączenie przez DisplayPort?  W pozycji BIOS, czy Zamawiajacy zrezygnuje z zapisu *i myszy oraz samej myszy?*  W pozycji dotyczącej Certyfikaty i standardy, czy zamawiający opuści rozwiązanie bez *certyfikatu TCO, wymagana certyfikacja na stronie : http://tco.brightly.se/pls/nvp/!tco\_search – załączyć do oferty wydruk z strony.*   Zgodnie z SIWZ. Norma TCO jest wykorzystywana także dla innych urządzeń elektronicznych. Na wskazanej stronie jest przekierowanie do nowej strony i można z niej skorzystać przy pobieraniu wydruków <http://tcocertified.com/tco-certified/tco-certified-product-search/> | Zgodnie ze SIWZ i późniejszymi zmianami, wyjaśnieniami.   Norma TCO jest wykorzystywana także dla innych urządzeń elektronicznych. Na wskazanej stronie jest przekierowanie do nowej strony i można z niej skorzystać przy pobieraniu wydruków <http://tcocertified.com/tco-certified/tco-certified-product-search/> |
|  | Zamawiający zmienia treść SIWZ w ten sposób, że w załączniku nr 14 projekt umowy :   1. w §7 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a.. W przypadku systemów operacyjnych Wykonawca dostarczy Zamawiającemu bezterminowej licencji na korzystanie z oprogramowania w wersji, w jakiej jest ono dostarczane nowym użytkownikom. W szczególności dostarczona licencja musi umożliwiać zainstalowanie posiadanego przez Zamawiającego innego oprogramowania (programów komputerowych) i jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem” 2. w §8 w ust. 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „3) na pozostały sprzęt zgodnie z gwarancją określoną w załączniku nr 1B – Parametry oferowanego sprzętu, który to stanowi załącznik do oferty przetargowej WYKONAWCY. Serwis gwarancyjny świadczony będzie w siedzibie BCM. W przypadku, kiedy WYKONAWCA uzna za konieczną naprawę sprzętu w serwisie, wówczas uszkodzony sprzęt komputerowy będzie niezwłocznie odbierany z siedziby BCM, a po naprawie dostarczony do siedziby BCM na koszt i ryzyko WYKONAWCY” 3. w załączniku do umowy o zamówienie publiczne „Warunki gwarancji i świadczenia gwarancyjnych usług serwisowych ” w pkk 21 Wykaz Oprogramowania Aplikacyjnego (…) po ppkt 32) Zarządzania Zakładem Diagnostyki Obrazowej, dodaje się nowy pkt 32a ) w brzmieniu: „32a. Wymagania związane z ochroną danych osobowych” | | |
|  | Zamawiający zmienia treść SIWZ w ten sposób, że w załączniku nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, w VII Wymagania dotyczące wdrożenia modułów części medycznej i administracyjnej, w pkt 3 Opis funkcjonalny modułów oprogramowania części administracyjnej – wymagania obligatoryjne:   * przed modułem : „Finanse – Księgowość” dodał zapis o brzmieniu: „*Wymaganie ogólne dla modułów części administracyjnej: oprogramowanie części administracyjnej działa w architekturze dwuwarstwowej lub trójwarstwowej”* * w module „Rejestr sprzedaży” i „Kasa” dodano zapis: *„Szkolenia , ilość użytkowników do przeszkolenia: 2”* | | |
|  | Zamawiający zmienia treść SIWZ w ten sposób, że w załączniku nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, w VIII Świadczenie usług gwarancyjnych, serwisu (…) Obsługa serwisowa wraz z Nadzorem autorskim oraz Asystą techniczną w pkt 1 ppkt a) zapis o brzmieniu: „• czas dokonania i udostępnienia BCM odpowiednich korekt Zintegrowanego Systemu Informatycznego wyniesie do (zgodnie z ofertą Wykonawcy) od chwili rozpoczęcia czynności serwisowych” otrzymuje brzmienie: „• czas dokonania i udostępnienia BCM odpowiednich korekt Zintegrowanego Systemu Informatycznego wyniesie do **48h** od chwili rozpoczęcia czynności serwisowych” | | |
|  | Zamawiający zmienia treść SIWZ w ten sposób, że w załączniku nr 1C – Zakres jakościowy przedmiotu zamówienia – Specyfikacja Funkcjonalna SIM , na stronie 2 dotychczasową treść zamienia na: „*Wykonawca jest zobligowany wypełnić tabele zamieszczone w niniejszym załączniku wpisując w kolumnie „Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE na wymaganie dostępności funkcjonalności na etapie składania oferty" słowo „Tak" w przypadku spełnienia określonego w wierszu wymogu funkcjonalnego na dzień składania oferty lub słowo „Nie" w przypadku niespełnienia wymagania na dzień składania oferty. Brak odpowiedzi lub odpowiedź nieczytelną uznaje się za niespełnienie danego wymagania. Funkcjonalności przy których Zamawiający umieścił słowo „TAK" w kolumnie "Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE na wymaganie dostępności funkcjonalności na etapie składania oferty" muszą być realizowane przez oferowany SIM i są to wymagania obligatoryjne, które oferowany SIM musi spełniać na dzień składania oferty. Podpisując niniejszy załącznik Wykonawca potwierdza spełnienie przez oferowany SIM na dzień składania oferty wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcjonalności obligatoryjnych.*  *Brak deklaracji Wykonawcy na „TAK" przy funkcjach wymaganych bezwzględnie lub brak informacji/dokumentów, których załączenia do oferty funkcje wymagają, skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, jako niespełniająca warunków udziału  w postępowaniu.*  *Funkcjonalności, w których Zamawiający nie umieścił słowa „TAK" w kolumnie "Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE na wymaganie dostępności funkcjonalności na etapie składania oferty" są funkcjonalnościami, które muszą być spełnione na dzień odbioru projektu, zgodnie z przedłożonym w ofercie harmonogramem.  Wszystkie wymagania, dla których Wykonawca wpisał słowo „TAK” w kolumnie "Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE na wymaganie dostępności funkcjonalności na etapie składania oferty” oraz* ***wszystkie funkcjonalności obligatoryjne*** *zostaną przez Zamawiającego uznane jako zbiór funkcjonalności do wytypowania drugiej próbki o nazwie Funkcje fakultatywne - [Tabela Nr 2] i weryfikacji podczas demonstracji oferowanego oprogramowania zgodnie z regulaminem zawartym w załączniku: Zal.15\_do\_SIWZ\_Prezentacja scenariusza.”* | | |
|  | Zamawiający zmienia termin realizacji zamówienia z dnia 28.06.2019r. na dzień 31.10.2019r. w związku z czym dokonuje stosownych zmian w treści SIWZ w rozdziale IV. Termin realizacji zamówienia, poprzez zmianę daty ale również poprzez wykreślenie wyrażenia o treści: „Zamawiający informuje, iż wskazany termin wykonania całości zamówienia może ulec wydłużeniu pod warunkiem uzyskania zgody przez Instytucję Zarządzającą RPO. Wykonawca zobowiązany jest na 5 dni przed podpisaniem umowy o zamówienie publiczne do przedłożenia Harmonogramu Realizacji Zadania uzgodnionego z Zamawiającym. Harmonogram stanowić będzie załącznik do umowy o zamówienie publiczne”.  **w SIWZ było:**  „Zamawiający wymaga wykonania całości zamówienia w terminie do 28.06.2019 r.  Zamawiający informuje, iż wskazany termin wykonania całości zamówienia może ulec wydłużeniu pod warunkiem uzyskania zgody przez Instytucję Zarządzającą RPO.  Wykonawca zobowiązany jest na 5 dni przed podpisaniem umowy o zamówienie publiczne do przedłożenia Harmonogramu Realizacji Zadania uzgodnionego z Zamawiającym. Harmonogram stanowić będzie załącznik do umowy o zamówienie publiczne”.  **W SIWZ AKTUALNIE JEST:**  „Zamawiający wymaga wykonania całości zamówienia w terminie **do 31.10.2019 r.”** | | |

W związku z tym, iż udzielone wyjaśnienia, zmiany treści SIWZ powodują zmianę ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przedłuża termin składania ofert **do dnia 01 lutego 2019 r.**

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że zmieniono treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie terminu składania ofert (punkt X. Specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Miejsce oraz termin składania ofert i otwarcia ofert).

**W SIWZ było:**

**„I. Miejsce i termin składania ofert:**

1. Wykonawca, aby złożyć ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi założyć konto na Platformie ePUAP. Po założeniu konta Wykonawca ma dostęp do formularzy do złożenia oferty oraz do formularza do komunikacji. Aby złożyć ofertę wykonawca wybiera formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty.
2. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć   
   za pośrednictwem miniPortalu <https://miniportal.uzp.gov.pl/> do dnia 28 stycznia 2019r. do godz. 12:30.
3. Po upływie terminu złożenie oferty na miniPortalu nie będzie możliwe.

II. Otwarcie ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego: miejsce: Starostwo Powiatowe w Brzegu adres: ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg, w dniu **28 stycznia 2019 r. o godz. 13:00 pok. 402 - za pośrednictwem miniPortalu**.
2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
3. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.”

**W SIWZ aktualnie jest:**

**I. Miejsce i termin składania ofert:**

1. Wykonawca, aby złożyć ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi założyć konto na Platformie ePUAP. Po założeniu konta Wykonawca ma dostęp do formularzy do złożenia oferty oraz do formularza do komunikacji. Aby złożyć ofertę wykonawca wybiera formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty.
2. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć   
   **za pośrednictwem miniPortalu** [**https://miniportal.uzp.gov.pl/**](https://miniportal.uzp.gov.pl/) **do dnia 01 lutego 2019r. do godz. 12:30.**
3. Po upływie terminu złożenie oferty na miniPortalu nie będzie możliwe.

**II. Otwarcie ofert**

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego: miejsce: **Starostwo Powiatowe w Brzegu adres: ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg, w dniu 01 lutego 2019 r. o godz. 13:00 pok. 402 - za pośrednictwem miniPortalu**.
2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
3. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.”

STAROSTA

(⎯)

Jacek Monkiewicz

*Uwaga:*

*Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy, przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.*

*Mając na uwadze powyższe, Zamawiający informuje, że upłynął termin składania wniosku o wyjaśnienie treści siwz.*