Zał. Nr 1.7 do SIWZ

|  |
| --- |
| Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / **Oświadczenie Wykonawcy o parametrach / funkcjach posiadanych przez oferowany przedmiot zamówienia** |

Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wszystkie tabele o dane wymagane przez Zamawiającego!!!

**\*UWAGA:** W przypadku, gdy wykonawca nie poda pełnego katalogu wymaganych informacji złożona oferta będzie podlegać odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy pzp.

|  |
| --- |
| **Część nr 7:**  **Chirurgiczne narzędzia specjalistyczne** |
| **Wypełnia wykonawca:** |

|  |  |
| --- | --- |
| PRODUCENT | KRAJ POCHODZENIA |
|  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Obligatoryjne minimalne (wymagane) parametry lub funkcje** | **j.m.** | **Ilość** | **Odpowiedź Wykonawcy**  **TAK/NIE\*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | KLESZCZE DO MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH TYP MAIER DŁUGOŚĆ 265 MM 10 1/2" ODGIĘTE BEZ ZAPADKI SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM | SZT. | 20 | TAK / NIE \* |
| 2 | HAK OPERACYJNY TYP FRITSCH FIG.4. WYMIAR ŁYŻKI 46 X 75 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA HAKA 235MM 9 1/4". | SZT. | 3 | TAK / NIE \* |
| 3 | HAK OPERACYJNY TYP US-ARMY DŁUGOŚĆ 220 MM 8,3/4" DWUSTRONNY WYMIARY ŁYŻEK 26X15/43X15-22X15/39X15 | SZT. | 16 | TAK / NIE \* |
| 4 | HAK OPERACYJNY TYP FARABEUF, DWUSTRONNY DŁUGOŚĆ 150MM 6" .ZESTAW SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH HAKÓW. WYMIARY 20x16MM I 23X16MM ORAZ 24X16MM I 28X16MM. | SZT. | 8 | TAK / NIE \* |
| 5 | HAK BRZUSZNY TYP MIKULICZ DŁ. 250 MM 10'' ŁOPATA SZER. 50 MM X DŁ. 120 MM | SZT. | 8 | TAK / NIE \* |
| 6 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR - MAYO - SEELEY Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 200MM 8" CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,4MM. UCHA ZŁOCONE. | SZT. | 15 | TAK / NIE \* |
| 7 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP DE' BEKEY Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 230 MM 9" CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,4 MM | SZT. | 5 | TAK / NIE \* |
| 8 | KLESZCZYKI PREPARACYJNE I DO PODWIĄZEK TYP OVERHOLT-GEISSENDOERFER ZAKRZYWIONE FIG.0 DŁUGOŚĆ 195 MM. 7 5/8". | SZT. | 15 | TAK / NIE \* |
| 9 | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP MIXTER-O'SHAUGHESY ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 190 MM 7 1/2". | SZT. | 4 | TAK / NIE \* |
| 10 | ATRAUMATYCZNY ZACISK SZYPUŁY NERKOWEJ TYP GUYON DŁUGOŚĆ 230MM.9" LEKKO ODGIĘTE. | SZT. | 1 | TAK / NIE \* |
| 11 | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP GEMINI ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 180 MM 7". | SZT. | 2 | TAK / NIE \* |
| 12 | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP MIXTER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 250 MM 10" | SZT. | 8 | TAK / NIE \* |
| 13 | WZIERNIK GINEKOLOGICZNY TYP KALLMORGEN SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH CZĘŚCI DŁUGOŚĆ 200MM 8” MATOWY WIELKOŚĆ ŁYŻEK 95 X 39MM. | SZT. | 4 | TAK / NIE \* |
| 14 | KLESZCZYKI DO MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH TYP FOERSTER-BALLENGER PROSTE DŁUGOŚĆ 245MM 9 3/4" . SZEROKOŚĆ OCZKA 13,5MM SKOK ZĄBKÓW 1,75MM. | SZT. | 10 | TAK / NIE \* |
| 15 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYP MAYO ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 200 MM 8" OSTRZA TĘPO TĘPE | SZT. | 3 | TAK / NIE \* |
| 16 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE STANDARD ODGIĘTE DŁ. 185 MM 7 1/4'' KOŃCE OSTRO-TĘPE | SZT. | 3 | TAK / NIE \* |
| 17 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP NELSON METZENBAUM DŁUGOŚĆ 230 MM 9" OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | SZT. | 3 | TAK / NIE \* |
| 18 | PINCETA ANATOMICZNA TYP CUSHING DELIKATNA PROSTA Z KOŁKIEM NAPROWADZAJĄCYM DŁUGOŚĆ 200 MM. 8". | SZT. | 10 | TAK / NIE \* |
| 19 | NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ 0,4 LITRA WYMIARY 11,1(GÓRA)X7,2(DÓŁ)X5,6(WYSOKOŚĆ) CM. | SZT. | 20 | TAK / NIE \* |
| 20 | STALOWA MISKA NERKOWATA O DŁUGOŚCI 170 MM 6 3/4". | SZT. | 10 | TAK / NIE \* |
| 21 | HAK OPERACYJNY TYP RICHARDSON WYMIARY ŁYŻKI 37 X 27 MM DŁUGOŚĆ 240 MM 9 1/2" | SZT. | 4 | TAK / NIE \* |
| 22 | KLEM OKIENKOWY ATRAUMATYCZNY PROSTY DŁUGOŚĆ 250 MM. 10" CZEŚĆ ROBOCZA 21MM. | SZT. | 8 | TAK / NIE \* |
| 23 | ŚWIDER ( ODCIĄGACZ) DO MIĘŚNIAKÓW TYP DOYEN ŚREDNICA 28MM DŁUGOŚĆ 150MM 6”. | SZT. | 1 | TAK / NIE \* |
| 24 | UCHWYT SKALPELA NR 3 ( TRZONEK) DŁUGOŚĆ 125MM 5”. | SZT. | 4 | TAK / NIE \* |
| 25 | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 1 MM DŁUGOŚĆ 185 MM 7 1/4". | SZT. | 1 | TAK / NIE \* |
| 26 | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 1,5 MM DŁUGOŚĆ 185 MM 7 1/4". | SZT. | 1 | TAK / NIE \* |
| 27 | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 2 MM DŁUGOŚĆ 185 MM 7 1/4". | SZT. | 1 | TAK / NIE \* |
| 28 | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 2,5 MM DŁUGOŚĆ 185 MM 7 1/4". | SZT. | 1 | TAK / NIE \* |
| 29 | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 3 MM DŁUGOŚĆ 185 MM 7 1/4". | SZT. | 1 | TAK / NIE \* |
| 30 | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 3,5 MM DŁUGOŚĆ 185 MM 7 1/4". | SZT. | 1 | TAK / NIE \* |
| 31 | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 4 MM DŁUGOŚĆ 185 MM 7 1/4". | SZT. | 1 | TAK / NIE \* |
| 32 | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 4,5 MM DŁUGOŚĆ 185 MM 7 1/4". | SZT. | 1 | TAK / NIE \* |
| 33 | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 5 MM DŁUGOŚĆ 185 MM 7 1/4". | SZT. | 1 | TAK / NIE \* |
| 34 | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 5,5 MM DŁUGOŚĆ 185 MM 7 1/4". | SZT. | 1 | TAK / NIE \* |
| 35 | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 6 MM DŁUGOŚĆ 185 MM 7 1/4". | SZT. | 1 | TAK / NIE \* |
| 36 | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 6,5 MM DŁUGOŚĆ 185 MM 7 1/4". | SZT. | 1 | TAK / NIE \* |
| 37 | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 7 MM DŁUGOŚĆ 185 MM 7 1/4". | SZT. | 1 | TAK / NIE \* |
| 38 | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 7,5 MM DŁUGOŚĆ 185 MM 7 1/4". | SZT. | 1 | TAK / NIE \* |
| 39 | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 8 MM DŁUGOŚĆ 185 MM 7 1/4". | SZT. | 1 | TAK / NIE \* |
| 40 | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 8,5 MM DŁUGOŚĆ 185 MM 7 1/4". | SZT. | 1 | TAK / NIE \* |
| 41 | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 9 MM DŁUGOŚĆ 185 MM 7 1/4". | SZT. | 1 | TAK / NIE \* |
| 42 | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 9,5 MM DŁUGOŚĆ 185 MM 7 1/4". | SZT. | 1 | TAK / NIE \* |
| 43 | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 10 MM DŁUGOŚĆ 185 MM 7 1/4". | SZT. | 1 | TAK / NIE \* |
| 44 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED-MOSQUITO PROSTE DŁUGOŚĆ 125 MM 5" DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1x2 ZĄBKI | SZT. | 24 | TAK / NIE \* |
| 45 | NOŻYCZKI DO LIGATURY ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 230 MM 9" OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZE SZLIFEM FALISTYM ZŁOTE UCHA | SZT. | 8 | TAK / NIE \* |
| 46 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYP DO SZWÓW (Z TWARDĄ WKŁADKĄ ) UTWARDZANE ZAKRZYWOINE DŁUGOŚĆ180MM 7" BRANŻE TNĄCE ZE SZLIFEM FALISTYM. | SZT. | 4 | TAK / NIE \* |
| 47 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED-MOSQUITO PROSTE BEZ ZĄBKA DŁUGOŚĆ125 MM 5" DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM. | SZT. | 12 | TAK / NIE \* |
| 48 | ŁYŻECZKA GINEKOLOGICZNA OSTRA TYP SCHRODER FIG. 1 GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚĆ 6,8 MM DUGOŚĆ 310 MM 12 3/8". | SZT. | 2 | TAK / NIE \* |
| 49 | ROZPIERACZ AMPUTACYJNY TYP PERCY ZE ZDEJMOWANYM UCHWYTEM | SZT. | 1 | TAK / NIE \* |
| 50 | HAK OPERACYJNY TYP KOCHER TRÓJZĘBNY PÓŁOSTRY 16X14 MM DŁUGOŚĆ 220 MM 8 3/4". | SZT. | 3 | TAK / NIE \* |
| 51 | HAK DO ZWICHNIĘĆ GŁOWY KOŚCI UDOWEJ TYP LAMBOTTE DŁUGOŚĆ 275MM 10 3/4" | SZT. | 1 | TAK / NIE \* |
| 52 | ROZWIERACZ SZCZĘKOWY TYP WHITEHEAD DŁ. 110 MM 4 1/2" ZAPADKA OBUSTRONNA I DOCISK JĘZYKA | SZT. | 4 | TAK / NIE \* |
| 53 | WIERT.WSTĘP.DO GWOŹ.RDZEN.OKRĄGŁAZ ŚR.3,2MM | SZT. | 1 | TAK / NIE \* |
| 54 | WIERT.WSTĘP.DO GWOŹ.RDZEN.OKRĄGŁAZ ŚR.4,0MM | SZT. | 1 | TAK / NIE \* |
| 55 | ODGRYZACZ KOSTNY TYP LUER-STILLE DŁ. 210 MM 8 1/4" SZCZĘKI ODGIĘTE Z PRZEKŁADNIĄ SZEROKOŚĆ 8 MM DŁUGOŚĆ 17 MM Z DWOMA SPRĘŻYNKAMI ROZWIERAJĄCYMI | SZT. | 1 | TAK / NIE \* |
| 56 | OSTEOTOM STILLE DELIK.12/205MM | SZT. | 1 | TAK / NIE \* |
| 57 | OSTEOTOM TYP STILLE OSTRZE CIEŃKIE SZEROKOŚĆ 10 MM DŁUGOŚĆ 205 MM 8" | SZT. | 1 | TAK / NIE \* |
| 58 | KLESZCZYKI REPOZYCYJNY Z KOŃCAMI OSTRYMI DO DUŻYCH KOŚCI Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 205MM 8" | SZT. | 1 | TAK / NIE \* |
| 59 | MLOTEK HEATH 1000GR.240MM | SZT. | 1 | TAK / NIE \* |
|  | **POZOSTAŁE WYMAGANIA:** |  | | |
| 1 | Narzędzia fabrycznie nowe, rok produkcji 2019. |  | | TAK / NIE \* |
| 2  3 | Zamawiający nie dopuszcza tolerancji w podanych wymiarach  Wszystkie narzędzia w pakiecie wykonane ze stali zgodnie z normą DIN 58298 (dotyczy twardości stali), ISO 13402 (dotyczy odporności na korozje), spełniające standard dla stali: | TAK / NIE \* |
| TAK / NIE \* |
| a) | • X50CrMoV15 nożyczki bez twardej wkładki | TAK / NIE \* |
| b) | • X20Cr13 nożyczki z twardą wkładką | TAK / NIE \* |
| c) | • X38CrMoV15 - kleszczyki, imadła, podważki, klemy, pęsety, haki - X20Cr13 | TAK / NIE \* |
| d) | • dłuta - X46Cr13 i X50CrMoV15 | TAK / NIE \* |
| e) | • retraktory - X20Cr13, X5CrNi18-10 | TAK / NIE \* |
| 4 | Twardość w zakresie 42-50 HRC (dłuta 52-58 HRC). | TAK / NIE \* |
| 5 | Odporność na korozje wg Normy DIN EN ISO 13402. | TAK / NIE \* |
| 6 | Nożyczki rozbieralne (ramiona połączone za pomocą wkrętów, umożliwiające rozkręcanie – nie nitowane). | TAK / NIE \* |
| 7 | Oznakowanie narzędzi w systemie DataMatrix. | TAK / NIE \* |
| 8 | Wykonawca dokona oznakowania każdego egzemplarza narzędzi, na żądanie Zamawiającego zgodnie z obowiązującym prawem | TAK / NIE \* |
| 9 | Narzędzia muszą być wykonane w technologii umożliwiającej dezynfekcję termiczną w myjni-dezynfektorze w parametrach 93°C/ 10 min. oraz sterylizację w autoklawie próżniowym w parametrach 134°C/ 10 min. | TAK / NIE \* |
| 10 | Dostawca zapewni serwis gwarancyjny w formie kompleksowej naprawy instrumentów wraz z wymianą twardych wkładek oraz niezbędnych części i pełną obróbkę powierzchni. | TAK / NIE \* |
| 11 | Serwis certyfikowany normami ISO9001 2011 i ISO EN13485. | TAK / NIE \* |
| 12 | Okres gwarancji: zgodnie z przedłożoną ofertą | TAK / NIE \* |
| 13 | Szczegółowa instrukcja w języku polskim dołączona wraz z dostawą dotycząca zasad postępowania z nowymi narzędziami przed pierwszym użyciem, dotycząca mycia, dezynfekcji, sterylizacji i konserwacji. | TAK / NIE \* |
| 14 | Szkolenie w zakresie zastosowania zakupionego produktu dla personelu Bloku Operacyjnej (dla lekarzy oraz pielęgniarek operacyjnych). | TAK / NIE \* |
| 15 | Każde narzędzie trwale oznakowane logo producenta i numerem katalogowym zgodnym z dostarczonym katalogiem potwierdzającym identyfikacje. | TAK / NIE \* |
| 16 | Produkt posiada wszelkie dopuszczenia do obrotu na terenie RP | TAK / NIE \* |
| 17 | Oświadcza, iż na wezwanie zamawiającego na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy dostarczę próbki narzędzi wybrane przez Zamawiającego | TAK / NIE \* |

|  |
| --- |
|  |
|  |

**UWAGA 1:**

W kolumnie nr 5 tabeli Wykonawca winien zaznaczyć (skreślić) TAK lub NIE. Nie zaznaczenie żadnego z tych słów traktowane będzie jako niespełnienie danego parametru lub funkcji. NIESPEŁNIENIE CHOĆBY JEDNEGO Z PARAMATERÓW LUB FUNKCJI SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY.

**UWAGA 2:**

W przypadku, gdy wykonawca oferuje rozwiązanie równoważne dla wskazanego w tabeli parametru/funkcji, należy wyraźnie zaznaczyć takie rozwiązanie oraz załączyć dokumenty uwiarygodniające zastosowanie rozwiązań równoważnych

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Miejscowość

…………………………………………….

pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)

.................................................................

*imię, nazwisko (pieczęć) i podpis osoby*

*upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy*