Zał. Nr 1.11 do SIWZ

|  |
| --- |
| Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / **Oświadczenie Wykonawcy o parametrach / funkcjach posiadanych przez oferowany przedmiot zamówienia** |

Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wszystkie tabele o dane wymagane przez Zamawiającego!!!

**\*UWAGA:** W przypadku, gdy wykonawca nie poda pełnego katalogu wymaganych informacji złożona oferta będzie podlegać odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy pzp.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Część nr 11:**  **KONTENERY STERYLIZACYJNE** | | | |
| **Wypełnia wykonawca:** | | | |
| TYP | MODEL | PRODUCENT | KRAJ POCHODZENIA |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Obligatoryjne minimalne (wymagane) parametry lub funkcje** | **j.m.** | **Ilość** | **Odpowiedź Wykonawcy**  **TAK/NIE\*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | WANNA KONTENERA O WYMIARACH 300X274X57MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KATEM 90 STOPNI. WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA. | SZT. | 9 | TAK / NIE \* |
| 2 | POKRYWA KONTENERA WYKONANA Z TERMOSTABILNEGO TWORZYWA DOSTOSOWANA DO WANNY KONTENERA O WYMIARZE 300X274MM W KOLORZE ZIELONYM . CAŁOŚC Z WANNĄ STANOWI KONTENER BEZOBSŁUGOWY. POKRYWA DO WANNY O SYMOLU JK339 | SZT. | 2 | TAK / NIE \* |
| 3 | KOSZ DRUCIANY O WYMIARACH 254X245X30MM DO KONTENERA 1/2 | SZT. | 9 | TAK / NIE \* |
| 4 | POKRYWA KONTENERA WYKONANA Z TERMOSTABILNEGO TWORZYWA DOSTOSOWANA DO WANNY KONTENERA O WYMIARZE 300X274MM W KOLORZE ZÓŁTYM . CAŁOŚC Z WANNĄ STANOWI KONTENER BEZOBSŁUGOWY. POKRYWA DLA WANNY O SYMBOLU JK339 | SZT. | 2 | TAK / NIE \* |
| 5 | POKRYWA KONTENERA WYKONANA Z TERMOSTABILNEGO TWORZYWA DOSTOSOWANA DO WANNY KONTENERA O WYMIARZE 300X274MM W KOLORZE CZERWONYM . CAŁOŚC Z WANNĄ STANOWI KONTENER BEZOBSŁUGOWY. POKRYWA DO WANNY O SYMBOLU JK339 | SZT. | 3 | TAK / NIE \* |
| 6 | POKRYWA KONTENERA WYKONANA Z TERMOSTABILNEGO TWORZYWA DOSTOSOWANA DO WANNY KONTENERA O WYMIARZE 300X274MM W KOLORZE NIEBIESKIM . CAŁOŚC Z WANNĄ STANOWI KONTENER BEZOBSŁUGOWY. POKRYWA DO WANNY O SYMOLU JK339 | SZT. | 2 | TAK / NIE \* |
| 7 | SPÓD KONTENERA (WANNA) ALUMINIOWA TYP MINI O WYMIARACH 310 X 132 X 57MM BEZ PERFORACJI W SPODZIE. | SZT. | 5 | TAK / NIE \* |
| 8 | ALUMINIOWA POKRYWA PERFOROWANA DO KONTENERA TYP MINI O WYMIARACH 305X140X25MM , NIEBIESKA , Z UCHWYTAMI TABLICZEK IDENTYFIKACYJNYMI | SZT. | 5 | TAK / NIE \* |
| 9 | WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 300X274X90MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KATEM 90 STOPNI. WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA. | SZT. | 8 | TAK / NIE \* |
| 10 | POKRYWA KONTENERA WYKONANA Z TERMO STABILNEGO TWORZYWA DOSTOSOWANA DO WANNY KONTENERA O WYMIARZE 300X274MM W KOLORZE ZIELONYM . CAŁOŚĆ Z WANNĄ STANOWI KONTENER BEZOBSŁUGOWY. | SZT. | 6 | TAK / NIE \* |
| 11 | POKRYWA KONTENERA WYKONANA Z TERMOSTABILNEGO TWORZYWA DOSTOSOWANA DO WANNY KONTENERA O WYMIARZE 300X274MM W KOLORZE ZÓŁTYM . CAŁOŚC Z WANNĄ STANOWI KONTENER BEZOBSŁUGOWY. POKRYWA DLA WANIEN O SYMBOLACH OD JK340 DO JK346 | SZT. | 1 | TAK / NIE \* |
| 12 | WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 470X274X90MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJĄCYMI SIĘ POD KATEM 90 STOPNI. WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA. | SZT. | 3 | TAK / NIE \* |
| 13 | POKRYWA KONTENERA WYKONANA Z TERMOSTABILNEGO TWORZYWA DOSTOSOWANA DO WANNY KONTENERA O WYMIARZE 470X274MM W KOLORZE ZIELONYM CAŁOŚC Z WANNĄ STANOWI KONTENER BEZOBSŁUGOWY. | SZT. | 2 | TAK / NIE \* |
| 14 | KOSZ DRUCIANY DO KONTENERA 3/4 O WYMIARACH 406X254X70MM | SZT. | 3 | TAK / NIE \* |
| 15 | POKRYWA KONTENERA WYKONANA Z TERMO STABILNEGO TWORZYWA DOSTOSOWANA DO WANNY KONTENERA O WYMIARZE 470X274MM W KOLORZE CZERWONYM . WANNA KONTENERA WINNA BYĆ BEZSZWOWA, POZBAWIONA WIDOCZNYCH ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH O GŁADKICH RAMACH. CAŁOŚĆ Z WANNĄ STANOWI KOMPLET. | SZT. | 1 | TAK / NIE \* |
| 16 | WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 592X274X120MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KATEM 90 STOPNI. WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA. | SZT. | 11 | TAK / NIE \* |
| 17 | POKRYWA KONTENERA WYKONANA Z TERMOSTABILNEGO TWORZYWA DOSTOSOWANA DO WANNY KONTENERA O WYMIARZE 592X274MM W KOLORZE ZIELONYM . CAŁOŚĆ Z WANNĄ STANOWI KONTENER BEZOBSŁUGOWY. | SZT. | 3 | TAK / NIE \* |
| 18 | POKRYWA KONTENERA WYKONANA Z TERMOSTABILNEGO TWORZYWA DOSTOSOWANA DO WANNY KONTENERA O WYMIARZE 592X274MM W KOLORZE ZÓŁTYM . CAŁOŚC Z WANNĄ STANOWI KONTENER BEZOBSŁUGOWY. | SZT. | 1 | TAK / NIE \* |
| 19 | POKRYWA KONTENERA WYKONANA Z TERMOSTABILNEGO TWORZYWA DOSTOSOWANA DO WANNY KONTENERA O WYMIARZE 592X274MM . W KOLORZE ŻÓŁTYM CAŁOŚC Z WANNĄ STANOWI KONTENER BEZOBSŁUGOWY. | SZT. | 7 | TAK / NIE \* |
| 20 | TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA Z OPISEM WG. WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO DO 13 MIEJSC W CZERWONYM KOLORZE | SZT. | 39 | TAK / NIE \* |
| 21 | TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA DO KONTENERA Z MOŻLIWOŚCIĄ WYGRAWEROWANIA 13 ZNAKÓW W KOLORZE NIEBIESKIM | SZT. | 39 | TAK / NIE \* |
| 22 | MATA SILIKONOWA 248X102MM PERFOROWANA JEŻYK | SZT. | 10 | TAK / NIE \* |
|  | **POZOSTAŁE WYMAGANIA:** |  | | |
| 1 | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2019. |  | | TAK / NIE \* |
| 2 | Odporność na korozje | TAK / NIE \* |
| 3 | Serwis certyfikowany normami | TAK / NIE \* |
| 4 | Okres gwarancji: zgodnie z przedłożoną ofertą | TAK / NIE \* |
| 5 | Szkolenie w zakresie zastosowania zakupionego produktu dla personelu Bloku Operacyjnej (dla lekarzy oraz pielęgniarek operacyjnych). | TAK / NIE \* |
| 6 | Produkt posiada wszelkie dopuszczenia do obrotu na terenie RP | TAK / NIE \* |

|  |
| --- |
|  |
|  |

**UWAGA 1:**

W kolumnie nr 5 tabeli Wykonawca winien zaznaczyć (skreślić) TAK lub NIE. Nie zaznaczenie żadnego z tych słów traktowane będzie jako niespełnienie danego parametru lub funkcji. NIESPEŁNIENIE CHOĆBY JEDNEGO Z PARAMATERÓW LUB FUNKCJI SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY.

**UWAGA 2:**

W przypadku, gdy wykonawca oferuje rozwiązanie równoważne dla wskazanego w tabeli parametru/funkcji, należy wyraźnie zaznaczyć takie rozwiązanie oraz załączyć dokumenty uwiarygodniające zastosowanie rozwiązań równoważnych

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Miejscowość

…………………………………………….

pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)

.................................................................

*imię, nazwisko (pieczęć) i podpis osoby*

*upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy*